# Funktioner

##

I tilstanden CenterFind forsøger rotationslaseren automatisk at finde lasermodtagerens midterlinje ved at bevæge rotationshovedet op og ned.

Laserstrålen kan i rotationslaserens vandrette position indstilles i forhold til rotationslaserens X‑akse, i forhold til Y‑aksen og i forhold til begge akser samtidig se Hældningsberegning med tilstanden CenterFind.

I rotationslaserens lodrette position er det kun muligt at indstille i forhold til Y‑aksen.

## Start tilstanden CenterFind:

1. Opstil rotationslaseren og lasermodtageren således, at lasermodtageren befinder sig i retning af rotationslaserens X‑akse eller Y‑akse.
2. Indstil lasermodtageren, så den ønskede akse befinder sig i den rigtige vinkel i forhold til modtageområdet (54).
3. Hvis laserstrålen skal indstilles i forhold til begge akser, skal du placere to lasermodtagere, der er forbundet med rotationslaseren i retning af henholdsvis X-aksen og Y-aksen.

Begge lasermodtagere skal befinde sig inden for rotationslaserens svingområde på ±8,5 %.

4. Tænd rotationslaseren i rotationsdrift.

LR 65 G: I indstillingsmenuen skal Center-funktionen indstilles til tilstanden CenterFind (CF).
Hvis rotationslaseren indstilles på to akser, gælder det for begge lasermodtagere.

1. Start tilstanden CenterFind for X‑aksen: Tryk enten længe på knappen , eller tryk længe på knappen samtidig med knappen .
2. Start tilstanden CenterFind for Y‑aksen: Tryk længe på knappen samtidig med knappen .

Hvis laserstrålen skal indstilles i forhold til begge akser samtidig, skal tilstanden CenterFind startes separat på hver enkelt lasermodtager.

Efter start af tilstanden CenterFind bevæger rotationshovedet på rotationslaseren sig op og ned. Under søgningen vises i tekstvisningen (n) CFX (X‑akse) og CFY (Y‑akse).

Når laserstrålen rammer modtagefeltet (54) i højde med lasermodtagerens midterlinje, fremkommer visningen af midterlinjen (q) samt tekstvisningen (n) XOK (X‑akse) og YOK (Y‑akse). På rotationslaseren vises værdien for den fundne hældning. Tilstanden CenterFind afsluttes automatisk.

## Afslut tilstanden CenterFind :

1. Tryk på laser-knappen , og hold knappen inde.

## Fejlafhjælpning:

Hvis laserstrålen ikke kunne finde lasermodtagerens midterlinje inden for svingområdet, vises i tekstvisningen (n) ERR, og alle LED-retningsvisere lyser.

1. Tryk på en vilkårlig knap på rotationslaseren og på lasermodtageren for at lukke fejlmeddelelser.
2. Positionér rotationslaseren og lasermodtageren igen, således at lasermodtageren befinder sig inden for rotationslaserens svingområde på ±8,5 %.

Sørg for, at lasermodtageren er rettet ind i forhold til X‑aksen og Y‑aksen, således at laserstrålen kan løbe vandret gennem modtagefeltet (54).

1. Genstart tilstanden CenterFind.

LR 65 G: Hvis begge rotationslaserens akser skal indstilles til en lasermodtager, skal den samme Center-funktion indstilles på begge lasermodtagere. Det er ikke muligt at kombinere tilstanden CenterFind og tilstanden CenterLock.

Hvis tilstanden CenterLock allerede er indstillet på en akse, og tilstanden CenterFind startes på den anden akse, vises i tekstvisningen (n) skiftevis ERR og CL.

1. Indstil tilstanden CenterFind på begge lasermodtagere, og genstart funktionen.

##

Ved hjælp af tilstanden CenterFind er det muligt at måle hældningen af en flade op til maks. 8,5 %.

1. Dette gøres ved at opstille rotationslaseren på et stativ for enden af hældningen i vandret position.

Rotationslaserens X‑ og Y‑akse skal være indstillet på linje med den hældning, der skal beregnes.

2. Tænd rotationslaseren, og lad den nivellere.
3. Fastgør lasermodtageren med holderen på en målestok (78).
4. Sæt målestokken tæt på måleværktøjet (i samme ende af hældningen).
5. Indstil lasermodtageren således i højden i forhold til målestokken, at rotationslaserens laserstråle vises som centreret ➊.
6. Sæt derefter målestokken med lasermodtageren ved enden af den anden hældning på ➋.

Sørg for, at lasermodtagerens position på målestokken forbliver uændret.

7. Start tilstanden CenterFind for den akse, der er indstillet i forhold til hældningen.

1. Efter afslutning af tilstanden CenterFind vises fladens hældning på rotationslaseren.

##

I tilstanden CenterLock forsøger rotationslaseren automatisk at finde lasermodtagerens midterlinje ved at bevæge rotationshovedet op og ned. I modsætning til tilstanden CenterFind kontrolleres lasermodtagerens position hele tiden, og rotationslaserens hældning tilpasses. Der vises ikke nogen hældningsværdier på rotationslaserens display.

Det er muligt at foretage indstilling af X‑ og Y‑aksen, både når rotationslaseren er placeret vandret og lodret.

## Start tilstanden CenterLock:

1. Opstil rotationslaseren og lasermodtageren således, at lasermodtageren befinder sig i retning af rotationslaserens X‑akse eller Y‑akse.
2. Indstil lasermodtageren, så den ønskede akse befinder sig i den rigtige vinkel i forhold til modtageområdet (54).
3. Hvis laserstrålen skal indstilles i forhold til begge akser, skal du placere to lasermodtagere, der er forbundet med rotationslaseren i retning af henholdsvis X-aksen og Y-aksen.

Begge lasermodtagere skal befinde sig inden for rotationslaserens svingområde på ±8,5 %.

4. Tænd rotationslaseren i rotationsdrift.

1. I indstillingsmenuen på lasermodtageren skal Center-funktionen indstilles på tilstanden CenterLock CL.

Hvis rotationslaseren indstilles på to akser, gælder det for begge lasermodtagere.

2. Start tilstanden CenterLock for X‑aksen: Tryk enten længe på knappen , eller tryk længe på knappen samtidig med knappen .
3. Start tilstanden CenterLock for Y‑aksen: Tryk længe på knappen samtidig med knappen .

Hvis laserstrålen skal indstilles i forhold til begge akser samtidig, skal tilstanden CenterLock startes separat på hver enkelt lasermodtager.

Efter start af tilstanden CenterLock bevæger rotationshovedet på rotationslaseren sig op og ned. Under søgningen vises i tekstvisningen (n) CLX (X‑akse) og CLY (Y‑akse).

Når laserstrålen rammer modtagefeltet (54) i højde med lasermodtagerens midterlinje, fremkommer visningen af midterlinjen (q) samt i tekstvisningen (n) LOC. På rotationslaseren vises symbolet CenterLock på startskærmen til den enkelte akse.

Hvis lasermodtagerens eller rotationslaserens position ændres, tilpasses hældningen på rotationslaseren automatisk.

- Når du arbejder med tilstanden CenterLock, skal du sikre, at rotationslaseren og lasermodtageren ikke kan bevæges utilsigtet. Der kan opstå fejlmeddelelser ved den automatiske tilpasning af hældningen, hver gang positionen ændres.

## Afbryd/afslut tilstanden CenterLock:

1. Tryk på laser-knappen , og hold knappen inde.

Hvis laserstrålen på det tidspunkt allerede er indstilles på lasermodtagerens midterlinje, bevares den indstillede hældning på rotationslaseren, selvom tilstanden CenterLock afbrydes.

## Fejlafhjælpning:

Hvis laserstrålen ikke kan finde lasermodtagerens midterlinje inden for 2 min. (uanset om tilstanden er startet, eller positionen er ændret), fremkommer tekstvisningen (n) ERR, og alle LED-retningsvisninger lyser.

1. Tryk på en vilkårlig knap på rotationslaseren og på lasermodtageren for at lukke fejlmeddelelser.
2. Positionér rotationslaseren og lasermodtageren igen, således at lasermodtageren befinder sig inden for rotationslaserens svingområde på ±8,5 %.

Sørg for, at lasermodtageren er rettet ind i forhold til X‑aksen og Y‑aksen, således at laserstrålen kan løbe vandret gennem modtagefeltet (54).

1. Genstart derefter tilstanden CenterLock.

Hvis begge rotationslaserens akser skal indstilles til en lasermodtager, skal den samme Center-funktion indstilles på begge lasermodtagere. Det er ikke muligt at kombinere tilstanden CenterLock og tilstanden CenterFind.

Hvis tilstanden CenterFind allerede er indstillet på en akse, og tilstanden CenterLock startes på den anden akse, vises i tekstvisningen (n) skiftevis ERR og CF.

1. Indstil tilstanden CenterLock på begge lasermodtagere, og genstart funktionen.

##

Lasermodtageren har elektroniske filtre til stroboskoplys. Filtrene beskytter mod forstyrrelser på grund af f.eks. advarselslys fra entreprenørmaskiner.