# Kasutusnäited

##

1. Asetage mõõteriist horisontaalasendis tugevale alusele või kinnitage statiivile (43).

Töötamine statiiviga:

1. Joondage laserikiir soovitud kõrgusele.
2. Kandke kõrgus üle või kontrollige seda sihtkohas.

Töötamine ilma statiivita:

1. Määrake kõrguste erinevus laserikiire ja võrdluspunkti vahel laserikiire märklaua (51) abil.
2. Kandke mõõdetud kõrguste vahe üle või kontrollige seda sihtkohas.

##

Täisnurkade märkimiseks või vaheseinte joondamiseks peate ülessuunalise loodimispunkti (10) joondama paralleelselt võrdlusjoonega (nt sein).

1. Paigaldage selleks mõõteriist vertikaalasendisse ja asetage see nii, et ülessuunaline loodimispunkt oleks ligikaudselt paralleelne võrdlusjoonega.
2. Mõõtke täpseks kohaleseadmiseks kaugus ülessuunalise loodimispunkti ja võrdlusjoone vahel otse mõõteriistal laserikiire märklaua (51) abil.
3. Mõõtke kaugus ülessuunalise loodimispunkti ja võrdlusjoone vahel uuesti võimalikult kaugel mõõteriistast.
4. Joondage ülessuunaline loodimispunkt nii, et see oleks võrdlusjoonest samal kaugusel kui otse mõõteriistal mõõtmisel.
5. Täisnurka ülessuunalise loodimispunktiga (10) näidatakse muutuva laserikiirega (8).

##

1. Paigaldage mõõteriist vertikaalasendis.
2. Kui vertikaaltasapind peab olema risti võrdlusjoonega (nt seinaga), joondage ülessuunaline loodimispunkt (10) selle võrdlusjoonega.
3. Vertikaali näidatakse muutuva laserikiirega (8).

##

1. Vertikaalse laserijoone või pöörlemistasandi joondamiseks seinal oleva võrdluspunktiga asetage mõõteseade vertikaalasendisse ja suunake laserijoon või pöörlemistasand ligikaudselt võrdluspunktile.
2. Täpseks joondamiseks võrdluspunktiga keerake pöörlemistasapinda ümber X-telje vaadake Pöörlemistasapinna pööramine vertikaalasendi korral.

##

Soodsate valgusolude (hämar ümbrus) ja lühikeste vahemaade korral võite töötada ilma laserkiire vastuvõtjata. Laserikiire paremaks nähtavuseks valige joonrežiim või punktrežiim ja pöörake laserikiir sihtkohta.

##

Ebasoodsate valgusolude (hele ümbrus, otsene päikesekiirgus) ja suurte vahemaade korral kasutage laserikiire lihtsamaks leidmiseks laserikiire vastuvõtjat (41).

1. Laserkiire vastuvõtjaga töötamisel valige suurima pöörlemiskiirusega pöördrežiim.

##

Väliskeskkonnas peaksite alati kasutama laserikiire vastuvõtjat (41).

1. Ebakindlal pinnasel töötamisel kinnitage mõõteriist alati statiivile (43).

Pinnase liikumisest või mõõteriista raputusest põhjustatud mõõtmisvigade vältimiseks töötage alati ainult aktiveeritud hoiatusfunktsiooniga.

##

1. Kinnitage horisontaalasendis mõõteriist statiivile (43) ja asetage statiiv väljapoole raketise piirkonda.
2. Valige pöördrežiim.
3. Kinnitage laserikiire vastuvõtja (41) hoidikuga mõõtelatile (42).
4. Asetage mõõtelatt mõnda raketise võrdluspunkti.
5. Joondage laserikiire vastuvõtja mõõtelatil kõrguse suunas nii, et mõõteriista muutuvat laserikiirt (8) näidataks keskmestatult. vaadake Suunakuvad
6. Asetage seejärel laserikiire vastuvõtjaga mõõtelatt kordamööda raketise erinevatesse kontrollkohtadesse.

Jälgige, et laserikiire vastuvõtja asukoht mõõtelatil ei muutuks.

1. Korrigeerige raketise kõrgust, kuni laserikiirt näidatakse kõikides kontrollkohtades keskmestatult.

##

1. Kinnitage horisontaalasendis mõõteriist statiivile (43).
2. Valige pöördrežiim.
3. Seadke mõõteriistaga statiiv nii üles, et X-telg oleks kontrollitava kaldega samasuunaline.
4. Seadke nimikalle X‑telje kaldeks vaadake Kalderežiim horisontaalasendi korral.
5. Kinnitage laserikiire vastuvõtja (41) hoidikuga mõõtelatile (42).
6. Asetage mõõtelatt kaldse pinna jalamile.
7. Joondage laserikiire vastuvõtja mõõtelatil kõrguse suunas nii, et mõõteriista muutuvat laserikiirt (8) näidataks keskmestatult. vaadake Suunakuvad
8. Asetage seejärel laserikiire vastuvõtjaga mõõtelatt kordamööda kaldse pinna erinevatele kontrollkohtadele.

Jälgige, et laserikiire vastuvõtja asukoht mõõtelatil ei muutuks.

Kui laserikiirt näidatakse kõikidel kontrollkohtadel keskmestatult, on pinna kalle korrektne.