# Modalità

##

L’allineamento degli assi X e Y è contrassegnato sulla testa rotante del corpo. Le marcature si trovano esattamente sopra gli intagli di allineamento (16) sul margine inferiore del corpo e sull’impugnatura inferiore. Gli intagli di allineamento consentono di allineare lo strumento di misura lungo gli assi.

##

Tutte le 3 modalità di funzionamento sono possibili con lo strumento di misura in posizione sia orizzontale, sia verticale.

Modalità di rotazione
La modalità di rotazione è particolarmente utile se si impiega il ricevitore laser. È possibile scegliere fra diverse velocità di rotazione.

Modalità a linee
In tale modalità di funzionamento, il raggio laser variabile si sposta entro un angolo di apertura limitato. Ciò rende meglio visibile il raggio laser rispetto alla modalità di rotazione. È possibile scegliere fra diversi angoli di apertura.

Modalità puntiforme
In tale modalità di funzionamento, si ottiene la migliore visibilità del raggio laser variabile. Ad esempio, è possibile usarla per trasferire agevolmente altezze, oppure per verificare posizioni a filo.

Le modalità a linee e puntiforme non sono indicate per l’impiego con il ricevitore laser (41).

##

Ad ogni accensione, lo strumento di misura si troverà in modalità rotante, a velocità di rotazione standard (600 giri/min).

1. Premere il tasto sullo strumento di misura o sul telecomando per passare dal funzionamento con raggio lineare alla modalità di rotazione.

1. Per modificare la velocità di rotazione, premere ripetutamente il tasto sullo strumento di misura o sul telecomando fino a visualizzare sul display la velocità desiderata.

Nella schermata iniziale, la velocità impostata sarà visibile sull’indicatore velocità di rotazione (a).

Qualora si utilizzi il ricevitore laser, andrà sempre selezionata la massima velocità di rotazione. Qualora non si utilizzi il ricevitore laser, ridurre la velocità di rotazione per rendere meglio visibile il raggio laser ed utilizzare gli occhiali per raggio laser (50).

##

1. Premere il tasto sullo strumento di misura o sul telecomando per passare al funzionamento con raggio lineare o al funzionamento con raggio puntiforme.

1. Per modificare l’angolo di apertura, premere ripetutamente il tasto sullo strumento di misura o sul telecomando fino a visualizzare sul display la modalità di funzionamento desiderata.
2. Ad ogni pressione sul tasto, l’angolo di apertura verrà gradualmente ridotto, fino a quando verrà raggiunta la modalità puntiforme.
3. Ai 360° lo strumento di misura si trova nuovamente in modalità di rotazione, la velocità di rotazione corrisponde all’ultima velocità impostata.

A causa del ritardo, il laser potrà lievemente oscillare oltre i punti terminali della linea laser.

##

Le modalità a linee e puntiforme consentono di posizionare la linea laser o il punto laser all’interno del piano di rotazione del laser. La rotazione è possibile a 360°.

1. Premere il tasto sullo strumento di misura o il tasto sul telecomando per la rotazione in senso antiorario.
2. Premere il tasto sullo strumento di misura o il tasto sul telecomando per la rotazione in senso orario.

##

Con lo strumento di misura in posizione verticale, si potrà ruotare attorno all’asse X il punto laser, la linea laser o il piano di rotazione, per posizionare agevolmente a filo, o allineare in parallelo, entro un campo di ±8,5 %.

1. Per avviare la funzione, premere il tasto sullo strumento di misura o sul telecomando.
2. Comparirà il menu di regolazione inclinazione dell’asse Y; il simbolo dell’asse Y lampeggerà.

1. Per ruotare il piano di rotazione, premere il tasto o sullo strumento di misura o il tasto o sul telecomando fino a raggiungere la posizione desiderata.

##

Per allineare lo strumento di misura in posizione verticale su un punto di riferimento sul pavimento, è possibile ruotare il raggio laser variabile (8) verso il basso come punto a piombo. È possibile avviare la funzione Punto a piombo solo tramite il telecomando o l’ Bosch Levelling Remote App.

Il raggio laser variabile come punto a piombo non si livella automaticamente. Assicurarsi, quindi, che lo strumento di misura sia livellato all’avvio della funzione Punto a piombo.

1. Premere il tasto sul telecomando per avviare la funzione Punto a piombo verso il basso.
2. Mentre il raggio laser variabile si allineerà in verticale, sul display verrà visualizzato il simbolo funzione Punto a piombo.
3. Concluso correttamente l’allineamento, nella schermata iniziale comparirà l’indicatore funzione Punto a piombo (f).