# إرشادات العمل

##

بواسطة الميزان (60) يمكنك محاذاة مستقبل الليزر رأسيا (الوضع العمودي). يؤدي مستقبل الليزر المثبت بشكل مائل إلی قياسات خاطئة.

##

يمكنك تمييز مستوى ارتفاع شعاع الليزر علی علامة المنتصف (62) في يمين ويسار مستقبل الليزر، عندما يمر شعاع الليزر بمنتصف نطاق الاستقبال (54).

يراعی تسوية مستقبل الليزر بدقة عند التعليم عموديا (عندما يكون شعاع الليزر أفقيا) أو أفقيا (عندما يكون شعاع الليزر عاموديا)، وإلا فإن العلامات ستكون مُزاحة بالنسبة لشعاع الليزر.

##

يمكنك تثبيت مستقبل الليزر بواسطة الحامل (76) سواء على شاخص قياس (78) أو على وسائل مساعدة أخرى بعرض يصل إلى 65 مم.

1. قم بتثبيت الحامل (76) بواسطة لولب التثبيت (79) في الحاضن (64) على الجهة الخلفية لمستقبل الليزر.
2. قم بحل المفتاح الدوار (77) للحامل وحرك الحامل مثلا على شاخص القياس (78) ثم أحكم ربط المفتاح الدوار (77) مرة أخرى.

بواسطة الميزان (74) يمكنك محاذاة الحامل (76) وبالتالي مستقبل الليزر في الوضع الأفقي. يؤدي مستقبل الليزر المثبت بشكل مائل إلی قياسات خاطئة.

خط المنتصف المرجعي (75) على الحامل يوجد على نفس مستوى ارتفاع علامة المنتصف (62) ويمكن استخدامه لتحديد موضع شعاع الليزر.

##

إذا لم يكن التثبيت بشكل آمن ضروريا، فيمكنك تثبيت مستقبل الليزر بواسطة قطع المغناطيس (63) علی أجزاء فولاذية.