# Batteri

## Isætning/skift af batterier

Det anbefales, at lasermodtageren drives med Alkali-Mangan-batterier.

1. Drej låsen (67) på batteridækslet til position (f.eks. med en mønt).
2. Åbn batteridækslet (66), og sæt batterierne i.

Sørg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist på indersiden af batterirummet.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme producent og med samme kapacitet.

1. Luk batteridækslet (66), og drej låsningen (67) for batteridækslet til position .

Batteriindikatoren (r) viser batteriernes ladetilstand i lasermodtageren:

Visning | Kapacitet
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Tag batterierne ud af lasermodtageren, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Batterierne kan korrodere og aflade sig selv, hvis det sidder i lasermodtageren i længere tid.

## Ladetilstandsindikator på rotationslaser

Ladetilstandsindikatoren (j) viser akkuens eller batteriernes ladetilstand i rotationslaseren, når rotationslaseren er tændt, og der er forbindelse via Bluetooth® mellem lasermodtager og rotationslaser.

Visning | Kapacitet
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %