# Esempi operativi

##

1. Collocare lo strumento di misura in posizione orizzontale su una superficie solida oppure montarlo su un treppiede (43).

Utilizzo con il treppiede:

1. Allineare il raggio laser all’altezza desiderata.
2. Trasferire e/o verificare l’altezza sul punto di destinazione.

Impiego senza treppiede:

1. Rilevare il dislivello fra raggio laser e altezza al punto di riferimento, mediante il pannello di mira per laser (51).
2. Trasferire o verificare il dislivello misurato sul punto di destinazione.

##

Qualora occorra tracciare angoli retti, oppure allineare pareti divisorie, il punto a piombo verso l’alto (10) andrà allineato in parallelo a un’altra linea di riferimento (ad es., una parete).

1. A tale scopo, collocare lo strumento di misura in posizione verticale e posizionarlo in modo che il punto a piombo verso l’alto sia all’incirca parallelo alla linea di riferimento.
2. Per un posizionamento preciso, misurare la distanza fra il punto a piombo verso l’alto e la linea di riferimento, direttamente sullo strumento di misura, mediante il pannello di mira per laser (51).
3. Misurare nuovamente la distanza fra il punto a piombo verso l’alto e la linea di riferimento, alla distanza maggiore possibile dallo strumento di misura.
4. Allineare il punto a piombo verso l’alto in modo che si trovi alla stessa distanza dalla linea di riferimento rispetto alla misurazione direttamente sullo strumento di misura.
5. L’ortogonalità rispetto al punto a piombo verso l’alto (10) verrà visualizzata mediante il raggio laser variabile (8).

##

1. Posizionare lo strumento di misura in posizione verticale.
2. Qualora il piano verticale debba essere ortogonale rispetto ad una linea di riferimento (ad es. una parete), il punto a piombo verso l’alto (10) andrà allineato a tale linea di riferimento.
3. La perpendicolare verrà visualizzata mediante il raggio laser variabile (8).

##

1. Per allineare la linea laser o il piano di rotazione perpendicolari ad un punto di riferimento su una parete, posizionare lo strumento di misura in verticale ed allineare orientativamente la linea laser o il piano di rotazione al punto di riferimento.
2. Per un preciso allineamento al punto di riferimento, ruotare il piano di rotazione attorno all’asse X vedi Ruotare il piano di rotazione con posizione verticale.

##

In condizioni di luce favorevoli (ambiente buio) e su brevi distanze, si potrà lavorare senza ricevitore laser. Per rendere meglio visibile il raggio laser, selezionare la modalità a linee; oppure, selezionare la modalità puntiforme e ruotare il raggio laser verso il punto target.

##

In condizioni di luce sfavorevoli (ambiente luminoso, irradiazione solare diretta) e su distanze estese, utilizzare il ricevitore laser (41), per meglio individuare il raggio laser.

1. Qualora si utilizzi il ricevitore laser, selezionare la modalità rotante, alla massima velocità di rotazione.

##

In ambienti esterni, utilizzare sempre il ricevitore laser (41).

1. Qualora si operi su una superficie instabile, montare lo strumento di misura sul treppiede (43).

Operare esclusivamente a funzione Avviso urto attiva, per prevenire errori di misurazione in caso di movimenti del pavimento o di scosse sullo strumento di misura.

##

1. Montare lo strumento di misura in posizione orizzontale su un treppiede (43) e collocare il treppiede fuori dalla zona della cassaforma.
2. Selezionare la modalità rotante.
3. Fissare il ricevitore laser (41) con il supporto a un’asta metrica (42).
4. Collocare l’asta metrica su un punto di riferimento per la cassaforma.
5. Allineare in altezza il ricevitore laser all’asta metrica in modo tale che il raggio laser variabile (8) dello strumento di misura venga visualizzato come centrale. vedi Indicatori di direzione
6. Collocare quindi l’asta metrica, con il ricevitore laser, in sequenza su diversi punti di verifica della cassaforma.

Accertarsi che la posizione del ricevitore laser sull’asta metrica resti invariata.

1. Correggere l’altezza della cassaforma fino a quando il raggio laser venga visualizzato come centrale su tutti i punti di verifica.

##

1. Montare lo strumento di misura in posizione orizzontale su un treppiede (43).
2. Selezionare la modalità rotante.
3. Collocare il treppiede, con lo strumento di misura, in modo che l’asse X si trovi in linea con l’inclinazione da verificare.
4. Impostare l’inclinazione nominale come inclinazione dell’asse X vedi Modalità inclinata con posizione orizzontale.
5. Fissare il ricevitore laser (41) con il supporto a un’asta metrica (42).
6. Collocare l’asta metrica sul piede della superficie inclinata.
7. Allineare in altezza il ricevitore laser all’asta metrica in modo tale che il raggio laser variabile (8) dello strumento di misura venga visualizzato come centrale. vedi Indicatori di direzione
8. Collocare quindi l’asta metrica, con il ricevitore laser, in sequenza su diversi punti di verifica della superficie inclinata.

Accertarsi che la posizione del ricevitore laser sull’asta metrica resti invariata.

Se il raggio laser verrà visualizzato come centrale su tutti i punti di verifica, l’inclinazione della superficie sarà corretta.