# Načini rada

##

Izravnavanje X-osi i Y-osi označeno je iznad rotacijske glave na kućištu. Oznake se nalaze točno iznad ureza za izravnavanje (16) na donjem rubu kućišta i na donjoj ručki. Pomoću ureza za izravnavanje možete izravnati mjerni alat uzduž osi.

##

Sva 3 načina rada moguća su u horizontalnom i vertikalnom položaju mjernog alata.

Način rada s rotacijom
Način rada s rotacijom posebno se preporučuje pri uporabi laserskog prijamnika. Možete birati između različitih brzina rotacije.

Način rada s linijom
U ovom se načinu rada varijabilna laserska zraka pomiče u ograničenom kutu otvaranja. Zbog toga je povećana vidljivost laserske zrake u odnosu na način rada s rota‌cijom. Možete birati između različitih kutova otvaranja.

Način rada s točkom
U ovom se načinu rada postiže najbolja vidljivost varijabilne laserske zrake. Ona služi npr. za jednostavan prijenos visina ili za provjeru izravnavanja.

Način rada s linijom i točkom nisu prikladni za uporabu s laserskim prijamnikom (41).

##

Nakon svakog uključivanja mjerni alat se nalazi u načinu rada s rotacijom sa standardnom brzinom rotacije (600 min–1).

1. Pritisnite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču kako biste se prebacili s načina rada s linijom na način rada s rotacijom.

1. Za promjenu brzine rotacije pritišćite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču sve dok se na zaslonu ne prikaže željena brzina.

Na početnom zaslonu može se vidjeti namještena brzina na indikatoru brzine rotacije (a).

Prilikom rada s laserskim prijamnikom trebate odabrati najveću brzinu rotacije. Prilikom rada bez laserskog prijamnika smanjite brzinu rotacije radi bolje vidljivosti laserske zrake i nosite naočale za gledanje lasera (50).

##

1. Pritisnite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču kako biste se prebacili na način rada s linijom odn. način rada s točkom.

1. Za promjenu kuta otvaranja pritišćite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču sve dok se na zaslonu ne prikaže željeni način rada.
2. Kut otvaranja postupno se smanjuje svakim pritiskom na tipku sve dok se ne dođe u način rada s točkom.
3. Mjerni alat je ponovno u načinu rada s rotacijom na 360°, brzina rotacije je posljednja namještena brzina.

Laser može malo oscilirati izvan krajnjih točaka linije lasera zbog inercije.

##

U načinu rada s linijom i točkom možete pozicionirati liniju lasera odn. lasersku točku u ravnini rotacije lasera. Okretanje je moguće za 360°.

1. Pritisnite tipku na mjernom alatu ili tipku na daljinskom upravljaču za okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Pritisnite tipku na mjernom alatu ili tipku na daljinskom upravljaču za okretanje u smjeru kazaljke na satu.

##

U vertikalnom položaju mjernog alata možete okrenuti lasersku točku, liniju lasera ili ravninu rotacije za jednostavno ili paralelno izravnavanje u području od ±8,5 % oko X-osi.

1. Za pokretanje funkcije pritisnite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču.
2. Prikazuje se izbornik za namještanje nagiba Y‑osi i simbol Y‑osi treperi.

1. Kako biste okrenuli ravninu rotacije, pritišćite tipku ili na mjernom alatu ili tipku ili na daljinskom upravljaču sve dok se ne postigne željeni položaj.

##

Kako biste usmjerili mjerni alat u vertikalnom položaju na referentnu točku na podu, možete okrenuti varijabilnu lasersku zraku (8) kao središte prema dolje. Funkcija središta može se pokrenuti samo pomoću daljinskog upravljača ili putem Bosch Levelling Remote App.

Varijabilna laserska zraka kao središte nije samonivelacijska. Stoga se uvjerite da je mjerni alat izniveliran pri pokretanju funkcije središta.

1. Za pokretanje funkcije središta prema dolje pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.
2. Za vrijeme okomitog izravnavanja varijabilne laserske zrake prikazuje se simbol za funkciju središta na zaslonu.
3. Nakon uspjelog izravnavanja pojavljuje se indikator funkcije središta prema dolje (f) na početnom zaslonu.