# Rad s priborom

##

Ciljna ploča lasera (51) poboljšava vidljivost laserske zrake u nepovoljnim uvjetima i kod većih udaljenosti.

Reflektirajuća površina ciljne ploče lasera (51) poboljšava vidljivost linije lasera, a kroz prozirnu površinu linija lasera je vidljiva i sa stražnje strane ciljne ploče lasera.

##

Stativ pruža stabilnu podlogu za mjerenje podesivu po visini.

1. Za horizontalni način rada stavite mjerni alat s prihvatom stativa 5/8" (18) na navoj stativa (43).
2. Za vertikalni način rada upotrebljavajte prihvat stativa 5/8" (20).
3. Mjerni alat pričvrstite vijkom za fiksiranje stativa.

Kod stativa s mjernom skalom na izvlačnom dijelu možete izravno namjestiti odstupanje visine.

1. Stativ grubo izravnajte prije uključivanja mjer‌nog alata.

##

Naočale za gledanje lasera filtriraju okolna svjetlost. Na taj se način svjetlost lasera oku čini svjetlija.

##

Mjerni alat možete pričvrstiti na zid pomoću zidnog držača s jedinicom za izravnavanje (44). Uporaba zidnog držača preporučuje se npr. kod radova iznad visine izvlačenja stativa ili kod radova na nestabilnoj podlozi i bez stativa.

1. Pričvrstite zidni držač (44) vijcima kroz rupice za pričvršćivanje (45) na zid.
2. Po mogućnosti okomito montirajte zidni držač i pazite na stabilno pričvršćenje.
3. Uvrnite 5/8" vijak (48) zidnog držača, ovisno o primjeni, u horizontalni prihvat stativa (18) ili vertikalni prihvat stativa (20) na mjernom alatu.

Pomoću jedinice za izravnavanje možete pomicati mjernim alat u području od oko 13 cm u visinu.

1. Pritisnite pritisnu tipku (46)
2. Grubo pomaknite jedinicu za izravnavanje na željenu visinu.

Vijkom za fino namještanje (47) možete točno usmjeriti lasersku zraku na referentnu visinu.

##

Potreban je poseban oprez pri radu s mjernom letvom u blizini visokonaponskih vodova. Približavanje mjerne letve visokonaponskim vodovima može dovesti do električnog udara što može rezultirati smrću.

Ne radite s mjernom letvom kada se približava nevrijeme.

Za provjeru ravnina ili prenošenje nagiba preporučuje se uporaba mjerne letve (42) zajedno s laserskim prijamnikom.

Na mjernoj letvi (42) je nacrtana relativna mjerna skala. Njezinu nultu visinu možete prethodno odabrati dolje na izvlačnom dijelu. Na taj se način mogu izravno očitati odstupanja od zadane visine.