# Automātiskā paš‌iz‌lī‌dzi‌nā‌ša‌nās

##

Pēc ieslēgšanas mērinstruments pārbauda horizontālo vai vertikālo stāvokli un automātiski izlīdzina nelīdzenumus pašizlīdzināšanās diapazona robežās, kas ir apm. ±8,5 % (±5°).

Nivelēšanas laikā displejā mirgo nivelēšanas simbols. Vienlaikus statusa indikators (12) uz mērinstrumenta, kā arī attiecīgās ass statusa indikators ((33) vai (34)) uz tālvadības pults mirgo zaļā krāsā.

Līdz nivelēšanas pabeigšanai rotācija ir apturēta un lāzera stari mirgo. Pēc nivelēšanas sekmīgas pabeigšanas parādās sākuma ekrāns. Lāzera stari deg pastāvīgi, un sākas rotācija. Statusa indikators (12) uz mērinstrumenta, kā arī nivelētās ass statusa indikators ((33) vai (34)) uz tālvadības pults pastāvīgi deg zaļā krāsā.

Ja mērinstruments atrodas slīpi par vairāk nekā 8,5 % vai ir novietots citādi, nevis horizontālā vai vertikālā stāvoklī, pašizlīdzināšanās vairs nav iespējama. Displejā parādās kļūdas ziņojums, un statusa indikators (12) mirgo sarkanā krāsā.

1. Nedaudz izmainiet mērinstru‌menta stāvokli un nogaidiet, līdz beidzas nivelēšana.

Ja ir pārsniegts maksimālais nivelēšanas laiks, nivelēšana tiek pārtraukta ar kļūdas ziņojumu.

1. Pozicionējiet mērinstrumentu no jauna.
2. Īsi nospiediet taustiņu , lai sāktu nivelēšanu no jauna.

##

Ja mērinstruments ir izlīdzināts, tas patstāvīgi kontrolē savu stāvokli, nepārtraukti mērot nolieci no horizontāla vai vertikāla stāvokļa. Ja tiek mainīts mērinstrumenta stāvoklis, tas automātiski veic pēcizlīdzināšanos.

Minimālas stāvokļa izmaiņas tiek izlīdzinātas, nepārtraucot darbību. Tādējādi tiek automātiski kompensēts pamatnes satricinājums vai laika apstākļu ietekme.

Lielāku stāvokļa izmaiņu gadījumā, lai izvairītos no nepareiza mērījuma nivelēšanas laikā, lāzera star rotācija tiek apturēta un lāzera stari mirgo. Displejā parādās nivelēšanas simbols. Ja nepieciešams, tiek aktivizēta trieciena brīdinājuma funkcija.

## Pārslēgšanās starp horizontālo un vertikālo stāvokli:

Mērinstruments patstāvīgi atpazīst horizontālo un vertikālo stāvokli.

1. Izslēdziet mērinstrumentu.
2. Pozicionējiet to no jauna.
3. Atkal ieslēdziet to.

Ja stāvoklis tiek mainīts bez izslēgšanas/ieslēgšanas, parādās kļūdas ziņojums un statusa indikators (12) ātri mirgo sarkanā krāsā.

1. Īsi nospiediet taustiņu , lai sāktu nivelēšanu no jauna.

##

Mērinstrumentam ir triecienu brīdinājuma funkcija. Mērinstrumenta stāvokļa izmaiņu, satricinājuma vai pamatnes vibrāciju gadījumā tā novērš pašizlīdzināšanos mainītajā pozīcijā un līdz ar to kļūdas mērinstrumenta pārbīdes dēļ.

GRL 650 CHVG: triecienu brīdinājuma funkcija darbojas divos jutības līmeņos. Ieslēdzot mērinstrumentu, ir iestatīta augsta jutība.

## Trieciena brīdinājuma aktivizēšana.

Standarta variantā trieciena brīdinājuma funkcija ir ieslēgta. Tā tiek aktivizēta aptuveni 30 sekundes pēc mērinstrumenta ieslēgšanas.
Aktivizēšanas laikā displejā mirgo trieciena brīdinājuma funkcijas indikators (d). Pēc aktivizēšanās šis indikators deg pastāvīgi.

## Aktivizēta triecienu brīdinājuma funkcija:

Ja izmainās mērinstrumenta stāvoklis vai arī tas ir saņēmis stipru satricinājumu, tiek aktivizēta triecienu brīdinājuma funkcija Tiek pārtraukta lāzera rotācija, un parādās kļūdas ziņojums. Statusa indikators (12) ātri mirgo sarkanā krāsā, un atskan ātrs brīdinājuma signāls.

1. Apstipriniet brīdinājuma signālu ar , nospiežot taustiņu uz mērinstrumenta vai tālvadības pults.
2. Strādājot ar nivelēšanas automātiku (ieskaitot nolieces režīmu), nivelēšana automātiski tiek sākta no jauna.

Tad pārbaudiet lāzera stara pozīciju vienā atsauces punktā un koriģējiet augstumu vai mērinstrumenta izlīdzinājumu, ja nepieciešams.

## Trieciena brīdinājuma funkcijas izmainīšana/izslēgšana.

Sākuma ekrānā tiek parādīts aktuālais iestatījums ar triecienu brīdinājuma indikatoru (d):

Trieciena brīdinājuma funkcijai ieslēgšanas brīdī ir augsta jutība.

GRL 650 CHVG: trieciena brīdinājuma funkcijai ieslēgšanas brīdī ir zema jutība.

Trieciena brīdinājuma funkcija ir izslēgta.

1. Lai mainītu trieciena brīdinājuma funkcijas iestatījumu, īslaicīgi nospiediet taustiņu .
2. Nākamajā izvēlnē nospiediet taustiņu tik bieži, līdz izvēlēts attiecīgais iestatījums.
3. Apstipriniet izvēli ar , nospiežot taustiņu .

1. Ja triecienu brīdinājuma funkcija ir ieslēgta, tā tiek aktivizēta pēc aptuveni 30 sekundēm.

##

Mērinstrumenta horizontālā stāvoklī X asi un Y asi var noliekt ±8,5 % diapazonā neatkarīgi vienu no otras.

1. Lai noliektu X asi, vienu reizi nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai uz tālvadības pults.
2. Parādās X ass nolieces iestatīšanas izvēlne.
3. Ar taustiņiem vai uz mērinstrumenta vai ar taustiņu vai uz tālvadības pults iestatiet vēlamo nolieci.

Vienlaikus spiežot abus nolieces taustiņus uz mērinstrumenta vai tālvadības pults, noliece tiek atiestatīta uz 0,00 %.

1. Lai noliektu Y asi, vēlreiz nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai uz tālvadības pults.
2. Parādās Y ass nolieces iestatīšanas izvēlne.

Iestatiet vēlamo nolieci, kā aprakstīts pie X ass.

Dažas sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas izvēlētā noliece tiek īstenota mērinstrumentā. Līdz nolieces iestatīšanas pabeigšanai mirgo lāzera stars, kā arī nolieces iestatīšanas simbols displejā.

Pēc nolieces iestatīšanas pabeigšanas sākuma ekrānā parādās iestatītās abu asu nolieces vērtības. Statusa indikators (d) uz mērinstrumenta pastāvīgi deg sarkanā krāsā. Uz tālvadības pults noliektās ass statusa indikators ((33) un/vai (34)) pastāvīgi deg sarkanā krāsā.

##

Mērinstruments saglabā pēdējās četras abām asīm lietotās nolieces leņķa vērtības. Tā vietā, lai no jauna iestatītu nolieces vērtības, varat pārņemt šīs saglabātās nolieces vērtību kombinācijas.

1. Sāciet nolieces režīmu X asij skatīt Nolieces režīms horizontālā stāvoklī.

1. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai taustiņu uz tālvadības pults, lai atvērtu nolieces atmiņu.

1. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai uz tālvadības pults tik ilgi, līdz displejā ir izvēlēta vēlamā kombinācija.
2. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta () vai uz tālvadības pults, lai apstiprinātu izvēli.
3. Dažas sekundes pēc pogas nospiešanas nolieces vērtību kombinācija tiek iestatīta mērinstrumentā skatīt Nolieces režīms horizontālā stāvoklī.
4. Lai iestatītu vērtības, kas atšķiras no saglabātajām, nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta () vai taustiņu uz tālvadības pults.

1. Indikācija pāriet atpakaļ uz nolieces režīma iestatījumu izvēlni skatīt Nolieces režīms horizontālā stāvoklī.

##

Mērinstrumenta temperatūras izmaiņas var ietekmēt iestatītās asu nolieces vērtības.

Lai novērstu mērījumu neprecizitātes, pārsniedzot iestatītās temperatūras atšķirību vērtības, asu noliece tiek atkārtoti pielāgota: mērinstruments veic nivelēšanu un pēc tam pārslēdzas nolieces režīmā ar pēdējām iestatītajām vērtībām.

Noliece tiek atiestatīta, ja temperatūras izmaiņas ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: izmantojot Bosch Levelling Remote App, temperatūras atšķirības var samazināt līdz 2 °C vai var izslēgt funkciju SlopeProtect (nolieces aizsardzība). Izslēdzot mērinstrumentu, iestatījums netiek saglabāts.