# Réglages

##

Vous pouvez définir la précision avec laquelle le faisceau laser peut être considéré comme « centré » dans la zone de réception (54).

Le réglage actuel de l’affichage « Ligne médiane » est visible dans l’affichage Précision de réception (l).

1. Pour modifier la précision de réception, actionnez de façon répétée la touche jusqu’à ce que la valeur souhaitée apparaisse à l’écran.

À chaque actionnement de la touche , la précision de réception momentanément réglée s’affiche brièvement au niveau de l’affichage texte (n).

La précision de réception réglée est mémorisée à l’arrêt de la cellule de réception.

##

La position du faisceau laser dans la zone de réception (54) peut être indiquée par un signal sonore.

Vous pouvez monter le volume ou désactiver le signal sonore.

1. Pour modifier le volume ou désactiver le signal sonore, appuyez sur la touche jusqu’à ce que le volume souhaité soit affiché sur l’écran.

Quand le volume est bas, il apparaît 1 barre au niveau de l’indicateur Signal sonore (p) ; quand le volume est fort, il apparaît 3 barres. Quand le signal sonore est désactivé, il n’apparaît aucune barre.

Indépendamment du réglage du signal sonore, une courte tonalité de faible intensité retentit la première fois que le faisceau laser atteint la zone de réception (54).

Le volume sonore réglé est mémorisée à l’arrêt de la cellule de réception.

##

Ouverture du menu Paramètres : Actionnez brièvement simultanément la touche et la touche .

Modification d’un réglage dans un sous-menu : Actionnez soit la touche soit la touche pour passer d’une option de réglage à une autre. La dernière option de réglage sélectionnée est automatiquement mémorisée lorsque vous quittez le menu.

Changement de sous-menu : Actionnez brièvement la touche pour parvenir au sous-menu suivant.

Pour quitter le menu Paramètres : Actionnez la touche jusqu’à avoir quitté le menu Paramètres. Le menu Paramètres est aussi quitté automatiquement env. 10 s après le dernier actionnement d’une touche.

Les sous-menus suivants sont disponibles :

- Unité de mesure de l’affichage de hauteur relative : Lors de la sélection du menu Unité de mesure, il apparaît l’unité de mesure actuelle au niveau de l’affichage texte (n). Les unités de mesure disponibles sont visibles au-dessus, au niveau de l’indicateur Unité de mesure (m).
- LED de direction (LED) : Il est possible de modifier la luminosité des 3 LED de direction (55), (57) et (56) et même de désactiver les LED. Les LED s’affichent conformément au réglage sélectionné.
- Éclairage de l’écran (LIT) : Il est possible d’activer (LED verte allumée) ou de désactiver (LED rouge allumée) le rétro-éclairage de l’écran.
- Fonction de mémorisation du dernier signal reçu (MEM) : Il est possible d’activer (LED verte allumée) ou de désactiver (LED rouge allumée) l’affichage de la direction dans laquelle le faisceau laser a quitté la zone de réception.
- LR 65 G : Fonctions Center (CF/CL) : Il est possible de commuter entre le mode CenterFind (CF) et le mode CenterLock (CL). Le mode actuel apparaît au niveau de l’affichage texte (n).

Lorsque vous éteignez la cellule de réception, tous les réglages sont mémorisés sauf le réglage relatif à l’éclairage de l’écran.

##

Les écrans avant et arrière (58) de la cellule de réception sont rétro-éclairés. Le rétro-éclairage est activé :

- à la mise en marche de la cellule de réception,
- à chaque actionnement d’une touche,
- quand le faisceau laser se déplace au-dessus de la zone de réception (54).

L’écran s’éteint automatiquement :

- 30 s après chaque actionnement d’une touche, si aucun faisceau laser n’atteint la zone de réception
- 2 min après le dernier actionnement d’une touche si la position du faisceau laser dans la zone de réception reste inchangée.

Le rétro-éclairage de l’écran peut être désactivé dans le menu Paramètres.

Le réglage relatif à l’éclairage de l’écran n’est pas mémorisé à l’arrêt de l’appareil. La fonction de rétro-éclairage est toujours active à la mise en marche de la cellule de réception.