# Provjera točnosti i kalibriranje mjernog alata

Provjeru točnosti i kalibriranje smije izvoditi samo školovano i kvalificirano osoblje. Moraju biti poznate zakonitosti prilikom provjere točnosti ili kalibriranja mjernog alata.

Kako biste stalno dobili točne rezultate, najmanje 1× godišnje provedite kalibriranje ili provjeru mjernog alata prepustite Bosch servisnoj službi.

##

Najveći utjecaj ima temperatura okoline. Posebno, temperaturne razlike koje sežu od poda prema gore, mogu skrenuti lasersku zraku.

Kako bi se termički utjecaji topline koja se diže s poda smanjili na minimum, preporučuje se korištenje mjernog alata na stativu. Osim toga, mjerni alat po mogućnosti postavite na sredinu radne površine.

Osim vanjskih utjecaja, do odstupanja mogu dovesti i utjecaji specifični za alat (npr. pad ili teški udarac). Stoga prije svakog početka rada provjerite točnost niveliranja.

Ako mjerni alat prekorači maksimalno odstupanje prilikom provjere točnosti niveliranja, onda provedite kalibriranje ili provjeru mjernog alata prepustite Bosch servisnoj službi.

##

Za poudan i točan rezultat preporučuje se provjera točnosti niveliranja na slobodnoj mjernoj stazi od 30 m na čvrstoj podlozi ispred zida. Provedite čitav postupak mjerenja za obje osi.

1. Mjerni alat montirajte u horizontalnom položaju na udaljenosti od 30 m od zida na stativ ili ga postavite na čvrstu ravnu podlogu.
2. Uključite mjerni alat.

1. Po završetku niveliranja označite sredinu laserske zrake na zidu (točka Ⅰ).

1. Okrenite mjerni alat za 180° bez promjene visine.
2. Iznivelirajte mjerni alat.
3. Označite sredinu laserske zrake na zidu (točka Ⅱ).

Pazite da točka Ⅱ leži okomito iznad odnosno ispod točke Ⅰ.

4. Okrenite mjerni alat za 90° i ponovite postupak mjerenja za drugu os.

Na mjernoj stazi od 30 m maksimalno dopušteno odstupanje iznosi ±1,5 mm. Stoga razlika d između točaka Ⅰ i Ⅱ pri svakom od dva postupka mjerenja može iznositi najviše 3 mm.

##

Za provjeru vam je potrebna slobodna mjerna staza na čvrstoj podlozi ispred zida visine 10 m.

1. Uzicu viska pričvrstite na zid.
2. Postavite mjerni alat u vertikalnom položaju na čvrstu ravnu podlogu.
3. Uključite mjerni alat i iznivelirajte ga.
4. Izravnajte mjerni alat tako da laserska zraka pogodi uzicu viska na gornjem kraju točno po sredini.
5. Razlika d između laserske zrake i uzice viska na donjem kraju uzice daje odstupanje mjernog alata od okomice.

Na mjernoj stazi visine 10 m maksimalno dopušteno odstupanje iznosi ±1 mm. Stoga razlika d može iznositi najviše 1 mm.

##

Sljedeće radove smije izvoditi samo školovano i kvalificirano osoblje. Moraju biti poznate zakonitosti prilikom provjere točnosti ili kalibriranja mjernog alata.

- Kalibriranje mjernog alata provedite krajnje točno ili provjeru mjernog alata prepustite Bosch servisnoj službi. Netočno kalibriranje dovodi do neispravnih rezultata mjerenja.

- Pokrenite kalibriranje samo ako morate izvršiti kalibriranje mjernog alata. Kada se mjerni alat nalazi u načinu kalibriranja, onda ga morate izvršiti krajnje točno do kraja kako iza toga ne bi došlo do neispravnih rezultata mjerenja.

- Nakon svakog kalibriranja provjerite točnost niveliranja. Ako je odstupanje izvan maksimalno dopuštenih vrijednosti, provjeru mjernog alata prepustite Bosch servisnoj službi.

### Kalibriranje X-osi i Y-osi

Kalibriranje GRL 600 CHV je moguće samo pomoću laserskog prijamnika LR 60, a kalibriranje GRL 650 CHVG samo pomoću LR 65 G. Laserski prijamnik mora biti povezan s mjernim alatom putem funkcije Bluetooth® vidi Uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem/laserskim prijamnikom.

Za vrijeme kalibriranja ne smije se promijeniti položaj mjernog alata i laserskog prijamnika (osim opisanih izravnavanja odn. okretanja). Stoga postavite mjerni alat na čvrstu ravnu podlogu i sigurno pričvrstite laserski prijamnik.

Kalibriranje trebate provesti po mogućnosti putem Bosch Levelling Remote App. Pri upravljanju putem aplikacije eliminira se mogućnost pogreške jer se inače nepažljivim pritiskom na tipke može promijeniti položaj mjernog alata.
Pri kalibriranju bez aplikacije morate držati pritisnute odgovarajuće tipke na mjernom alatu, daljinski upravljač ne može se koristiti za vrijeme kalibriranja.

Potrebna vam je slobodna mjerna staza od 30 m na čvrstoj podlozi. Ako nema takve mjerne staze, možete provesti kalibriranje i s manjom točnošću niveliranja na mjernoj stazi od 15 m.

## Montaža mjernog alata i laserskog prijamnika za kalibriranje:

1. Mjerni alat montirajte u horizontalnom položaju na udaljenosti od 30 m ili 15 m od laserskog prijamnika na stativ (43) ili ga postavite na čvrstu ravnu podlogu.
2. Sigurno pričvrstite laserski prijamnik na odgovarajućoj visini:

- na zid odn. druge površine s magnetima ili kukom za vješanje laserskog prijamnika
- ili na stabilno pričvršćeno pomagalo s držačem laserskog prijamnika.

vidi Pričvršćivanje s držačem

## Izravnavanje mjernog alata za kalibriranje:

1. Izravnajte mjerni alat tako da je utisnuti indikator X‑osi na mjernom alatu s "+" stranom okrenut prema laserskom prijamniku. Pritom X‑os mora biti stajati okomito na laserski prijamnik.

## Pokretanje kalibriranja:

Kalibriranje putem Bosch Levelling Remote App:

1. Uključite mjerni alat.
2. Pokrenite kalibriranje u aplikaciji.
3. Zatim slijedite upute u aplikaciji.

Kalibriranje bez aplikacije:

1. Uključite mjerni alat i laserski prijamnik.
2. Provjerite jesu li povezani putem funkcije Bluetooth®.
3. Istovremeno pritisnite tipku na laserskom prijamniku i tipku laserskom prijamniku kako biste pokrenuli kalibriranje.
4. Na zaslonu laserskog prijamnika prikazuje se CAL.
5. Kako biste eventualno prekinuli kalibriranje, dugo pritisnite tipku na laserskom prijamniku.

## Provođenje kalibriranja bez aplikacije:

1. U izborniku, koji se pojavi nakon pokretanja kalibriranja na zaslonu mjernog alata, odaberite postojeći razmak između mjernog alata i laserskog prijamnika.
2. U tu svrhu pritisnite tipku ili .
3. Potvrdite odabir s na način da pritisnete tipku .

1. Kako biste u sljedećem izborniku potvrdili odabranu mjernu stazu uključujući pripadajuću točnost niveliranja (), pritisnite tipku .
2. Kako biste se vratili na odabir mjerne staze (), pritisnite tipku .

1. Izravnajte laserski prijamnik na visini tako da se varijabilna laserska zraka (8) na laserskom prijamniku prikazuje kao na sredini. vidi Indikatori smjera
2. Sigurno pričvrstite laserski prijamnik na toj visini.

## Kalibriranje X-osi:

1. Provjerite jesu li mjerni alat i laserski prijamnik međusobno izravnati kako je prikazano na zaslonu ("+" strana X‑osi okrenuta je prema laserskom prijamniku).
2. Pokrenite kalibriranje X‑osi s na način da pritisnete tipku .

1. Ako se prikazuje ovaj korak na zaslonu, onda okrenite mjerni alat za 180° tako da je "–" strana X‑osi okrenuta prema laserskom prijamniku.

Pri svakom okretanju pazite da ne promijenite visinu i nagib mjernog alata.

1. Potvrdite okretanje s na način da pritisnete tipku .
2. Kalibriranje X‑osi se nastavlja.

Ako je kalibriranje X‑osi uspješno završeno, pojavljuje se ovaj simbol na zaslonu mjernog alata.

1. Nastavite kalibriranje s na način da pritisnete tipku .

## Kalibriranje Y-osi:

1. Okrenite mjerni alat u smjeru strelice za 90° tako da je "+" strana Y‑osi okrenuta prema laserskom prijamniku.
2. Potvrdite okretanje s na način da pritisnete tipku .

1. Ako se prikazuje ovaj korak na zaslonu, onda okrenite mjerni alat za 180° tako da je "–" strana Y‑osi okrenuta prema laserskom prijamniku.
2. Potvrdite okretanje s na način da pritisnete tipku .
3. Kalibriranje Y‑osi se nastavlja.

Ako je kalibriranje Y‑osi uspješno završeno, pojavljuje se ovaj simbol na zaslonu mjernog alata.

1. Završite kalibriranje Y‑osi s na način da pritisnete tipku .

Ovaj simbol potvrđuje uspjelo kalibriranje X‑osi i Y‑osi s točnošću niveliranja odabranom na početku.

1. Završite kalibriranje s na način da pritisnete tipku .

Ako je kalibriranje uspješno završeno, mjerni alat isključit će se automatski.

## Kalibriranje nije uspjelo:

Ako nije uspjelo kalibriranje X‑osi ili Y‑osi, prikazuje se odgovarajuća poruka pogreške na zaslonu mjernog alata. Na zaslonu laserskog prijamnika prikazuje se ERR.

1. Prekinite kalibriranje s na način da pritisnete tipku .
2. Provjerite jesu li ispravno izravnati mjerni alat i laserski prijamnik (vidjeti gore navedeni opis).
3. Ponovno pokrenite kalibriranje.

U slučaju ponovnog neuspjelog kalibriranja provjeru mjernog alata prepustite Bosch servisnoj službi.

### Kalibriranje Z-osi

Za kalibriranje vam je potrebna slobodna mjerna staza na čvrstoj podlozi ispred zida visine 10 m.

1. Uzicu viska pričvrstite na zid.
2. Postavite mjerni alat na čvrstu ravnu podlogu.
3. Uključite mjerni alat i iznivelirajte ga.
4. Izravnajte mjerni alat tako da laserska zraka okomito pogodi zid i uzicu viska.
5. Isključite mjerni alat.
6. Držite pritisnutu tipku i zatim dodatno kratko pritisnite tipku .
7. Mjerni alat se uključuje.
8. Iznivelirajte mjerni alat.

1. Usmjerite lasersku zraku tako da je po mogućnosti položena paralelno s uzicom viska.

1. Nagnite lasersku zraku u smjeru ◀ na način da pritisnete tipku . Nagnite lasersku zraku u smjeru ▶ na način da pritisnete tipku .
2. Ako nije moguće usmjeriti lasersku zraku paralelno s uzicom viska, onda preciznije izravnajte mjerni alat prema zidu i ponovno pokrenite kalibriranje.
3. Ako je laserska zraka paralelno usmjerena, onda pohranite kalibriranje s na način da pritisnete tipku .

Ovaj simbol potvrđuje uspjelo kalibriranje Z‑osi. Istovremeno indikator statusa (12) zatreperi zeleno 3×.

1. Završite kalibriranje s na način da pritisnete tipku .

1. Ako je kalibriranje uspješno završeno, mjerni alat isključit će se automatski.

Ako nije uspjelo kalibriranje Z‑osi, prikazuje se ova poruka pogreške.

1. Prekinite kalibriranje s na način da pritisnete tipku .
2. Provjerite je li referentna okomica u području zakretanja rotacijske glave i ponovno pokrenite kalibriranje.

Pazite da se mjerni alat ne pomakne za vrijeme kalibriranja.

U slučaju ponovnog neuspjelog kalibriranja provjeru mjernog alata prepustite Bosch servisnoj službi.