# Driftstilstande

##

Justeringen af X- og Y-akse er markeret på huset over rotationshovedet. Markeringerne befinder sig nøjagtigt over kærverne til justering (16) på husets nederste kant samt på det nederste greb. Du kan justere måleværktøjet langs akserne ved hjælp af kærverne til justering.

##

Alle 3 driftstilstande er mulige, både når måleværktøjet står vandret og lodret.

Rotationsfunktion
Rotationsfunktionen kan især anbefales, når lasermodtageren bruges. Du kan vælge mellem forskellige rotationshastigheder.

Linjefunktion
I denne funktion bevæger den variable laserstråle sig i en begrænset åbningsvinkel. Derved er laserstrålen mere synlig end i rotationsfunktionen. Du kan vælge mellem forskellige åbningsvinkler.

Punktfunktion
I denne funktion ses den variable laserstråle tydeligst. Den benyttes f. eks. til nem overførsel af højder eller til kontrol af lige linjer.

Linje- og punktfunktion er ikke egnet til anvendelse med lasermodtageren (41).

##

Hver gang måleværktøjet tændes, befinder det sig i rotationsfunktion med standard-rotationshastighed (600 min–1).

1. Tryk på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen for at skifte fra linje- til rotationsfunktion.

1. Du ændrer rotationshastigheden ved at trykke flere gange på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen, indtil den ønskede hastighed vises på displayet.

På startskærmbilledet ses den indstillede hastighed på visningen Rotationshastighed (a).

Når der arbejdes med lasermodtageren, skal du vælge den højeste rotationshastighed. Ved arbejde uden lasermodtager skal du reducere rotationshastigheden og bruge laser-beskyttelsesbriller (50) for at gøre laserstrålen mere synlig.

##

1. Tryk på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen for at skifte til linjefunktion eller punktfunktion.

1. Du ændrer åbningsvinklen ved at trykke flere gange på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen, indtil den ønskede funktion vises på displayet.
2. Åbningsvinklen reduceres trinvist, hver gang du trykker, indtil punktfunktionen er nået.
3. Ved 360° befinder måleværktøjet sig igen i rotationstilstand, rotationshastigheden er den senest indstillede hastighed.

Trægheden gør, at laseren kan svinge en smule ud over laserlinjens endepunkter.

##

Ved linje- og punktfunktion kan du positionere laserlinjen eller laserpunktet inden for laserens rotationsniveau. En drejning på 360° er mulig.

1. Tryk på knappen på måleværktøjet eller knappen på fjernbetjeningen for at dreje mod uret.
2. Tryk på knappen på måleværktøjet eller knappen på fjernbetjeningen for at dreje med uret.

##

Hvis måleværktøjet står lodret, kan du dreje laserpunkt, laserlinje eller rotationsniveau til enkel flugtning eller parallel positionering i et område på ±8,5 % omkring X-aksen.

1. Du starter funktionen ved at trykke på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen.
2. Menuen for Y-aksens hældningsindstilling åbnes, og symbolet for Y-aksen blinker.

1. Du drejer rotationsniveauet ved at trykke på knappen eller på måleværktøjet eller på knappen eller på fjernbetjeningen, indtil den ønskede position er nået.

##

Hvis måleværktøjet står lodret, og du vil indstille det i forhold til et referencepunkt på gulvet, kan du dreje den variable laserstråle (8) som lodpunkt nedad. Lodpunktsfunktionen kan kun startes via fjernbetjeningen eller Bosch Levelling Remote App.

Den variable laserstråle som lodpunkt er ikke selvnivellerende. Sørg derfor for, at måleværktøjet er nivelleret korrekt, når du starter lodpunktsfunktionen.

1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at starte lodpunktfunktionen nedad.
2. Under den lodrette justering af den variable laserstråle vises symbolet Lodpunktfunktion på displayet.
3. Efter korrekt justering ses visningen Lodpunktfunktion (f) på startskærmbilledet.