# Funkcije

##

U režimu CenterFind, rotacioni laser pokretom gore/dole rotacione glave automatski pokušava da upravi laserski zrak na centralnu liniju prijemnika lasera.

Laserski zrak može da se usmeri pri horizontalnom položaju rotacionog lasera u odnosu na X osu rotacionog lasera, na Y osu ili na obe ose istovremeno videti Određivanje nagiba sa režimom CenterFind.

Pri vertikalnom položaju rotacionog lasera je moguće usmeravanje samo na Y osu.

## Pokretanje režima CenterFind:

1. Podesite rotacioni laser i prijemnik lasera tako da se prijemnik lasera nalazi u pravcu X ose odn. Y ose rotacionog lasera.
2. Usmerite prijemnik lasera tao da željena osa stoji pod pravim uglom u odnosu na prijemno polje (54).
3. Ukoliko laserski zrak treba da bude usmeren na obe osovine, onda postavite po jedan prijemnik lasera povezan sa rotacionim laserom u pravcu X i Y ose.

Svaki prijemnik lasera mora da se nalazi u području zakretanja rotacionog lasera od ±8,5%.

4. Uključite rotacioni laser u rotacioni režim.

LR 65 G: U meniju sa podešavanjima funkcija centriranja mora biti podešena na režim rada CenterFind (CF).
Kod orijentacije na dve ose rotacionog lasera, ovo važi za oba prijemnika lasera.

1. Pokretanje režima rada CenterFind za X osu: Pritisnite dugo taster ili taster zajedno sa tasterom .
2. Pokretanje režima rada CenterFind za Y osu: Pritisnite dugo taster zajedno sa tasterom .

Ukoliko laserski zrak treba istovremeno da bude usmeren na obe ose, onda režim rada CenterFind mora da se pokrene na svakom prijemniku lasera posebno.

Nakon pokretanja režima rada CenterFind, rotaciona glava na rotacionom laseru se pokreće gore i dole. Tokom pretrage pojavljuje se u tekstualnom prikazu (n) CFX (X osa) odn. CFY (Y osa).

Ukoliko laserski zrak nailazi na prijemno polje (54) u visini centralne linije prijemnika lasera, pojavljuje se u prikaz centralne linije (q), kao i u tekstualnom prikazu (n) XOK (X osa) odn. YOK (Y osa). Na rotacionom laseru se prikazuje utvrđena vrednost nagiba. Režim rada CenterFind se automatski završava.

## Prekid režima CenterFind:

1. Pritisnite i zadržite taster .

## Otklanjanje grešaka:

Ukoliko laserski zrak nije mogao da pronađe centralnu liniju prijemnika lasera u okviru područja zakretanja, pojavljuje se u tekstualnom prikazu (n) ERR i svi LED prikazi pravca svetle.

1. Pritisnite bilo koji taster na rotacionom laseru i jedan na prijemniku lasera da biste zatvoriti poruke o greškama.
2. Pozicionirajte rotacioni laser i prijemnik lasera ponovo tako da se prijemnik lasera nalazi u okviru područja zakretanja rotacionog lasera od ±8,5%.

Pazite na to da prijemnik lasera bude usmeren prema X osi odn. Y osi tako da laserski zrak može vodoravno da prođe prijemno polje (54).

1. Ponovo pokrenite režim rada CenterFind.

LR 65 G: Ako se obe ose rotacionog lasera moraju poravnati sa jednim prijemnikom lasera, na oba prijemnika lasera mora da se podesi ista funkcija centriranja. Kombinacija režima rada CenterFind i režima rada CenterLock nije moguća.

Ako je osa već podešena u režimu rada CenterLock i ako se režim rada CenterFind pokrene za drugu osu, pojavljuje se tekstualni prikaz (n) naizmenično ERR i CL.

1. Podesite režim rada CenterFind na oba prijemnika lasera i ponovo pokrenite funkciju.

##

Pomoću režima rada CenterFind može da se izmeri nagib jedne površine do maks. 8,5%.

1. Postavite u tu svrhu rotacioni laser na jednom kraju nagiba u horizontalan položaj na stativ.

X odn. Y osa rotacionog lasera mora da bude usmerena u istoj liniji sa nagibom koji treba utvrditi.

2. Uključite rotacioni laser i pustite ga da se izniveliše.
3. Pričvrstite prijemnik lasera pomoću držača na mernu letvu (78).
4. Postavite mernu letvu na blizu mernog alata (na istom kraju nagiba).
5. Uspravite prijemnik lasera na mernoj letvi u visinu tako da se laserski zrak rotacionog lasera prikaže kao centralni ➊.
6. Postavite zatim mernu letvu sa prijemnikom lasera na drugi kraj nagiba na ➋.

Vodite računa o tome da se položaj laserskog prijemnika na mernoj letvi ne promeni.

7. Pokrenite režim rada CenterFind za osu koja je usmerena na nagibljenu površinu.

1. Po završetku režima rada CenterFind, na rotacionom laseru se prikazuje nagib površine.

##

U režimu CenterLock, rotacioni laser pokretom gore/dole rotacione glave automatski pokušava da upravi laserski zrak na centralnu liniju prijemnika lasera. Za razliku od režima rada CenterFind, položaj prijemnika lasera se neprekidno proverava, a nagib rotacionog lasera se automatski podešava. Na displeju rotacionog lasera se ne prikazuju vrednosti nagiba.

Orijentacija je moguća za X i Y osu, kao i od horizontalnog položaja i vertikalnog položaja rotacionog lasera.

## Pokretanje režima CenterLock:

1. Podesite rotacioni laser i prijemnik lasera tako da se prijemnik lasera nalazi u pravcu X ose odn. Y ose rotacionog lasera.
2. Usmerite prijemnik lasera tao da željena osa stoji pod pravim uglom u odnosu na prijemno polje (54).
3. Ukoliko laserski zrak treba da bude usmeren na obe osovine, onda postavite po jedan prijemnik lasera povezan sa rotacionim laserom u pravcu X i Y ose.

Svaki prijemnik lasera mora da se nalazi u području zakretanja rotacionog lasera od ±8,5%.

4. Uključite rotacioni laser u rotacioni režim.

1. U meniju sa podešavanjima prijemnika lasera, podesite funkciju centriranja na režim rada CenterLock CL.

Kod orijentacije na dve ose rotacionog lasera, ovo važi za oba prijemnika lasera.

2. Pokretanje režima rada CenterLock za X osu: Pritisnite dugo taster ili taster zajedno sa tasterom .
3. Pokretanje režima rada CenterLock za Y osu: Pritisnite dugo taster zajedno sa tasterom .

Ukoliko laserski zrak treba istovremeno da bude usmeren na obe ose, onda režim rada CenterLock mora da se pokrene na svakom prijemniku lasera posebno.

Nakon pokretanja režima rada CenterLock, rotaciona glava na rotacionom laseru se pokreće gore i dole. Tokom pretrage pojavljuje se u tekstualnom prikazu (n) CLX (X osa) odn. CLY (Y osa).

Ukoliko laserski zrak nailazi na prijemno polje (54) u visini centralne linije prijemnika lasera, pojavljuje se u prikaz centralne linije (q), kao i u tekstualnom prikazu (n) LOC. Na rotacionom laseru se za odgovarajuću osu prikazuje simbol CenterLock na početnom ekranu.

Od promena pozicije prijemnika lasera ili rotacionog lasera vrši se automatsko prilagođavanje nagiba na rotacionom laseru.

- Prilikom rada u režimu CenterLock, pažljivo vodite računa da se rotacioni laser i laserski prijemnik ne pomeraju nehotice. Usled automatskog prilagođavanja nagiba kod svake promene položaja može da dođe do nepravilnog merenja.

## Prekid/završetak režima CenterLock:

1. Pritisnite i zadržite taster .

Ako je u ovom trenutku laserski zrak već bio uspešno poravnat sa centralnom linijom prijemnika lasera, nagib postavljen na rotacionom laseru se zadržava čak i ako je režim rada CenterLock otkazan.

## Otklanjanje grešaka:

Ukoliko laserski zrak nije mogao da pronađe centralnu liniju prijemnika lasera u roku od 2 minuta (bez obzira da li pri startu režima rada ili nakon promene pozicije), pojavljuje se u tekstualnom prikazu (n) ERR i svi LED prikazi pravca svetle.

1. Pritisnite bilo koji taster na rotacionom laseru i jedan na prijemniku lasera da biste zatvoriti poruke o greškama.
2. Pozicionirajte rotacioni laser i prijemnik lasera ponovo tako da se prijemnik lasera nalazi u okviru područja zakretanja rotacionog lasera od ±8,5%.

Pazite na to da prijemnik lasera bude usmeren prema X osi odn. Y osi tako da laserski zrak može vodoravno da prođe prijemno polje (54).

1. Ponovo pokrenite režim rada CenterLock.

Ako se obe ose rotacionog lasera ​moraju poravnati sa jednim prijemnikom lasera, na oba prijemnika lasera mora da se podesi ista funkcija centriranja. Kombinacija režima rada CenterLock i režima rada CenterFind nije moguća.

Ako je osa već podešena u režimu rada CenterFind i ako se režim rada CenterLock pokrene za drugu osu, pojavljuje se tekstualni prikaz (n) naizmenično ERR i CF.

1. Podesite režim rada CenterLock na oba prijemnika lasera i ponovo pokrenite funkciju.

##

Laserski prijemnik ima elektronske filtere za stroboskopska svetla. Filteri štite od npr. smetnji zbog upozoravajućih svetala građevinskih mašina.