# Akumulátor/baterie

Měřicí přístroj lze provozovat s běžnými bateriemi nebo s lithium-iontovým akumulátorem Bosch.

Nepoužívejte běžné akumulátory (např. nikl-metal hydridové).

##

- Používejte pouze nabíječky uvedené v technických údajích. Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontový akumulátor, který lze používat s vaším měřicím přístrojem.

Lithium-iontové akumulátory jsou v souladu s mezinárodními přepravními předpisy dodávány částečně nabité. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

### Ukazatel stavu nabití akumulátoru na akumulátoru

Při vyjmutí akumulátoru z měřicího přístroje lze stav nabití zobrazovat pomocí zelených kontrolek ukazatele stavu nabití na akumulátoru.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití nebo .

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabití nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

Všechny typy akumulátorů nemají ukazatel stavu nabití.

#### Typ akumulátoru GBA 18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí 3 zelené | 60–100 %
Trvale svítí 2 zelené | 30–60 %
Trvale svítí 1 zelená | 5–30 %
Bliká 1 zelená | 0–5 %

#### Typ akumulátoru ProCORE18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí 5 zelených | 80–100 %
Trvale svítí 4 zelené | 60–80 %
Trvale svítí 3 zelené | 40–60 %
Trvale svítí 2 zelené | 20–40 %
Trvale svítí 1 zelená | 5–20 %
Bliká 1 zelená | 0–5 %

### Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem

Akumulátor chraňte před vlhkostí a vodou.

Akumulátor skladujte pouze v teplotním rozmezí od −20 °C do 50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě.

Příležitostně vyčistěte větrací otvory akumulátoru měkkým, čistým a suchým štětcem.

Výrazně kratší doba chodu po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

##

Pro provoz měřicího přístroje doporučujeme použít alkalicko-manganové baterie.

Baterie vložte do adaptéru (22).

Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na adaptéru baterie.

Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Používejte pouze baterie od jednoho výrobce a se stejnou kapacitou.

- Když měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie mohou při delším skladování v měřicím přístroji zkorodovat.

Adaptér pro baterie je určený výhradně pro použití v určených měřicích přístrojích Bosch.

##

1. Posuňte aretaci (2) krytu přihrádky pro baterie do polohy a odklopte kryt přihrádky pro baterie (1).
2. Stiskněte odjišťovací tlačítko (23) a vytáhněte akumulátor (24), resp. adaptér pro baterie (22) z přihrádky pro baterie. Nepoužívejte přitom násilí.
3. Nabitý akumulátor (24) nebo adaptér (22) s nasazenými bateriemi zasuňte do přihrádky pro baterie tak daleko, až slyšitelně zaklapne.
4. Zavřete kryt přihrádky pro baterie (1) a posuňte aretaci (2) do polohy .

##

Ukazatel stavu nabití (e) na displeji zobrazuje stav nabití akumulátoru, resp. baterií:

Ukazatel | Kapacita
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Jsou-li akumulátor, resp. baterie prázdné, zobrazí se na několik sekund výstražné hlášení a ukazatel stavu (12) bliká v rychlém taktu červeně. Potom se měřicí přístroj vypne.