# Funkciók

##

CenterFind üzemmódban a forgólézer megpróbálja a lézersugarat a forgófej automatikus fel- és lefelé mozgatásával a lézervevő középvonalára beállítani.

A lézersugarat a forgólézer vízszintes helyzete esetén a forgólézer X‑tengelyére, a forgólézer Y‑tengelyére vagy egyidejűleg mindkét tengelyre be lehet szabályozni lásd Dőlésszög-meghatározás CenterFind üzemmóddal.

A forgólézer függőleges helyzete esetén a lézersugarat csak az Y-tengelyre lehet beszabályozni.

## A CenterFind üzemmód elindítása:

1. Állítsa úgy fel a forgólézert és a lézervevőt, hogy a lézervevő a forgólézer X‑tengelyének, illetve Y‑tengelyének irányában helyezkedjen el.
2. Állítsa úgy be a lézervevőt, hogy a kívánt tengely merőleges legyen a vételi mezőre (54).
3. Ha a lézersugarat mindkét tengelyre be akarja állítani, akkor állítson fel egy a forgólézerrel összekapcsolt lézervevőt az X-tengely irányában és egy a forgólézerrel szintén összekapcsolt másik lézervevőt az Y-tengely irányában.

Mindegyik lézervevőnek a forgólézer ±8,5%-os elforgatási tartományán belül kell lennie.

4. Kapcsolja be forgó üzemben a forgólézert.

LR 65 G: A Beállítás menüben a középponti funkciót a CenterFind (CF) üzemmódra kell beállítani.
Ha a forgólézert két tengelyre akarja beállítani, akkor ez mindkét lézervevőre érvényes.

1. Indítsa el a CenterFind üzemmódot az X-tengelyhez: vagy nyomja meg hosszan a gombot, vagy nyomja meg hosszan a gombot a gombbal együtt.
2. A CenterFind üzemmód indítása az Y-tengelyhez: Nyomja meg hosszan a gombot a gombbal együtt.

Ha a lézersugarat egyszerre kell mindkét tengelyre beállítani, akkor a CenterFind üzemmódot mindegyik lézervevőn külön-külön el kell indítani.

A CenterFind üzemmód elindítása után a forgófej a forgólézeren fel és le mozog. A keresés közben a szöveges kijelzőn (n) CFX (X-tengely), illetve CFY (Y-tengely) kijelzés jelenik meg.

Ha a lézersugár a vételi mezőt (54) a lézervevő középvonalának magasságában éri el, megjelenik a középvonal kijelzés (q), valamint a szövegkijelzőn (n) megjelenik a XOK (X‑tengely), illetve a YOK (Y‑tengely) üzenet. A forgólézeren kijelzésre kerül a megtalált lejtés értéke. A CenterFind üzemmód automatikusan befejeződik.

## A CenterFind üzemmód megszakítása:

1. Nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva.

## Hibaelhárítás:

Ha a lézersugárral az elfordulási tartományon belül nem sikerült megtalálni a lézervevő középvonalát, a (n) szövegkijelzőn megjelenik a ERR hibaüzenet és valamennyi LED-irányjelző világít.

1. Nyomjon meg mind a forgólézeren, mind a lézervevően egy tetszőleges gombot, hogy bezárja a hibajelzéseket.
2. Állítsa újra úgy be a forgólézert és a lézervevőt, hogy a lézervevő a forgólézer ±8,5%-os elfordulási tartományán belül legyen.

Ügyeljen arra, hogy a lézervevő be legyen állítva az X‑tengelyre, illetve az Y‑tengelyre, úgy hogy a lézersugár derékszögben tudjon végighaladni a vételi mezőn (54).

1. Ezután indítsa el újra a CenterFind üzemmódot.

LR 65 G: Ha a forgólézer mindkét tengelyét egy adott lézervevőre akarja beállítani, akkor mindkét lézervevőn ugyanazt a középponti funkciót kell beállítani. A CenterFind üzemmód és a CenterLock üzemmód kombinálására nincs lehetőség.

Ha az egyik tengelyen már a CenterLock üzemmód van beállítva és a másik tengelyen elindítják a CenterFind üzemmódot, a szöveges kijelzőn (n) váltakozva megjelenik a ERR és a CL kijelzés.

1. Állítsa be mindkét lézervevőn a CenterFind üzemmódot, és indítsa újra a funkciót.

##

A CenterFind üzemmód segítségével egy felület dőlésszögét legfeljebb 8,5%-ig lehet megmérni.

1. Ehhez állítsa fel a forgólézert a lejtő egyik végénél vízszintes helyzetben egy háromlábú műszerállványra.

A forgólézer X‑, illetve Y‑tengelyének egy vonalban kell lennie a meghatározásra kerülő lejtő felülettel.

2. Kapcsolja be a forgólézert, és várja meg, amíg végrehajtásra kerül az automatikus szintezés.
3. Rögzítse a lézervevőt a tartóval egy mérőlécre (78).
4. Állítsa fel a mérőműszer közelében (a lejtő felület azonos végénél) a mérőlécet.
5. Állítsa be a lézervevő magassági helyzetét a mérőlécen úgy, hogy a forgólézer lézersugara központosan kerüljön kijelzésre ➊.
6. Ezután helyezze a mérőlécet a lézervevővel a ferde felület másik végére ➋.

Ügyeljen arra, hogy a lézervevő helyzete a mérőlécen változatlan maradjon.

7. Indítsa el a CenterFind üzemmódot ahhoz a tengelyhez, amely a lejtő felületre van beállítva.

1. A CenterFind üzemmód befejezése után a forgólézeren megjelenik a felület dőlésszöge.

##

A CenterLock üzemmódban a forgólézer megpróbálja a lézersugarat a forgófej automatikus fel- és lefelé mozgatásával a lézervevő középvonalára beállítani. Itt a lézervevő helyzete a CenterFind üzemmódtól eltérően folytonosan ellenőrzésre kerül, és a forgólézer dőlésszöge automatikusan illesztésre kerül. A forgólézer kijelzőjén nem jelennek meg lejtési értékek.

A lézersugarat a forgólézer mind vízszintes, mind függőleges helyzetében be lehet állítani az X‑ és Y‑tengelyre.

## A CenterLock üzemmód elindítása:

1. Állítsa úgy fel a forgólézert és a lézervevőt, hogy a lézervevő a forgólézer X‑tengelyének, illetve Y‑tengelyének irányában helyezkedjen el.
2. Állítsa úgy be a lézervevőt, hogy a kívánt tengely merőleges legyen a vételi mezőre (54).
3. Ha a lézersugarat mindkét tengelyre be akarja állítani, akkor állítson fel egy a forgólézerrel összekapcsolt lézervevőt az X-tengely irányában és egy a forgólézerrel szintén összekapcsolt másik lézervevőt az Y-tengely irányában.

Mindegyik lézervevőnek a forgólézer ±8,5%-os elforgatási tartományán belül kell lennie.

4. Kapcsolja be forgó üzemben a forgólézert.

1. A lézervevő Beállítás menüjében állítsa a középponti funkciót CenterLock CL üzemmódra.

Ha a forgólézert két tengelyre akarja beállítani, akkor ez mindkét lézervevőre érvényes.

2. Indítsa el a CenterLock üzemmódot az X-tengelyhez: vagy nyomja meg hosszan a gombot, vagy nyomja meg hosszan a gombot a gombbal együtt.
3. A CenterLock üzemmód indítása az Y-tengelyhez: Nyomja meg hosszan a gombot a gombbal együtt.

Ha a lézersugarat egyszerre kell mindkét tengelyre beállítani, akkor a CenterLock üzemmódot mindegyik lézervevőn külön-külön el kell indítani.

A CenterLock üzemmód elindítása után a forgófej a forgólézeren fel- és le mozog. A keresés közben a szöveges kijelzőn (n) CLX (X-tengely), illetve CLY (Y-tengely) kijelzés jelenik meg.

Ha a lézersugár a vételi mezőt (54) vételi mezőt a lézervevő középvonalának magasságában éri el, megjelenik a középvonal kijelzés (q), valamint a szöveges kijelzőn (n) a LOC kijelzés. A forgólézer kezdőképernyőjén megjelenik a CenterLock szimbólum a megfelelő tengelyhez.

A lézervevő vagy a forgólézer helyzetváltozásaikor a forgólézer lejtése automatikusan utánállításra kerül.

- A CenterLock üzemmódban végzett munkáknál gondosan ügyeljen arra, hogy a forgólézert és a lézervevőt ne mozdítsa el akaratlanul. A dőlés minden egyes helyzetváltoztatás során végrehajtott automatikus illesztése hibás mérésekhez vezethet.

## A CenterLock üzemmód megszakítása/befejezése:

1. Nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva.

Ha a lézersugár ebben az időpontban már sikeresen be volt állítva a lézervevő középvonalára, akkor a forgólézeren a beállított dőlésszög a CenterLock üzemmód megszakítása után is megmarad.

## Hibaelhárítás:

Ha a lézersugár (függetlenül attól, hogy az üzemmód elindítása vagy helyzetváltoztatások után) a lézervevő középvonalát nem tudta 2 percen belül megtalálni, a (n) szöveges kijelzőn megjelenik a ERR hibajelzés és valamennyi LED-irányjelző világít.

1. Nyomjon meg mind a forgólézeren, mind a lézervevően egy tetszőleges gombot, hogy bezárja a hibajelzéseket.
2. Állítsa újra úgy be a forgólézert és a lézervevőt, hogy a lézervevő a forgólézer ±8,5%-os elfordulási tartományán belül legyen.

Ügyeljen arra, hogy a lézervevő be legyen állítva az X‑tengelyre, illetve az Y‑tengelyre, úgy hogy a lézersugár derékszögben tudjon végighaladni a vételi mezőn (54).

1. Ezután indítsa el újra a CenterLock üzemmódot.

Ha a forgólézer mindkét tengelyét ugyanazon lézervevőre akarja beállítani, akkor mindkét lézervevően ugyanazt a középponti funkciót kell beállítani. A CenterLock üzemmód és a CenterFind üzemmód kombinálására nincs lehetőség.

Ha az egyik tengelyen már a CenterFind üzemmód van beállítva és a másik tengelyen elindítják a CenterLock üzemmódot, a szöveges kijelzőn (n) váltakozva megjelenik a ERR és a CF kijelzés.

1. Állítsa be mindkét lézervevőn a CenterLock üzemmódot, és indítsa újra a funkciót.

##

A lézer vevőkészülék egy elektronikus szűrővel van ellátva a stroboszkópfény ellen. A szűrő megvédi a berendezést pl. az építőgépek figyelmeztető lámpái által kiváltott üzemzavaroktól.