# أوضاع الضبط

##

يمكنك تحديد درجة الدقة التي يتم بها الإشارة إلى أن وضع شعاع الليزر على حقل الاستقبال (54) "في المنتصف".

يظهر وضع الضبط الحالي لمؤشر خط المنتصف في بيان دقة الاستقبال (l).

1. ولتغيير درجة دقة الاستقبال، كرر الضغط على الزر ، إلى أن يظهر وضع الضبط المرغوب في الشاشة.

عند كل ضغطة على الزر تظهر لفترة قصيرة القيمة المعنية لدرجة دقة الاستقبال في البيان النصي (n).

يتم تخزين وضع ضبط درجة دقة الاستقبال عند الإطفاء.

##

يمكن الإشارة إلی وضع شعاع الليزر علی حقل الاستقبال (54) من خلال إشارة صوتية.

يمكنك تغيير مستوى شدة الصوت أو إيقاف الإشارة الصوتية.

1. لتغيير أو إطفاء الإشارة الصوتية كرر الضغط على الزر إلی أن يشار إلی ارتفاع الصوت المرغوب علی وحدة العرض.

مع مستوى شدة الصوت المنخفض يظهر بيان الإشارة الصوتية (p) في الشاشة مع شريط واحد، ومع مستوى شدة الصوت المرتفع يظهر البيان مع 3 شرطات، وفي حالة إيقاف الإشارة الصوتية يختفي البيان.

وبغض النظر عن وضع ضبط الإشارة الصوتية، فإنه تصدر إشارة قصيرة بشدة صوت منخفضة عند أول سقوط لشعاع الليزر على حقل الاستقبال (54) لغرض التأكيد.

يتم تخزين وضع ضبط الإشارة الصوتية عند إطفاء مستقبل الليزر.

##

استدعاء قائمة أوضاع الضبط: اضغط بشكل متزامن لوهلة قصيرة على الزر والزر .

تغيير الضبط داخل قائمة فرعية: اضغط إما على الزر أو الزر ، لغرض التحويل بين أوضاع الضبط. يتم أوتوماتيكيا تخزين آخر وضع ضبط تم اختياره عند مغادرة القائمة.

تغيير القائمة الفرعية: اضغط لوهلة قصيرة على الزر ، للوصول إلى القائمة الفرعية التالية.

مغادرة قائمة أوضاع الضبط: استمر في الضغط على الزر ، إلى أن يتم إنهاء ظهور قائمة أوضاع الضبط. وكبديل لذلك يتم أوتوماتيكيا إنهاء ظهور قائمة أوضاع الضبط بعد 10 ثوان تقريبا من آخر مرة تم فيها الضغط على زر.

تُتاح القوائم الفرعية التالية:

- وحدة قياس بيان الارتفاع النسبي: عند استدعاء قائمة وحدات القياس تظهر وحدة القياس المختارة حاليا في البيان النصي (n)، وتظهر فوقها وحدات القياس المتاحة في بيان وحدة القياس (m).
- مؤشرات الاتجاه LED (مصابيح الدايود): يمكن تغيير درجة سطوع أو إطفاء مؤشرات الاتجاه LED الثلاثة (55) و (57) وكذلك (56). تضيء مصابيح LED في كل مرة بحسب وضع الضبط المختار.
- إضاءة الشاشة (LIT): يمكن تشغيل إضاءة الشاشة (يضيءمصباح LED الأخضر) أو إطفائها (يضيء مصباح LED الأحمر).
- وظيفة تخزين آخر عملية استقبال (MEM): مؤشر الاتجاه، الذي غادر فيه شعاع الليزر نطاق الاستقبال، يمكن تشغيله (يضيءمصباح LED الأخضر) أو إطفائه (يضيء مصباح LED الأحمر).
- LR 65 G: وظائف المركز (CF/CL): يمكن الاختيار بين الوضع CenterFind (CF) والوضع CenterLock (CL). يظهر الوضع الحالي في البيان النصي (n).

باستثناء وضع ضبط إضاءة الشاشة يتم تخزين جميع أوضاع الضبط عند إطفاء مستقبل الليزر.

##

البيانات (58) على الجانب الأمامي والخلفي لمستقبل الليزر مزودة بإضاءة للشاشة. يتم تشغيل إضاءة الشاشة:

- عند تشغيل مستقبل الليزر،
- عند الضغط على أي زر،
- عندما يتحرك شعاع الليزر على حقل الاستقبال (54).

تنطفئ إضاءة الشاشة أوتوماتيكيا:

- بعد 30 ثانية من الضغط على أي زر، إذا لم يصل شعاع ليزر إلى حقل الاستقبال،
- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة دقيقتين وإذا لم يتغير وضع شعاع الليزر في حقل الاستقبال.

يمكن إطفاء إضاءة الشاشة في قائمة أوضاع الضبط.

لا يتم تخزين وضع ضبط إضاءة الشاشة عند إطفاء مستقبل الليزر. وبعد تشغيل مستقبل الليزر يتم دائما تشغيل إضاءة الشاشة.