# Uzaktan kumanda

## Uzaktan kumanda cihazının enerji beslemesi

Bu uzaktan kumanda cihazının alkali mangan pillerle kul‌la‌nıl‌ması tavsiye olunur.

1. Pil haznesi kapağındaki kilidi (37) ilgili konumuna çevirin (örneğin bir bozuk para ile).
2. Pil haznesi kapağını (39) açın ve pilleri yerleştirin.

Pil haznesinin iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutuplama yapın.

1. Pil haznesi kapağını (39) kapatın ve pil haznesi kapağı kilidini (37) ilgili konumuna çevirin.

- Uzun süre kullanmayacaksanız bataryaları uzaktan kumandadan çıkarın. Piller uzun süre uzaktan kumandada tutulursa paslanabilir.

Bluetooth® işlevi, piller uzaktan kumandaya takılı olduğu sürece etkin kalır. Bu fonksiyondan kaynaklanan enerji tüketimini önlemek için pilleri çıkarabilirsiniz.

## Uzaktan kumanda cihazının işletime alınması

Yeterli gerilime sahip bataryalar mevcut olduğu sürece uzaktan kumanda cihazı kullanıma hazırdır.

1. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.
2. Rotasyon lazerinde eksenlerin durumu sorgulanır ve uzaktan kumandadaki (33) ve (34) durum göstergelerinde görüntülenir.

Durum göstergeleri yandığı sürece, uzaktan kumanda üzerindeki bir düğmeye her basış, rotasyon lazerinde ilgili ayarı değiştirir. Uzaktan kumanda üzerindeki sinyal aktarım göstergesinin (32) yanması, bir sinyalin iletildiğini gösterir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kısa bir süre sonra uzaktan kumanda devre dışı bırakılır ve (33) ve (34) durum göstergeleri tekrar söner.

Ölçüm aletinin uzaktan kumanda cihazı ile açılıp kapanması mümkün değildir.