# Opis proizvoda i primene

##

### Rotacioni laser

Merni alat je predviđen za utvrđivanje i proveru tačnih horizontalnih visinskih tačaka, vertikalnih linija, pravih linija i visinskih tačaka.

Merni alat je pogodan za upotrebu u spoljnom i unutrašnjem području.

Ovaj proizvod je potrošački laserski proizvod u skladu sa standardom EN 50689.

### Daljinski upravljač

Daljinski upravljač je predviđen za upravljanje Bosch rotacionim laserima putem Bluetooth®-a.

Daljinski upravljač je predviđen za upotrebu u zatvorenim prostorijima kao i na otvorenom.

##

Numerisanje komponenti sa slika odnosi se na prikaze mernog alata i daljinskog upravljača na slikama.

### Rotacioni laser

(1) | Poklopac pregrade za bateriju
(2) | Blokada poklopca pregrade za bateriju
(3) | Taster za nagib nadole/ Taster okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu
(4) | Taster za nagib nagore/ Taster okrenite suprotno od smera kretanja kazaljke na satu
(5) | Taster za linijski režim rada
(6) | Taster za rotacioni režim rada
(7) | Taster Bluetooth®
(8) | Promenljivi laserski zrak
(9) | Izlazni otvor laserskog zraka
(10) | Tačka lemljenja nagoreA)
(11) | Taster za uključivanje/isključivanje
(12) | Prikaz statusa
(13) | Taster za ručni režim rada
(14) | Taster za podešavanje nagiba
(15) | Displej
(16) | Zarez za poravnanje
(17) | Hvataljka za nošenje
(18) | Prijemnica za stativ 5/8" (horizontalna)
(19) | Pločica sa upozorenjem za laser
(20) | Prijemnica za stativ 5/8" (vertikalna)
(21) | Serijski broj
(22) | Adapter za bateriju
(23) | Taster za otključavanje adaptera za akumulator/baterije
(24) | AkumulatorB)

A)

  U vertikalnom pogonu važi tačka lemljenja nagore kao referentna tačka za 90°.

B)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

### Elementi za prikaz, rotacioni laser

(a) | Prikaz brzine rotiranja
(b) | Prikaz režima rada lasera
(c) | Prikaz veze preko Bluetooth®
(d) | Prikaz funkcije šok alarma
(e) | Pokazivač statusa napunjenosti akumulatora/baterija
(f) | Prikaz funkcije tačke lemljenja nadole
(g) | Prikaz nagibnog ugla X-ose
(h) | Prikaz nagibnog ugla Y-ose
(i) | Softkey simboli

### Daljinski upravljač

(25) | Taster funkcije tačke lemljenja nadole
(26) | Taster za rotacioni režim rada
(27) | Taster za režim mirovanja
(28) | Taster za linijski režim rada
(29) | Taster za okretanje suprotno od smera kretanja kazaljke na satu
(30) | Taster za nagib nagore
(31) | Taster za podešavanje nagiba
(32) | Prikaz odašiljanja signala
(33) | Prikaz statusa X-ose
(34) | Prikaz statusa Y-ose
(35) | Taster za nagib nadole
(36) | Taster za okretanje u smeru kretanja kazaljke na satu
(37) | Blokada poklopca pregrade za bateriju
(38) | Serijski broj
(39) | Poklopac pregrade za bateriju
(40) | Daljinski upravljačA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

### Pribor/rezervni delovi

(41) | Prijemnik laseraA)
(42) | Merna letvaA)
(43) | Stativ A)
(44) | Zidni držač/jedinica za poravnavanjeA)
(45) | Otvori za pričvršćivanje zidnog držačaA)
(46) | Pritisni taster za grubo podešavanje zidnog držačaA)
(47) | Zavrtanj za fino podešavanje zidnog držačaA)
(48) | Zavrtanj 5/8" zidnog držačaA)
(49) | MagnetA)
(50) | Naočare za gledanje laseraA)
(51) | Ploča za ciljanje laseromA)
(52) | TrakaA)
(53) | KoferA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

##

Rotacioni laser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90% | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Klasa lasera | 2 | 2
Tip lasera | 630−650 nm, < 1 mW | 500–540 nm, < 1 mW
Divergencija | < 1,5 mrad (pun ugao) | < 1,5 mrad (pun ugao)
Snabdevanje mernog alata energijom
Akumulator (litijum-jonski) | 18 V | 18 V
Baterije (alkalna mangan) (sa adapterom za baterije) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Radno područje (radijus) maks.
Bez prijemnika laseraB) | 30 m | 35 m
Sa prijemnikom lasera | 300 m | 325 m
Preciznost nivelisanja na rastojanju od 30 mC)D)
Horizontalno | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Vertikalno | ±3 mm | ±3 mm
Područje samonivelisanja | ±8,5% (±5°) | ±8,5% (±5°)
Vreme nivelisanja (pri nagibu od maks. 3%) | 30 s | 30 s
Brzina rotiranja | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Jednoosni/dvoosni režim rada za nagib | ±8,5% | ±8,5%
Preciznost režima rada za nagibC)E) | ±0,2% | ±0,2%
Preporučeni prijemnik lasera | LR 60 | LR 65 G
Prijemnica za stativ (horizontalna/vertikalna) | 5/8" | 5/8"
Trajanje u režimu rada otpr.
Sa akumulatorom (4 Ah) | 60 h | 50 h
Sa baterijama | 70 h | 60 h
TežinaF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Dimenzije (dužina × širina × visina) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Vrsta zaštite | IP68 | IP68
Visina testa prevrtanjaG) | 2 m | 2 m
Nivo zvučnog pritiska ocenjen sa A | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® merni alat
Opseg radne frekvencije | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Maks. snaga emitovanja | 6,3 mW | 6,3 mW
Klasa | 1 | 1
KompatibilnostH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. domet signalaI) | 100 m | 100 m
Bluetooth® pametni telefon
KompatibilnostH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Operativni sistemJ) | Android 6 (i viši) iOS 11 (i viši) | Android 6 (i viši) iOS 11 (i viši)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Dozvoljena temperatura okruženja |  |
Prilikom rada | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Prilikom skladištenja | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
Preporučeni akumulatori | GBA 18V… ProCORE18V 4,0Ah/8,0Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0Ah/8,0Ah
Preporučeni punjači | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

B)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

C)

  na 20 °C

D)

  duž osa

E)

  Kod maksimalnog nagiba od ±8,5% maksimalno odstupanje iznosi ±0,2%.

F)

  Težina bez akumulatora/adaptera za baterije/baterija

G)

  Merni alat, koji je montiran u horizontalnom položaju na stativu, se prevrće na ravnoj betonskoj podlozi.

H)

  Kod Bluetooth® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju SPP profil.

I)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) opseg dopiranja Bluetooth® signala može biti znatno manji.

J)

  U zavisnosti od ažuriranja Bosch Levelling Remote App, eventualno je potrebna novija verzija operativnog sistema.

Za jasnu identifikaciju vašeg mernog uređaja služi broj artikla (21) na pločici sa tipom.

Daljinski upravljač | RC 6
--- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Radna temperatura | −10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | −20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2A)
Radno područje (radijus) maks. | 100 m
Baterije | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® daljinski upravljač
Opseg radne frekvencije | 2402–2480 MHz
Maks. snaga emitovanja | 6,3 mW
Klasa | 1
KompatibilnostB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. domet signalaC) | 100 m
TežinaD) | 0,14 kg
Dimenzije (dužina × širina × visina) | 122 × 59 × 27 mm
Vrsta zaštite | IP54

A)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

B)

  Kod Bluetooth® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju SPP profil.

C)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) opseg dopiranja Bluetooth® signala može biti znatno manji.

D)

  Težina bez baterija