# Άρση βλαβών

Ένδειξη οθόνης περιστροφικού λέιζερ | Ένδειξη οθόνης δέκτη λέιζερ | Πρόβλημα | Αντιμετώπιση
--- | --- | --- | ---
| − | Αυτόματη απενεργοποίηση (επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρίες άδειες) | Αλλάξτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή τις μπαταρίες.
| − | Αυτόματη απενεργοποίηση (υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας) | Αφήστε το όργανο μέτρησης να εγκλιματιστεί, προτού το ενεργοποιήσετε. Ελέγξτε μετά την ακρίβεια μέτρησης και βαθμονομήστε το όργανο μέτρησης, όταν χρειάζεται.
| −/PNK | Η αποκατάσταση σύνδεσης με το τηλεχειριστήριο (40) ή με τον δέκτη λέιζερ (41) απέτυχε | Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος. Ξεκινήστε την αποκατάσταση της σύνδεσης εκ νέου. Εάν η αποκατάσταση της σύνδεσης δεν είναι δυνατή, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Bosch.
| − | Η αποκατάσταση της σύνδεσης με το smartphone απέτυχε | Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος. Ξεκινήστε την αποκατάσταση της σύνδεσης εκ νέου βλέπε Τηλεχειρισμός μέσω Bosch Levelling Remote App. Εάν η αποκατάσταση της σύνδεσης δεν είναι δυνατή, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Bosch.
| − | Το όργανο μέτρησης είναι πάνω από 8,5 % κεκλιμένο ή δε βρίσκεται στη σωστή οριζόντια ή κάθετη θέση. | Ρυθμίστε τη θέση το οργάνου μέτρησης εκ νέου, είτε σε οριζόντια ή σε κάθετη θέση. Η νέα χωροστάθμηση ξεκινά αυτόματα.
| − | Υπέρβασης του μέγιστου χρόνου χωροστάθμησης | Ρυθμίστε τη θέση το οργάνου μέτρησης εκ νέου, είτε σε οριζόντια ή σε κάθετη θέση. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να ξεκινήσετε τη χωροστάθμηση εκ νέου.
| − | Αλλαγή μεταξύ οριζόντιας θέσης και κάθετης θέσης χωρίς απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης | Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να ξεκινήσετε τη χωροστάθμηση εκ νέου.
| ERR | Η βαθμονόμηση του άξονα X απέτυχε | Διακόψτε τη βαθμονόμηση με , πατώντας το πλήκτρο . Βεβαιωθείτε, ότι το πεδίο λήψης του δέκτη λέιζερ είναι κάθετο στον αντίστοιχο άξονα (X/Y) του οργάνου μέτρησης. Ξεκινήστε τη βαθμονόμηση εκ νέου.
| ERR | Η βαθμονόμηση του άξονα Y απέτυχε
| − | Η βαθμονόμηση του άξονα Z απέτυχε | Διακόψτε τη βαθμονόμηση με , πατώντας το πλήκτρο . Ελέγξτε τη σωστή ευθυγράμμιση του οργάνου μέτρησης. Ξεκινήστε τη βαθμονόμηση εκ νέου.
| ERR | Η λειτουργία CenterFind σε σχέση με τον άξονα X απέτυχε | Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε, εάν το όργανο μέτρησης και ο δέκτης λέιζερ έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ο δέκτης λέιζερ πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής περιστροφής των ±8,5 % του οργάνου μέτρησης. Ξεκινήστε τη λειτουργία εκ νέου.
| ERR | Η λειτουργία CenterFind σε σχέση με τον άξονα Y απέτυχε
GRL 650 CHVG:
| ERR | Η λειτουργία CenterLock σε σχέση με τον άξονα X απέτυχε | Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε, εάν το όργανο μέτρησης και ο δέκτης λέιζερ έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ο δέκτης λέιζερ πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής περιστροφής των ±8,5 % του οργάνου μέτρησης. Ξεκινήστε τη λειτουργία εκ νέου.
| ERR | Η λειτουργία CenterLock σε σχέση με τον άξονα Y απέτυχε