# Käyttötavat

##

X- ja Y-akselin suuntaus on merkitty rungon pyörivän pään päälle. Merkit ovat tarkasti rungon alareunan suuntausurien (16) päällä sekä alakahvassa. Suuntausurien avulla voi suunnata mittalaitteen akseleita pitkin.

##

Kaikki 3 käyttötapaa ovat mahdollisia mittalaitteen vaaka- ja pystysuuntaisessa asennossa.

Pyörivä käyttö
Pyörivä käyttö on erittäin suositeltava toimintatapa käytettäessä laservastaanotinta. Voit valita haluamasi pyörimisnopeuden erilaisista nopeusvaihtoehdoista.

Linjakäyttö
Tässä käyttötavassa säädettävä lasersäde liikkuu rajoitetulla avautumiskulmalla. Tämä parantaa lasersäteen näkyvyyttä pyörivään käyttöön verrattuna. Voit valita neljästä eri avautumiskulmasta.

Pistekäyttö
Tämä käyttötapa takaa säädettävän lasersäteen parhaimman näkyvyyden. Sitä käytetään esimerkiksi korkeusmittojen helppoon merkintään tai yhdensuuntaisuuden tarkastamiseen.

Linja- ja pistekäyttö eivät sovellu käyttöön laservastaanottimen (41) kanssa.

##

Mittalaite on jokaisen käynnistyskerran yhteydessä pyörivässä käyttötilassa normaalilla pyörimisnopeudella (600 min–1).

1. Vaihda linjakäytöstä pyörivään käyttöön painamalla mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .

1. Kun haluat säätää pyörimisnopeutta, paina toistuvasti mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta , kunnes näytössä näkyy haluamasi nopeus.

Säädetty nopeus näkyy aloitusnäytön pyörimisnopeuden näytössä (a).

Laservastaanottimen kanssa työskenneltäessä kannattaa valita suurin pyörimisnopeus. Jos et käytä laservastaanotinta, vähennä lasersäteen näkyvyyden parantamiseksi pyörimisnopeutta ja käytä lasertarkkailulaseja (50).

##

1. Vaihda linja- tai pistekäyttöön painamalla mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .

1. Kun haluat säätää avautumiskulmaa, paina toistuvasti mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta , kunnes näytössä näkyy haluamasi käyttötapa.
2. Avautumiskulma pienenee portaittain jokaisella painalluksella, kunnes laite on pistekäytössä.
3. 360°:ssa mittalaite on jälleen pyörivässä käytössä ja käyttää viimeksi asetettua pyörimisnopeutta.

Hitausmomentin takia laser saattaa värähdellä hieman laserlinjan päätepisteissä.

##

Linja- ja pistekäytössä voit kohdistaa laserlinjan tai laserpisteen laserin pyörimistason sisällä. Mahdollinen kääntöalue on 360°.

1. Sitä voi kääntää vastapäivään painamalla mittalaitteen painiketta tai kaukosäätimen painiketta .
2. Sitä voi kääntää myötäpäivään painamalla mittalaitteen painiketta tai kaukosäätimen painiketta .

##

Helppoa kohdistamista tai suuntaamista varten voit kääntää mittalaitteen pystysuuntaisessa asennossa laserpistettä, laserlinjaa tai pyörimistasoa X-akselin suhteen ±8,5 %:n säätöalueella.

1. Käynnistä toiminto painamalla mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .
2. Y‑akselin kallistussäädön valikko avautuu näyttöön ja Y‑akselin symboli vilkkuu.

1. Käännä pyörimistasoa painamalla mittalaitteen painiketta tai tai kaukosäätimen painiketta tai , kunnes haluttu asento on säädetty.

##

Kun haluat suunnata mittalaitteen pystysuuntaisessa asennossa lattiassa olevaan vertauspisteeseen, voit kääntää säädettävän lasersäteen (8) alaspäin luotipisteeksi. Luotipistetoiminnon voi käynnistää vain kaukosäätimen avulla tai Bosch Levelling Remote App -sovelluksen kautta.

Luotipisteenä käytettävä säädettävä lasersäde ei ole itsetasaava. Tämän takia kannattaa varmistaa, että mittalaite on tasattu, kun käynnistät luotipistetoiminnon.

1. Käynnistä alaspäin kohdistuva luotipistetoiminto painamalla kaukosäätimen painiketta .
2. Säädettävän lasersäteen pystysuoran suuntaamisen aikana näytössä näkyy luotipistetoiminnon symboli.
3. Onnistuneen suuntaamisen jälkeen aloitusnäyttöön tulee luotipistetoiminnon näyttö (f).