# Функции

##

В режиме CenterFind ротационный лазер автоматически пытается направить лазер на среднюю линию лазерного приемника, опуская и поднимая ротационную головку.

Лазерный луч можно выровнять при горизонтальном положении ротационного лазера относительно оси X, оси Y или одновременно обеих осей см. Определение наклона в режиме CenterFind.

При вертикальном положении выравнивание ротационного лазера возможно только по оси Y.

## Запуск режима CenterFind:

1. Установите ротационный лазер и лазерный приемник так, чтобы лазерный приемник располагался в направлении оси X или оси Y ротационного лазера.
2. Выровняйте лазерный приемник таким образом, чтобы необходимая ось находилась под прямым углом к приемному окошку (54).
3. Если лазерный луч необходимо выровнять по обеим осям, расположите по одному подключенному к ротационному лазеру лазерному приемнику в направлении оси X и оси Y.

Каждый лазерный приемник должен находиться в диапазоне наклона ±8,5 % ротационного лазера.

4. Включите ротационный лазер в ротационном режиме.

LR 65 G: в меню настроек поиск центра должен быть установлен в режим CenterFind (CF).
Если ротационный лазер выставлен по двум осям, эта установка действует для обоих лазерных приемников.

1. Запуск режима CenterFind для оси X: нажмите и удерживайте кнопку , или нажмите и удерживайте кнопку вместе с кнопкой .
2. Запуск режима CenterFind для оси Y: нажмите и удерживайте кнопку вместе с кнопкой .

Если лазерный луч необходимо выровнять одновременно по обеим осям, режим CenterFind необходимо включать на каждом лазерном приемнике отдельно.

После запуска режима CenterFind ротационная головка на ротационном лазере двигается вверх и вниз. Во время поиска на текстовом индикаторе (n) отображается CFX (ось X) или CFY (ось Y).

Если лазерный луч попадает в приемное окошко (54) на уровне средней линии лазерного приемника, появляется индикатор средней линии (q), а также текстовый индикатор с отображением (n) XOK (оси X) или YOK (оси Y). На ротационном лазере отображается значение найденного наклона. Режим CenterFind завершается автоматически.

## Отмена режима CenterFind:

1. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой.

## Устранение неисправностей:

Если лазерный луч не находит среднюю линию лазерного приемника в пределах диапазона наклона, на текстовом индикаторе (n) отображается ERR и загораются все светодиодные индикаторы направления.

1. Нажмите любую кнопку на ротационном лазере и одну из кнопок на лазерном приемнике, чтобы закрыть сообщения об ошибках.
2. Расположите ротационный лазер и лазерный приемник заново, чтобы лазерный приемник находился в пределах диапазона наклона ±8,5 % ротационного лазера.

Следите за тем, чтобы лазерный приемник был выровнен про оси X или оси Y, чтобы лазерный луч мог пройти через приемное окошко (54) горизонтально.

1. Затем перезапустите режим CenterFind.

LR 65 G: если обе оси ротационного лазера должны быть совмещены с одним лазерным приемником, на обоих лазерных приемниках должен быть установлен один и тот же режим поиска центра. Комбинация режимов CenterFind и CenterLock невозможна.

Если для одной оси уже установлен режим CenterLock, а для другой оси запускается режим CenterFind, то на текстовом индикаторе (n) попеременно отображается ERR и CL.

1. Установите на обоих лазерных приемниках режим CenterFind и перезапустите выполнение режима.

##

В режиме CenterFind можно измерить наклон плоскости макс. до 8,5 %.

1. Для этого установите ротационный лазер на штативе на одном конце наклонной плоскости в горизонтальном положении.

Ось X или ось Y ротационного лазера должна находиться на одной линии с искомым наклоном.

2. Включите ротационный лазер и дождитесь завершения нивелирования.
3. Закрепите лазерный приемник при помощи крепления на дальномерной рейке (78).
4. Установите дальномерную рейку рядом с измерительным инструментом (на том же конце наклонной плоскости).
5. Выровняйте лазерный приемник на дальномерной рейке по высоте так, чтобы лазерный луч ротационного лазера отображался «по центру» ➊.
6. Затем установите дальномерную рейку с лазерным приемником на другом конце наклонной плоскости ➋.

Следите за тем, чтобы положение лазерного приемника на дальномерной рейке оставалось неизменным.

7. Запустите режим CenterFind для той оси, по которой расположена наклонная плоскость.

1. По завершении режима CenterFind на ротационном лазере показывается наклон плоскости.

##

В режиме CenterLock ротационный лазер автоматически пытается направить лазер на среднюю линию лазерного приемника, опуская и поднимая ротационную головку. В отличие от режима CenterFind положение лазерного приемника постоянно проверяется, а наклон ротационного лазера регулируется автоматически. На дисплее ротационного лазера значения наклона не отображаются.

Выравнивание по осям X и Y возможно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении ротационного лазера.

## Запуск режима CenterLock:

1. Установите ротационный лазер и лазерный приемник так, чтобы лазерный приемник располагался в направлении оси X или оси Y ротационного лазера.
2. Выровняйте лазерный приемник таким образом, чтобы необходимая ось находилась под прямым углом к приемному окошку (54).
3. Если лазерный луч необходимо выровнять по обеим осям, расположите по одному подключенному к ротационному лазеру лазерному приемнику в направлении оси X и оси Y.

Каждый лазерный приемник должен находиться в диапазоне наклона ±8,5 % ротационного лазера.

4. Включите ротационный лазер в ротационном режиме.

1. в меню настроек лазерного приемника установите поиск центра на режим CenterLock CL.

Если ротационный лазер выставлен по двум осям, эта установка действует для обоих лазерных приемников.

2. Запуск режима CenterLock для оси X: нажмите и удерживайте кнопку или нажмите и удерживайте кнопку вместе с кнопкой .
3. Запуск режима CenterLock для оси Y: нажмите и удерживайте кнопку вместе с кнопкой .

Если лазерный луч необходимо выровнять одновременно по обеим осям, режим CenterLock необходимо включать на каждом лазерном приемнике отдельно.

После запуска режима CenterLock ротационная головка на ротационном лазере двигается вверх и вниз. Во время поиска на текстовом индикаторе (n) отображается CLX (ось X) или CLY (ось Y).

Если лазерный луч попадает в приемное окошко (54) на уровне средней линии лазерного приемника, появляется индикатор средней линии (q), а также текстовый индикатор с отображением (n) LOC. На ротационном лазере символ CenterLock отображается на стартовом экране для соответствующей оси.

Если положение лазерного приемника или ротационного лазера изменяется, наклон ротационного лазера регулируется автоматически.

- При работе в режиме CenterLock убедитесь, что ротационный лазер и лазерный приемник не перемещаются бесконтрольно. Автоматическая регулировка угла наклона при каждом изменении положения может стать причиной неправильных измерений.

## Отмена/завершение режима CenterLock:

1. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой.

Если лазерный луч уже был успешно совмещен с центральной линией лазерного приемника в этой точке, наклон, установленный на ротационном лазере, сохраняется, даже если выполнение режима CenterLock приостановлено.

## Устранение неисправностей:

Если лазерный луч не обнаруживает центральную линию лазерного приемника в течение 2 мин (независимо от того, был ли режим запущен или произошло изменения положения), появляется текстовый индикатор (n) ERR и загораются все светодиодные индикаторы направления.

1. Нажмите любую кнопку на ротационном лазере и одну из кнопок на лазерном приемнике, чтобы закрыть сообщения об ошибках.
2. Расположите ротационный лазер и лазерный приемник заново, чтобы лазерный приемник находился в пределах диапазона наклона ±8,5 % ротационного лазера.

Следите за тем, чтобы лазерный приемник был выровнен про оси X или оси Y, чтобы лазерный луч мог пройти через приемное окошко (54) горизонтально.

1. Затем перезапустите режим CenterLock.

Если обе оси ротационного лазера должны быть совмещены с одним лазерным приемником, на обоих лазерных приемниках должен быть установлен один и тот же режим поиска центра. Комбинация режимов CenterLock и CenterFind невозможна.

Если для одной оси уже установлен режим CenterFind, а для другой оси запускается режим CenterLock, то на текстовом индикаторе (n) попеременно отображается ERR и CF.

1. Установите на обоих лазерных приемниках режим CenterLock и перезапустите выполнение режима.

##

Лазерный приемник оснащен электронными фильтрами для стробоскопов. Эти фильтры защищают, напр., от помех, вызываемых проблесковыми маячками строительных машин.