# Настройки

##

Вы можете задать, с какой точностью положение лазерного луча в приемном окошке (54) будет отображаться как «по центру».

Текущая настройка индикатора средней линии отображается на индикаторе точности приема (l).

1. Чтобы изменить точность приема, нажимайте кнопку , пока на дисплее не появится необходимая настройка.

При каждом нажатии кнопки на текстовом индикаторе (n) на короткое время появляется соответствующее значение точности приема.

Настойка точности приема при выключении сохраняется.

##

Попадание лазерного луча в приемное окошко (54) может сопровождаться звуковым сигналом.

Можно изменять громкость звукового сигнала или выключить звуковой сигнал.

1. Чтобы изменить настройку или выключить звуковой сигнал, нажимайте кнопку , пока на дисплее не появится необходимая громкость.

При малой громкости индикатор звукового сигнала (p) отображается на дисплее одной полоской, при большой громкости – тремя полосками, при выключенном звуковом сигнале индикатор исчезает.

Независимо от настройки звукового сигнала при первом попадании лазерного луча в приемное окошко (54) в качестве подтверждения раздается слабый короткий звуковой сигнал.

Настройка звукового сигнала при выключении лазерного приемника сохраняется.

##

Вызов меню настроек: одновременно коротко нажмите кнопку и кнопку .

Изменение настроек в подменю: для переключения между настройками нажимайте кнопку или кнопку . При выходе из меню автоматически сохраняется последняя выбранная настройка.

Переход в подменю: коротко нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее подменю.

Выход из меню настроек: нажмите и удерживайте кнопку до выхода из меню настроек. В качестве альтернативы меню настроек автоматически закрывается прибл. через 10 с после последнего нажатия на кнопку.

В распоряжении имеются следующие подменю:

- Единица измерения индикатора относительной высоты: При вызове меню единицы измерения выбранная на данный момент единица измерения появляется на текстовом индикаторе (n), доступные единицы измерения отображаются на индикаторе единицы измерения (m) выше.
- Светодиодные индикаторы направления (LED): можно регулировать уровень яркости 3 светодиодных индикаторов направления (55), (57) и (56) или выключить их. Светодиоды загораются в соответствии с выбранной настройкой.
- Подсветка дисплея (LIT): Подсветку дисплея можно включить (горит зеленый светодиод) или выключить (горит красный светодиод).
- Функция памяти последнего приема (MEM): Индикатор направления, в котором лазерный луч вышел из приемного окошка, можно включить (горит зеленый светодиод) или выключить (горит красный светодиод).
- LR 65 G: режимы поиска центра (CF/CL): можно выбрать режим CenterFind (CF) или CenterLock (CL). Текущий режим отображается в текстовом индикаторе (n).

Все настройки, кроме настройки подсветки дисплея, при выключении лазерного приемника сохраняются.

##

Дисплеи (58) с лицевой и тыльной стороны лазерного приемника имеют подсветку дисплея. Подсветка дисплея включается:

- при включении лазерного приемника,
- при каждом нажатии на кнопку,
- если лазерный луч перемещается по приемному окошку (54).

Подсветка дисплея автоматически отключается:

- через 30 сек. после любого нажатия кнопки, если в приемное окошко не попадает лазерный луч,
- через 2 мин., если в течение этого времени не нажата ни одна кнопка и положение лазерного луча в приемном окошке не меняется.

Подсветку дисплея можно отключить в меню настроек.

Настройка подсветки дисплея при выключении лазерного приемника не сохраняется. После включения лазерного приемника подсветка дисплея всегда включена.