# Aku-baterija/baterija

Mjerni alat može raditi s uobičajenim baterijama ili s Bosch litij-ionskom aku-baterijom.

Ne upotrebljavajte uobičajene aku-baterije (npr. nikal-metalhidrid).

##

- Koristite samo punjače navedene u tehničkim podacima. Samo su ovi punjači prilagođeni litij‑ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem mjernom alatu.

Litij-ionske aku-baterije isporučuju se djelomično napunjene zbog međunarodnih propisa o prijevozu. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja.

### Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na aku-bateriji

Ako izvadite aku-bateriju iz mjernog alata, stanje napunjenosti može se prikazati pomoću zelenih LED indikatora stanja napunjenosti na aku-bateriji.

Pritisnite tipku za indikator stanja napunjenosti ili za prikaz stanja napunjenosti.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

Svaki tip aku-baterije nema pokazivač stanja napunjenosti.

#### Tip aku-baterije GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3 × zelena | 60–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 30–60 %
Stalno svijetli 1 × zelena | 5–30 %
Treperi 1 × zelena | 0–5 %

#### Tip aku-baterije ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5 × zelena | 80–100 %
Stalno svijetli 4 × zelena | 60–80 %
Stalno svijetli 3 × zelena | 40–60 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 20–40 %
Stalno svijetli 1 × zelena | 5–20 %
Treperi 1 × zelena | 0–5 %

### Napomene za optimalno rukovanje aku-baterijom

Zaštitite aku-bateriju od vlage i vode.

Aku-bateriju čuvajte samo u prostoriji u kojoj je raspon temperature od –20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju ljeti na ostavljajte u automobilu.

Otvore za hlađenje aku-baterije redovito čistite mekim, čistim i suhim kistom.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

##

Za rad mjernog alata preporučujemo uporabu alkalno-manganskih baterija.

Stavite baterije u adapter za baterije (22).

Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na adapteru za baterije.

Uvijek istodobno zamijenite sve baterije. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- Izvadite baterije iz mjernog alata ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. U slučaju dužeg skladištenja u mjernom alatu baterije bi mogle korodirati.

Adapter za baterije namijenjen je isključivo za uporabu u za to predviđenim Bosch mjernim alatima.

##

1. Gurnite blokadu (2) poklopca pretinca za baterije u položaj i otklopite poklopac pretinca za baterije (1).
2. Pritisnite tipku za deblokadu (23) i izvucite aku-bateriju (24) ili adapter za baterije (22) iz pretinca za baterije. Pritom ne primjenjujte silu.
3. Umetnite napunjenu aku-bateriju (24) ili adapter za baterije (22) s umetnutim baterijama u pretinac za baterije sve dok se osjetno ne uglavi.
4. Zatvorite poklopac pretinca za baterije (1) i pritisnite blokadu (2) u položaj .

##

Indikator stanja napunjenosti (e) na zaslonu pokazuje stanje napunjenosti aku-baterije odn. baterija:

Pokazivač | Kapacitet
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Ako su aku-baterija ili baterije prazne, nekoliko sekundi se prikazuje upozorenje, a indikator statusa (12) brzo treperi crveno. Zatim se mjerni alat isključuje.