# طرق التشغيل

##

محاذاة محور X و Y مميزة فوق رأس الدوران على العلبة. توجد العلامات فوق التجاويف مباشرة للمحاذاة (16) على الحافة السفلية للعلبة وعلى المقبض السفلي. يمكن عن طريق تجاويف المحاذاة محاذاة عدة القياس على طول المحاور.

##

أنواع التشغيل الثلاثة ممكنة في الوضع الأفقي والعمودي لعدة القياس.

التشغيل الدوراني
يوصى بالتشغيل الدوراني بوجه خاص عند استخدام مستقبل الليزر. يمكنك الاختيار بين سرعات دوران مختلفة.

التشغيل الخطي
في نوع التشغيل هذا يتحرك شعاع الليزر المتغير بزاوية فتح محدودة. يزيد ذلك إمكانية رؤية شعاع الليزر مقارنة مع التشغيل الدوراني. يمكن اختيار الزاوية المفتوحة من ضمن زوايا مختلفة.

التشغيل النقطي
في نوع التشغيل هذا يتم الوصول إلى أفضل رؤية لشعاع الليزر المتغير. يُستخدم هذا النوع في النقل البسيط للارتفاعات أو فحص المحاذاة.

التشغيل الخطي والنقطي غير مناسبين للاستخدام مع مستقبل الليزر (41).

##

عند كل تشغيل تكون عدة القياس في وضع التشغيل الدوراني بسرعة الدوران القياسية (600 دقيقة–1).

1. اضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل للتبديل من التشغيل الخطي إلى التشغيل الدوراني.

1. لتغيير سرعة الدوران كرر الضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل عن بعد إلى أن تظهر السرعة المرغوبة في وحدة العرض.

يمكن معرفة السرعة المضبوطة في الشاشة الرئيسية من بيان سرعة الدوران (a).

ينصح باختيار أعلی سرعة دوران عند العمل مع مستقبل الليزر. عند العمل دون مستقبل ليزر قم بتخفيض سرعة الدوران لتحسين رؤية شعاع الليزر واستخدم نظارة رؤية الليزر (50).

##

1. اضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل للانتقال إلى التشغيل الخطي أو التشغيل النقطي.

1. لتغيير زاوية الفتح كرر الضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل إلى أن يظهر نوع التشغيل المرغوب في وحدة العرض.
2. يتم تقليل زاوية الفتح تدريجيا مع كل ضغطة إلى أن يتم الوصول إلى التشغيل النقطي.
3. عند زاوية 360° توجد عدة القياس مرة أخرى في التشغيل الدوراني، وتكون سرعة الدوران هي آخر سرعة دوران مضبوطة.

نتيجة للقصور الذاتي قد يخرج الليزر بمقدار طفيف عن النقاط الطرفية لخط الليزر.

##

في أثناء التشغيل الخطي والنقطي يمكنك ضبط موضع خط الليزر أو نقطة الليزر داخل مستوى دوران الليزر. يمكن الإدارة بزاوية 360°.

1. اضغط على الزر بعدة القياس أو الزر بجهاز التشغيل عن بعد للإدارة عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. اضغط على الزر بعدة القياس أو الزر بجهاز التشغيل عن بعد للإدارة في اتجاه عقارب الساعة.

##

في الوضع العمودي لعدة القياس يمكنك إدارة نقطة الليزر أو خط الليزر أو مستوى الدوران لإجراء المحاذاة السلسة أو التوجيه المتوازي في نطاق يبلغ ±8,5 % حول المحور X.

1. لتشغيل الوظيفة اضغط على الزر بعدة القياس أو بجهاز التشغيل عن بعد.
2. تظهر قائمة ضبط الميل لمحور Y ويومض رمز المحور Y.

1. لإدارة مستوى الدوران استمر في الضغط على الزر أو بعدة القياس أو الزر أو بجهاز التشغيل عن بعد إلى أن يتم الوصول إلى الموضع المرغوب.

##

لمحاذاة عدة القياس في الوضعية العمودية على نقطة مرجعية في الأرض يمكنك إدارة شعاع الليزر المتغير (8) كنقطة تعامد إلى أسفل. لا يمكن تشغيل وظيفة نقطة التعامد إلا بالاستعانة بجهاز التشغيل عن بعد أو عن طريق Bosch Levelling Remote App.

شعاع الليزر المتغير كنقطة تعامد ليس ذاتي التسوية. لذلك تأكد من ضبط استواء عدة القياس عند تشغيل وظيفة نقطة التعامد.

1. اضغط على الزر بجهاز التشغيل عن بعد لتشغيل وظيفة نقطة التعامد إلى أسفل.
2. أثناء المحاذاة العمودية لشعاع الليزر المتغير يتم عرض رمز وظيفة نقطة التعامد في وحدة العرض.
3. بعد نجاح عملية المحاذاة يظهر بيان وظيفة نقطة التعامد (f) في الشاشة الرئيسية.