# Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

##

Laserikiire vastuvõtja on ette nähtud tehnilistes andmetes näidatud lainepikkusega pöörlevate laserikiirte kiireks leidmiseks.

Lisaks on laserkiire vastuvõtja LR 60 ette nähtud GRL 600 CHV juhtimiseks Bluetooth®-i kaudu, laserkiire vastuvõtja LR 65 G GRL 650 CHVG juhtimiseks.

Laserikiire vastuvõtja sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

##

Kujutatud komponentide nummerdamine põhineb laserikiire vastuvõtja kujutisel joonistes.

(54) | Laserikiire vastuvõtuväli
(55) | LED-suunanäit „Laserikiir keskjoone kohal“
(56) | Keskjoone LED
(57) | LED-suunanäit „Laserikiir keskjoone all“
(58) | Ekraan (esi- ja tagaküljel)
(59) | Kõlar
(60) | Vesilood
(61) | Riputuskonks
(62) | Keskmärgistus
(63) | Magnet
(64) | Hoidiku kinnituskoht
(65) | Seerianumber
(66) | Patareipesa kaas
(67) | Patareipesa kaane fiksaator
(68) | Y‑telje nupp
(69) | X‑telje nupp
(70) | Režiimi nupp
(71) | Vastuvõtutäpsuse seadenupp
(72) | Sisse-/välja-nupp
(73) | Signaalheli/helitugevuse nupp
(74) | Hoidiku libellA)
(75) | Keskjoone võrdlustähis hoidikulA)
(76) | HoidikA)
(77) | Hoidiku pöördnuppA)
(78) | MõõtelattA)
(79) | Hoidiku kinnituskruviA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

### Näiduelemendid

(j) | Pöördlaseri aku/patareide laetuse taseme näidik
(k) | Bluetooth®-ühenduse näit
(l) | Vastuvõtutäpsuse näidik
(m) | Mõõtühikunäidik
(n) | Tekstinäidik
(o) | Suunakuva „Laserikiir keskjoone all“
(p) | Signaalheli/helitugevuse näidik
(q) | Keskjoone kuva
(r) | Laserikiire vastuvõtja patareinäidik
(s) | Suunakuva „Laserikiir keskjoone kohal“

##

Laservastuvõtja | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Tootenumber | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Töötemperatuur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Hoiutemperatuur | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Maksimaalne kontrollkõrgust ületav töökõrgus | 2000 m | 2000 m
Maksimaalne suhteline õhuniiskus | 90% | 90%
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Patareid | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-i kasutav laserikiire vastuvõtja
töösagedusala | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
max saatevõimsus | 6,3 mW | 6,3 mW
max signaaliulatusB) | 100 m | 100 m
klass | 1 | 1
ühilduvus | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Vastuvõetav lainepikkus | 600−800 nm | 500−570 nm
Vastuvõetav pöörlemiskiirus | > 120 min−1 | > 120 min−1
Tööpiirkond maxD)
GRL 600 CHV-ga | 300 m | −
GRL 650 CHVG-ga | − | 325 m
Vastuvõtunurk | ±35° | ±35°
VastuvõtutäpsusE)F)
väga täpne | ±0,5 mm | ±0,5 mm
täpne | ±1 mm | ±1 mm
keskmine | ±2 mm | ±2 mm
ligikaudne | ±5 mm | ±5 mm
väga ligikaudne | ±10 mm | ±10 mm
Tööaeg u | 50 h | 50 h
KaalG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Kaitseaste | IP67 | IP67

A)

  Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.

B)

  Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohver jms) võib Bluetooth®-ulatus oluliselt väiksem olla.

C)

  Bluetooth® Low Energy seadmete korral ei pruugi olenevalt mudelist ja operatsioonisüsteemist ühenduse loomine võimalik olla. Bluetooth®-seadmed peavad toetama SPP-profiili.

D)

  Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda vähendada.

E)

  olenevalt laserikiire vastuvõtja ja pöördlaseri vahelisest kaugusest ning pöördlaseri klassist ja tüübist

F)

  Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad vastuvõtutäpsust vähendada.

G)

  Kaal ilma patareideta

Laserikiire vastuvõtja täpseks identimiseks on tüübisildil seerianumber (65).