# Dépannage

Affichage écran laser rotatif | Affichage écran cellule de réception | Problème | Solution
--- | --- | --- | ---
| − | Arrêt automatique (batterie déchargée ou piles vides) | Remplacez la batterie ou les piles.
| − | Arrêt automatique (dépassement de la température d’utilisation maximale admissible) | Attendez que l’outil de mesure revienne à la température ambiante avant de le remettre en marche. Contrôlez ensuite la précision de mesure et recalibrez l’outil de mesure si nécessaire.
| −/PNK | Échec de l’établissement d’une connexion avec la télécommande (40) ou la cellule de réception (41) | Pour refermer le message d’erreur, actionnez brièvement la touche . Réessayez d’établir la connexion. S’il n’est pas possible d’établir la connexion, adressez-vous au service après-vente Bosch.
| − | Échec de l’établissement d’une connexion avec le smartphone | Pour refermer le message d’erreur, actionnez brièvement la touche . Réessayez d’établir la connexion voir Télécommande à partir de l’application Bosch Levelling Remote App. S’il n’est pas possible d’établir la connexion, adressez-vous au service après-vente Bosch.
| − | L’outil de mesure est penché de plus de 8,5 % ou se trouve ni à l’horizontale ni à la verticale. | Repositionnez l’outil de mesure soit à l’horizontale soit à la verticale. La procédure de nivellement automatique démarre automatiquement.
| − | Dépassement du temps de nivellement maximal | Repositionnez l’outil de mesure soit à l’horizontale soit à la verticale. Pour redémarrer la mise à niveau, actionnez brièvement la touche .
| − | Passage de la position horizontale à la position verticale (ou inversement) sans arrêt/remise en marche de l’outil de mesure | Pour redémarrer la mise à niveau, actionnez brièvement la touche .
| ERR | Échec du calibrage de l’axe X | Interrompez le calibrage avec en actionnant la touche . Assurez-vous que la zone de réception de la cellule de réception est perpendiculaire à l’axe correspondant (X/Y) de l’outil de mesure. Redémarrez le calibrage.
| ERR | Échec du calibrage de l’axe Y
| − | Échec du calibrage de l’axe Z | Interrompez le calibrage avec en actionnant la touche . Vérifiez à intervalles réguliers la mise à niveau de l’outil de mesure. Redémarrez le calibrage.
| ERR | Échec du mode CenterFind pour l’axe X | Actionnez n’importe quelle touche pour faire disparaître le message d’erreur. Assurez-vous que l’outil de mesure et la cellule de réception sont correctement orientés. La cellule de réception doit se trouver à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % de l’outil de mesure. Réactivez le mode.
| ERR | Échec du mode CenterFind pour l’axe Y
GRL 650 CHVG :
| ERR | Échec du mode CenterLock pour l’axe X | Actionnez n’importe quelle touche pour faire disparaître le message d’erreur. Assurez-vous que l’outil de mesure et la cellule de réception sont correctement orientés. La cellule de réception doit se trouver à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % de l’outil de mesure. Réactivez le mode.
| ERR | Échec du mode CenterLock pour l’axe Y