# Trikčių šalinimas

Teksto rodmuo (n) | Gedimas | Šalinimas
--- | --- | ---
PNK | Nutrūko Bluetooth® ryšys su rotaciniu lazeriniu nivelyru GRL 600 CHV arba GRL 650 CHVG | Kad uždarytumėte klaidos pranešimą, trumpai paspauskite ant rotacinio lazerinio nivelyro esantį įjungimo-išjungimo mygtuką. Iš naujo įjunkite ryšio sukūrimą. Jei ryšio sukurti negalima, kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.
ERR | Nepavyko rotacinio lazerinio nivelyro GRL 600 CHV arba GRL 650 CHVG kalibravimas | Perskaitykite GRL 600 CHV ir GRL 650 CHVG naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų.
Nepavyko „CenterFind“ režimas arba „CenterLock“ režimas | Norėdami išjungti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį mygtuką. Prieš iš naujo įjungdami funkciją, patikrinkite rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio spindulio imtuvo padėtį.
LR 65 G:
Pakaitomis ERR ir CL | „CenterFind“ režimo negalima įjungti, nes rotacinis lazerinis nivelyras jau veikia „CenterLock“ režimu. | Abiejuose lazerio spindulio imtuvuose nustatykite „CenterFind“ režimą ir iš naujo įjunkite funkciją.
Pakaitomis ERR ir CF | „CenterLock“ režimo negalima įjungti, nes rotacinis lazerinis nivelyras jau veikia „CenterFind“ režimu. | Abiejuose lazerio spindulio imtuvuose nustatykite „CenterLock“ režimą ir iš naujo įjunkite funkciją.