# Примери

##

1. Поставете измервателния уред в хоризонтално положение върху здрава повърхност или го монтирайте върху статив (43).

Работа със статива:

1. Подравнете лазерния лъч на желаната височина.
2. Пренесете, респ. проверете височината в желаната точка.

Работа без статив:

1. Установете разликата във височините между лазерния лъч и височината на референтната точка с помощта на лазерната мерителна плоча (51).
2. Пренесете, респ. проверете измерената разлика във височините в желаната точка.

##

Ако трябва да се нанасят прави ъгли или да се нивелират междинни стени, трябва да нивелирате отвеса нагоре (10) паралелно, т.е. на същото разстояние до референтната линия (напр. стена).

1. За целта поставете измервателния уред във вертикално положение и го позиционирайте така, че отвесът нагоре да преминава паралелно на референтната линия.
2. Измерете за точното позициониране разстоянието между отвеса нагоре и референтната линия директно върху измервателния уред с помощта на лазерната целева дъска (51).
3. Измерете разстоянието между отвеса нагоре и референтната линия отново с възможно най-голямо разстояние от измервателния уред.
4. Нивелирайте отвеса нагоре така, че да е на същото разстояние от референтната линия, както и при измерването директно върху измервателния уред.
5. Правият ъгъл към отвеса нагоре (10) се показва чрез променливия лазерен лъч (8).

##

1. Поставете измервателния уред във вертикално положение.
2. Ако трябва вертикалната равнина да преминава под прав ъгъл към референтна линия (напр. стена), то нивелирайте отвеса нагоре (10) към тази референтна линия.
3. Отвесната равнина се показва чрез променливия лазерен лъч (8).

##

1. За да подравните перпендикулярната лазерна линия или ротационната равнина спрямо референтна точка на стена, поставете измервателния уред във вертикално положение и подравнете лазерната линия, респ. ротационната равнина спрямо референтната точка.
2. За точно нивелиране до референтната точка завъртете ротационната равнина около X-оста вж. Завъртане на равнината на въртене при вертикално положение на уреда.

##

При благоприятни светлинни условия (напр. тъмна работна среда) и на къси разстояния можете да работите и без лазерния приемник. За по-добра видимост на лазерния лъч изберете линейна работа или точкова работа и завъртете лазерния лъч към целевото място.

##

За по-добро наблюдаване на лазерния лъч при неблагоприятни светлинни условия (светла среда, непосредствени слънчеви лъчи) и на големи разстояния се препоръчва използване на лазерния приемник (41).

1. При работа с лазерния приемник изберете ротационен режим с най-високата скорост на въртене.

##

Във външната зона трябва винаги да използвате лазерния приемник (41).

1. При дейности върху нестабилен под монтирайте измервателния уред върху статив (43).

Работете само с активирана функция за предупреждение от удар, за да избегнете грешни измервания при движения на пода или разклащания на измервателния уред.

##

1. Монтирайте измервателния уред в хоризонтално положение върху статив (43) и поставете статива извън зоната на кофража.
2. Изберете ротационен режим.
3. Закрепете лазерния приемник (41) с държача върху измервателна летва (42).
4. Поставете измервателната летва върху референтна точка за кофража.
5. Центрирайте лазерния приемник върху измервателната летва на височина така, че променливият лазерен лъч (8) на измервателния уред да се показва като централен. вж. Символи за посоката на отклоне‌нието
6. След това поставете измервателната летва с лазерния приемник последователно на различни контролни места върху кофража.

Внимавайте позицията на лазерния приемник върху измервателната летва да остава непроменена.

1. Коригирайте височината на кофража докато лазерният лъч на всички контролни места не се показва централно.

##

1. Монтирайте измервателния уред в хоризонтално положение върху статив (43).
2. Изберете ротационен режим.
3. Поставете статива с измервателния уред така, че X-оста да се центрира на една линия с проверявания наклон.
4. Настройте номиналния наклон като наклон на X-оста вж. Режим на наклон при хоризонтално положение.
5. Закрепете лазерния приемник (41) с държача върху измервателна летва (42).
6. Поставете измервателната летва в основата на наклонената повърхност.
7. Центрирайте лазерния приемник върху измервателната летва на височина така, че променливият лазерен лъч (8) на измервателния уред да се показва като централен. вж. Символи за посоката на отклоне‌нието
8. След това поставете измервателната летва с лазерния приемник последователно на различни контролни места върху наклонената повърхност.

Внимавайте позицията на лазерния приемник върху измервателната летва да остава непроменена.

Ако лазерният лъч се показва централно върху всички контролни места, наклонът на повърхността е правилен.