# Vista geral das opções de controlo das funções

Função | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ligar/desligar GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Estabelecer ligação via Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Modo de repouso | ● | ● | ● | − | − | ●
Ligar o bloqueio do teclado | − | − | − | − | − | ●
Desligar o bloqueio do teclado | ● | ● | − | − | − | ●
Funcionamento rotativo, de linha e de ponto | ● | ● | ● | − | − | ●
Rodar a linha/ponto dentro do nível de rotação | ● | ● | ● | − | − | ●
Girar o nível de rotação na posição vertical | ● | ● | ● | − | − | ●
Função automática de ponto de prumo para baixo na posição vertical | − | − | ● | − | − | ●
Desligar/ligar a função de aviso de choque | ● | ● | − | − | − | ●
Alterar a sensibilidade da função de aviso de choque | − | ● | − | − | − | ●
Funcionamento de inclinação | ● | ● | ● | − | − | ●
Alterar SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Funcionamento manual | ● | ● | − | − | − | ●
Modo CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Modo CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Projeção parcial | − | − | − | − | − | ●
Calibração dos eixos X e Y (posição horizontal)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Calibração do eixo Z (posição vertical) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  A função tem de ser iniciada simultaneamente no instrumento de medição por um lado e no telecomando, recetor laser ou smartphone por outro.

B)

  A função é iniciada no instrumento de medição e smartphone em conjunto ou no recetor laser.