# Panoramica delle possibilità di comando delle funzioni

Funzione | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Accensione/spegnimento GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | – | – | – | –
Creazione collegamento via Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Modalità Stand-by | ● | ● | ● | – | – | ●
Attivazione del blocco tastierino | – | – | – | – | – | ●
Disattivazione del blocco tastierino | ● | ● | – | – | – | ●
Modalità di rotazione, modalità a linee e modalità puntiforme | ● | ● | ● | – | – | ●
Rotazione della linea/del punto all’interno del piano di rotazione | ● | ● | ● | – | – | ●
Ruotare il piano di rotazione con posizione verticale | ● | ● | ● | – | – | ●
Funzione automatica Punto a piombo verso il basso con posizione verticale | – | – | ● | – | – | ●
Accensione/spegnimento funzione Avviso urto | ● | ● | – | – | – | ●
Modifica sensibilità funzione Avviso urto | – | ● | – | – | – | ●
Modalità inclinata | ● | ● | ● | – | – | ●
Modifica SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | – | – | – | – | – | ●
Modalità manuale | ● | ● | – | – | – | ●
Modalità CenterFind | – | – | – | ● | ● | –
Modalità CenterLock | – | – | – | – | ● | –
Proiezione parziale | – | – | – | – | – | ●
Calibratura degli assi X e Y (posizione orizzontale)B) | ● | ● | – | ● | ● | ●
Calibratura dell’asse Z (posizione verticale) | ● | ● | – | – | – | ●

A)

  La funzione andrà avviata contemporaneamente sia sullo strumento di misura, sia su telecomando, ricevitore laser o smartphone.

B)

  La funzione andrà avviata unitamente sullo strumento di misura e sullo smartphone, oppure sul ricevitore laser.