# Overzicht besturingsmogelijkheden van de functies

Functie | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
In-/uitschakelen GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Verbinding via Bluetooth® opbouwenA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Rustmodus | ● | ● | ● | − | − | ●
Toetsenbordvergrendeling inschakelen | − | − | − | − | − | ●
Toetsenbordvergrendeling uitschakelen | ● | ● | − | − | − | ●
Rotatie-, lijn- en puntmodus | ● | ● | ● | − | − | ●
Lijn/punt binnen het rotatievlak draaien | ● | ● | ● | − | − | ●
Rotatievlak bij verticale positie draaien | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatische loodpuntfunctie naar beneden bij verticale positie | − | − | ● | − | − | ●
Schokwaarschuwingsfunctie uit-/inschakelen | ● | ● | − | − | − | ●
Gevoeligheid schokwaarschuwingsfunctie wijzigen | − | ● | − | − | − | ●
Hellingmodus | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect wijzigen (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Handmatige modus | ● | ● | − | − | − | ●
Modus CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Modus CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Maskeermodus | − | − | − | − | − | ●
Kalibratie X‑ en Y‑as (horizontale positie)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibratie Z‑as (verticale positie) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  De functie moet tegelijkertijd op het meetgereedschap enerzijds en afstandsbediening, laserontvanger of smartphone anderzijds worden gestart.

B)

  De functie wordt ofwel op meetgereedschap en smartphone samen of op de laserontvanger gestart.