# Доделување функции

Функција можна со LR 60 и | GRL 600 CHV | Ротирачки ласер со црвен ласерски зрак (600−800 nm)
--- | --- | ---
Приказ за наполнетост на ротирачкиот ласер | ● | −
Приказ за правец за положбата на ласерскиот зрак | ● | ●
Приказ на релативната висина | ● | ●
Режим CenterFind | ● | −

Функција можна со LR 65 G и | GRL 650 CHVG | Ротирачки ласер со зелен ласерски зрак (500−570 nm)
--- | --- | ---
Приказ за наполнетост на ротирачкиот ласер | ● | −
Приказ за правец за положбата на ласерскиот зрак | ● | ●
Приказ на релативната висина | ● | ●
Режим CenterFind | ● | −
Режим CenterLock | ● | −