# منظر عام لمبينات الحالة

عدة القياس | الوظيفة
--- | ---
أخضر | أحمر
◌ |  | الوضع الأفقي: عملية تسوية المحور X و/أو Y الوضع العمودي: عملية تسوية المحور X
◌ |  | وضع السكون مفعل
● |  | الوضع الأفقي: تم تسوية المحورين. الوضع العمودي: تمت تسوية المحور X.
| ◌ | الفصل الأوتوماتيكي نتيجة بلاغ الخطأ (على سبيل المثال، فراغ البطارية/المركم، تجاوز درجة حرارة التشغيل)
| ◌ | تم تشغيل الوضع CenterFind أو الوضع CenterLock انظر الوظائف
| ◌ | تغيير وضع عدة القياس دون إطفاء وتشغيل
| ◌ | ضبط الاستواء الذاتي غير ممكن، نهاية نطاق الاستواء الذاتي
| ◌ | انطلاق وظيفة التحذير من الصدمات
| ◌ | بدء تشغيل معايرة عدة القياس.
| ● | الوضع الأفقي: محور مائل على الأقل أو في التشغيل اليدوي. الوضع العمودي: محور X مائل أو في التشغيل اليدوي.

● يضيء باستمرار

◌ يومض

جهاز التحكم عن بعد | جهاز التحكم عن بعد | الوظيفة
--- | --- | ---
أخضر | أحمر | أخضر | أحمر
◌ |  |  |  | عملية تسوية المحور X (الوضع الأفقي والعمودي)
|  | ◌ |  | عملية تسوية المحور Y (الوضع الأفقي)
◌ |  | ◌ |  | يتم توصيل جهاز التشغيل عن بعد عن طريق Bluetooth®‎. (تومض بيانات الحالة بشكل متناوب باللون الأخضر.)
● |  |  |  | تمت تسوية المحور X (الوضع الأفقي والعمودي).
|  | ● |  | تمت تسوية المحور Y (الوضع الأفقي).
● (3 ث) |  | ● (3 ث) |  | تم توصيل جهاز التشغيل عن بعد بنجاح عن طريق Bluetooth®‎
| ● |  |  | محور X مائل أو في التشغيل اليدوي (الوضع الأفقي والوضع العمودي).
|  |  | ● | محور Y مائل أو في التشغيل اليدوي (الوضع الأفقي).
| ● (3 ث) |  | ● (3 ث) | فشل اتصال عدة القياس عن طريق Bluetooth®‎

● يضيء باستمرار

◌ يومض