# Преглед на можности за контролирање на функциите

Функција | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Вклучување/исклучување GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Воспоставување врска преку Bluetooth® A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Режим на мирување | ● | ● | ● | − | − | ●
Вклучување на блокадата на копчиња | − | − | − | − | − | ●
Исклучување на блокадата на копчиња | ● | ● | − | − | − | ●
Ротациски, линиски и точкест режим | ● | ● | ● | − | − | ●
Линија/точка вртете ја во ротационото ниво | ● | ● | ● | − | − | ●
Вртење на ротационото ниво во вертикална положба | ● | ● | ● | − | − | ●
Автоматска функција на точка на вертикалата надолу во вертикална положба | − | − | ● | − | − | ●
Вклучување/исклучување на функцијата за предупредување за удар | ● | ● | − | − | − | ●
Менување на чувствителноста на функцијата за предупредување за удар | − | ● | − | − | − | ●
Режим на косина | ● | ● | ● | − | − | ●
Промена на SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Рачен режим | ● | ● | − | − | − | ●
Режим CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Режим CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Делумна проекција | − | − | − | − | − | ●
Калибрирање на X‑ и Y‑оска (хоризонтална положба)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Калибрирање на Z-оската (Вертикална положба) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Функцијата мора да стартува истовремено на мерниот уред од една страна и на далечинскиот управувач, ласерскиот приемник одн. паметниот телефон од друга страна.

B)

  Функцијата стартува или на мерниот уред и паметниот телефон заедно или на ласерскиот приемник.