# Nivelarea automată

##

După pornire, aparatul de măsură verifică poziţia orizontală, respectiv verticală şi compensează automat diferenţele de nivel în domeniul de autonivelare de aproximativ ±8,5% (±5°).

În timpul nivelării, simbolul pentru nivelare se aprinde intermitent pe afişaj. Simultan, indicatorul de stare (12) al aparatului de măsură, precum şi indicatorul de stare al axei corespunzătoare ((33), respectiv (34)) de pe telecomandă se aprind intermitent în verde.

Până la finalizarea nivelării, rotirea este oprită, iar fasciculele laser se aprind intermitent. După finalizarea cu succes a nivelării, este afişat ecranul de pornire. Fasciculele laser se aprind permanent şi începe rotirea. Indicatorul de stare (12) de pe aparatul de măsură, precum şi indicatorul de stare al axei nivelate ((33), respectiv (34)) de pe telecomandă sunt aprinse permanent cu iluminare de culoare verde.

Dacă aparatul de măsură este înclinat cu mai mult de 8,5% sau dacă este poziţionat diferit de poziţia orizontală sau verticală, nivelarea nu mai este posibilă. Pe afişaj apare un mesaj de eroare, iar indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent în roşu.

1. Repoziţionează aparatul de măsură şi aşteaptă ca acesta să se niveleze.

Dacă timpul maxim de nivelare este depăşit, nivelarea este întreruptă şi este afişat un mesaj de eroare.

1. Repoziţionează aparatul de măsură.
2. Apasă scurt tasta , pentru a reporni nivelarea.

##

După ce aparatul de măsură s-a nivelat, acesta va verifica continuu poziţia orizontală, respectiv verticală. În cazul modificărilor de poziţie, acesta se renivelează automat.

Modificările minime ale poziţiei sunt compensate fără întreruperea funcţionării. Vibraţiile de la nivelul suprafeţei sau condiţiile meteorologice nefavorabile sunt compensate automat.

Pentru schimbări mai mari ale poziţiei, rotirea fasciculului laser este oprită, iar fasciculele laser se aprind intermitent pentru a se evita efectuarea de măsurări incorecte în timpul procesului de nivelare. Pe afişaj apare simbolul de nivelare. Dacă este necesar, este declanşată funcţia de avertizare privind şocurile.

## Comutarea între poziţia orizontală şi cea verticală:

Aparatul de măsură detectează automat poziţia orizontală, respectiv verticală.

1. Deconectează aparatul de măsură.
2. Repoziţionează-l.
3. Reporneşte-l.

Dacă poziţia este modificată fără oprire/pornire, apare un mesaj de eroare, iar afişajul de stare (12) se aprinde intermitent în cadenţă rapidă în roşu.

1. Apasă scurt tasta , pentru a reporni nivelarea.

##

Aparatul de măsură este prevăzut cu o funcţie de avertizare privind şocurile. În cazul schimbărilor de poziţie, respectiv al vibraţiilor ale aparatului de măsură sau în cazul vibraţiilor suprafeţei, această funcţie previne nivelarea într-o poziţie modificată, care poate duce la erori din cauza deplasării aparatului de măsură.

GRL 650 CHVG: Funcţia de avertizare privind şocurile dispune de 2 trepte de sensibilitate. După conectarea aparatului de măsură, este setată o treaptă de sensibilitate înaltă.

## Activarea funcţiei de avertizare privind şocurile:

Funcţia de avertizare privind şocurile este conectată în mod implicit. Aceasta se activează la aproximativ 30 de secunde de la conectarea aparatului de măsură.
Pe parcursul activării, indicatorul funcţiei de avertizare privind şocurile (d) se aprinde intermitent pe afişaj. După activare, indicatorul se aprinde continuu.

## Funcţia de avertizare privind şocurile a-a declanşat:

Dacă poziţia aparatului de măsură este modificată sau dacă se înregistrează trepidaţii puternice, funcţia de avertizare privind şocurile se declanşează. Rotirea laserului este oprită şi este afişat un mesaj de eroare. Indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent şi în cadenţă rapidă în roşu şi este emis un semnal sonor de avertizare în succesiune rapidă.

1. Confirmă mesajul de avertizare cu , prin apăsarea tastei de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă.
2. La utilizarea nivelării automate (inclusiv a modului de înclinare), nivelarea este repornită automat.

Acum verifică poziţia fasciculului laser într-un punct pe direcţia normalei şi corectează înălţimea, respectiv orientarea aparatului de măsură.

## Modificarea/Dezactivare funcţiei de avertizare privind şocurile:

Pe ecranul de pornire este prezentată setarea actuală prin intermediul indicatorului de avertizare privind şocurile (d):

Funcţia de avertizare privind şocurile este conectată cu o treaptă de sensibilitate înaltă.

GRL 650 CHVG: Funcţia de avertizare privind şocurile este activată cu o treaptă de sensibilitate redusă.

Funcţia de avertizare privind şocurile este dezactivată.

1. Apasă scurt tasta , pentru a modifica setarea funcţiei de avertizare privind şocurile.
2. În meniul următor, apasă în mod repetat tasta , până când este selectată setarea dorită.
3. Confirmă selecţia cu , apăsând tasta .

1. Dacă funcţia de avertizare privind şocurile a fost conectată, aceasta va fi activată după aproximativ 30 de secunde.

##

În poziţia orizontală a aparatului de măsură, axa X şi axa Y pot fi înclinate independent una faţă de cealaltă, pe un interval de ±8,5%.

1. Pentru a înclina axa X, apasă o dată tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă.
2. Apare meniul de reglare a înclinării corespunzător axei X.
3. Setează înclinarea dorită cu ajutorul tastelor sau de pe aparatul de măsură sau cu ajutorul tastelor sau de pe telecomandă.

Prin apăsarea simultană a ambelor taste de înclinare de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă înclinarea revine la 0,00%.

1. Pentru a înclina axa Y, apasă din nou tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă.
2. Apare meniul de reglare a înclinării corespunzător axei Y.

Reglează înclinarea dorită conform descrierii pentru axa X.

La câteva secunde de la ultima apăsare a tastei, înclinarea selectată este activată la aparatul de măsură. Până la finalizarea reglării înclinării, fasciculul laser se va aprinde intermitent, iar simbolul pentru reglarea înclinării se va aprinde intermitent pe afişaj.

După finalizarea reglării înclinării, valorile de înclinare reglate ale celor două axe sunt afişate pe ecranul de pornire. Indicatorul de stare (d) de pe aparatul de măsură se aprinde continuu în roşu. Pe telecomandă, indicatorul de stare al axei înclinate ((33) şi/sau (34)) se aprinde continuu în roşu.

##

Aparatul de măsură memorează ultimele 4 valori ale înclinării utilizate ale celor două axe. Ca alternativă la reajustarea înclinărilor, poţi prelua aceste combinaţii de înclinări memorate.

1. Porneşte funcţionarea în poziţie înclinată pentru axa X vezi Funcţionarea înclinată în poziţie orizontală.

1. Pentru a accesa memoria de înclinare, apasă tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă.

1. Apasă în mod repetat tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă, până când pe afişaj este selectată combinaţia dorită.
2. Apasă tasta de pe aparatul de măsură () sau de pe telecomandă, pentru a confirma selecţia.
3. La câteva secunde de la apăsarea tastei, combinaţia de înclinări este activată la aparatul de măsură vezi Funcţionarea înclinată în poziţie orizontală.
4. Apasă tasta de pe aparatul de măsură () sau tasta de pe telecomandă, pentru a seta alte valori decât cele memorate.

1. În meniul de setări, indicatorul revine în regimul de funcţionare în poziţie înclinată vezi Funcţionarea înclinată în poziţie orizontală.

##

Modificările de temperatură ale aparatului de măsură pot avea efecte asupra înclinării setate a axelor.

Pentru a evita impreciziile de măsurare, înclinarea axelor este reajustată în cazul depăşirii diferenţei de temperatură setate: Aparatul de măsură se nivelează, apoi revine la funcţionarea în poziţie înclinată cu ultimele valori setate.

Resetarea înclinării are loc în cazul modificărilor de temperatură ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: Cu Bosch Levelling Remote App, diferenţa de temperatură poate fi redusă la 2 °C sau funcţia SlopeProtect poate fi dezactivată. La deconectarea aparatului de măsură, setarea nu este memorată.