# Akku/batteri

Måleværktøjet kan drives enten med almindelige batterier eller med en Bosch Li-ion-akku.

Brug ikke almindelige akkuer (f.eks. nikkel-metalhydrid).

##

- Brug kun de ladeaggregater, der fremgår af de tekniske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den Li-ion-akku, der bruges på dit måleværktøj.

Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet på grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i opladeren før første ibrugtagning.

### Akku-ladetilstandsindikator på akkuen

Hvis akkuen tages ud af måleværktøjet, kan ladetilstanden vises ved hjælp af ladetilstandsindikatorens grønne LED'er på akkuen.

Tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren eller for at få vist ladetilstanden.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk på knappen til ladetilstandsindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Ikke alle akku-typer har en ladetilstandsindikator.

#### Akku-type GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 60–100 %
Konstant lys 2 × grøn | 30–60 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–30 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %

#### Akku-type ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 5 × grøn | 80–100 %
Konstant lys 4 × grøn | 60–80 %
Konstant lys 3 × grøn | 40–60 %
Konstant lys 2 × grøn | 20–40 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–20 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %

### Henvisninger til optimal håndtering af akkuen

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturområde fra −20 °C til 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.

Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imellem med en blød, ren og tør pensel.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

##

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til måleværktøjet.

Indsæt batterierne i batteriadapteren (22).

Sørg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist på batteriadapteren.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme producent og med samme kapacitet.

- Tag batterierne ud af måleværktøjet, hvis det ikke skal bruges i længere tid. Batterierne kan korrodere og aflade sig selv, hvis det sidder i måleværktøjet i længere tid.

Batteriadapteren er kun beregnet til brug i de dertil beregnede Bosch-måleværktøjer.

##

1. Skub låsningen (2) for batteridækslet til position , og klap batteridækslet (1) op.
2. Tryk på oplåsningsknappen (23), og træk akkuen (24) eller batteriadapteren (22) ud af batterirummet. Undgå brug af vold.
3. Skub enten en opladet akku (24) eller batteriadapteren (22) med indsatte batterier ind i batterirummet, indtil den går mærkbart i indgreb.
4. Luk batteridækslet (1), og skub låsen (2) til position .

##

Ladetilstandsindikatoren (e) på displayet viser hhv. akkuens eller batteriernes opladningstilstand:

Visning | Kapacitet
--- | ---
| 60-100 %
| 30-60 %
| 5-30 %
| 0-5 %

Hvis akkuen eller batterierne er tomme, vises en advarselsmeddelelse i nogle sekunder, og statusvisningen (12) blinker hurtigt rødt. Derefter slukkes måleværktøjet.