# Baterija

## Umetanje/zamjena baterija

Za rad laserskog prijamnika preporučujemo uporabu alkalno-manganskih baterija.

1. Okrenite blokadu (67) poklopca pretinca za baterije u položaj (npr. kovanicom).
2. Otvorite poklopac pretinca za baterije (66) i umetnite baterije.

Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca za baterije.

Uvijek istodobno zamijenite sve baterije. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

1. Zatvorite poklopac pretinca za baterije (66) i okrenite blokadu (67) pretinca za baterije u položaj .

Indikator baterije (r) prikazuje stanje napunjenosti baterija laserskog prijamnika:

Indikator | Kapacitet
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Izvadite baterije iz laserskog prijamnika ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. U slučaju dužeg skladištenja u laserskom prijamniku baterije bi mogle korodirati.

## Pokazivač stanja napunjenosti rotacijskog lasera

Indikator stanja napunjenosti (j) pokazuje stanje napunjenosti akumulatora odn. baterija rotacijskog lasera kada je rotacijski laser uključen i kada je uspostavljena veza putem funkcije Bluetooth® između laserskog prijamnika i rotacijskog lasera.

Indikator | Kapacitet
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %