# Inbetriebnahme Rotationslaser

- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen, die den Laserstrahl reflektieren oder behindern könnten. Decken Sie z.B. spiegelnde oder glänzende Oberflächen ab. Messen Sie nicht durch Glasscheiben oder ähnliche Materialien hindurch. Durch einen reflektierten oder behinderten Laserstrahl können die Messergebnisse verfälscht werden.

- Verwenden Sie immer nur die Mitte des Laserpunktes bzw. der Laserlinie zum Markieren. Die Größe des Laserpunktes bzw. die Breite der Laserlinie ändern sich mit der Entfernung.

##

Horizontallage

Vertikallage

1. Stellen Sie das Messwerkzeug auf einer stabilen Unterlage in Horizontal- oder Vertikallage auf, montieren Sie es auf dem Stativ (43) oder auf der Wandhalterung (44) mit Ausrichteinheit.

Achten Sie auf eine stabile Position des Messwerkzeugs, um Unterbrechungen des Betriebs durch Nachnivellierungen zu vermeiden. Aufgrund der hohen Nivelliergenauigkeit reagiert das Messwerkzeug sehr empfindlich auf Erschütterungen und Lageveränderungen.

##

Die Hauptfunktionen des Messwerkzeugs werden über die Tasten am Messwerkzeug sowie über die Fernbedienung (40) gesteuert. Weitere Funktionen sind über die Fernbedienung (40), den Laserempfänger (41) oder über die Bosch Levelling Remote App verfügbar.

siehe Übersicht Steuerungsmöglichkeiten der Funktionen

Für die Anzeige im Display (15) des Messwerkzeugs gilt:

- Beim ersten Drücken einer Funktionstaste (z.B. Taste ) werden die aktuellen Einstellungen der Funktion angezeigt. Beim nächsten Drücken der Funktionstaste werden die Einstellungen geändert.
- Im unteren Bereich des Displays werden in verschiedenen Menüs Softkey-Symbole (i) angezeigt. Mit den zugehörigen, um das Display angeordneten Funktionstasten (Softkeys) können die mit den Symbolen (i) dargestellten Funktionen ausgeführt werden (siehe Bild). Die Symbole zeigen − abhängig vom zugehörigen Menü − die verwendbaren Funktionstasten (z.B. im Menü Rotationsbetrieb die Taste ) oder zusätzliche Funktionen wie Weiter (), Zurück () oder Bestätigung ().
- Über die Softkey-Symbole (i) ist auch erkennbar, ob die Tasten sowie im aktuellen Menü zum Abwärtsneigen () bzw. Aufwärtsneigen () oder zum Drehen im Uhrzeigersinn () bzw. gegen den Uhrzeigersinn () dienen.
- 5 s nach dem letzten Tastendruck kehrt die Anzeige automatisch zum Startbildschirm zurück.
- Bei jedem Tastendruck bzw. jedem Signal, das das Messwerkzeug erreicht, wird das Display (15) beleuchtet. Die Beleuchtung erlischt etwa 1 min nach dem letzten Tastendruck.

Das Neigen bzw. Drehen in verschiedenen Funktionen kann beschleunigt werden, wenn die entsprechenden Neigungs- bzw. Drehtasten am Messwerkzeug bzw. der Fernbedienung länger gedrückt werden.

Beim Ausschalten des Messwerkzeugs werden alle Funktionen auf die Standardeinstellung zurückgestellt.

##

Führen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sowie vor jedem Arbeitsbeginn eine Genauigkeitsüberprüfung durch siehe Genauigkeitsüberprüfung und Kalibrierung des Messwerkzeugs.

## Einschalten

1. Drücken Sie die Taste , um das Messwerkzeug einzuschalten.
2. Für einige Sekunden erscheint eine Startsequenz, danach der Startbildschirm.
3. Das Messwerkzeug sendet den variablen Laserstrahl (8) sowie den Lotpunkt nach oben (10) aus den Austrittsöffnungen (9).

Die Nivellierung beginnt automatisch und wird durch das blinkende Symbol für Nivellierung im Display, die blinkenden Laserstrahlen und die grün blinkende Statusanzeige (12) angezeigt siehe Nivellierautomatik.

Nach erfolgreicher Nivellierung erscheint der Startbildschirm, die Laserstrahlen leuchten dauerhaft, die Rotation beginnt und die Statusanzeige (12) leuchtet dauerhaft grün.

## Ausschalten

1. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Ausschalten-Symbol im Display erscheint, um das Messwerkzeug auszuschalten.

Bei Überschreiten der höchstzulässigen Betriebstemperatur von 50 °C erscheint für einige Sekunden eine Warnmeldung und die Statusanzeige (12) blinkt rot.

Danach wird das Messwerkzeug zum Schutz der Laserdiode abgeschaltet. Nach dem Abkühlen ist das Messwerkzeug wieder betriebsbereit und kann erneut eingeschaltet werden.

##

Im Auslieferungszustand sind Messwerkzeug und die mitgelieferte Fernbedienung (40) sowie der mitgelieferte Laserempfänger (41) bereits per Bluetooth® verbunden.

1. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Symbol für den Verbindungsaufbau mit Fernbedienung/Laserempfänger im Display erscheint, um Fernbedienung oder Laserempfänger zu verbinden.

1. Für den Verbindungsaufbau zur Fernbedienung drücken Sie gleichzeitig die Taste und die Taste an der Fernbedienung, bis die Statusanzeigen (33) und (34) zu blinken beginnen.
2. Während die Verbindung zur Fernbedienung aufgebaut wird, blinken die Statusanzeigen an der Fernbedienung abwechselnd grün.

1. Für den Verbindungsaufbau zum Laserempfänger halten Sie gleichzeitig die Tasten und am Laserempfänger so lange gedrückt, bis die Meldung zum Verbindungsaufbau im Display des Laserempfängers erscheint.

siehe Verbindung zum Rotationslaser

Der erfolgreiche Verbindungsaufbau zur Fernbedienung bzw. zum Laserempfänger wird im Display bestätigt.
Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zur Fernbedienung leuchten die Statusanzeigen (33) und (34) an der Fernbedienung für 3 s grün.

Konnte keine Verbindung aufgebaut werden, erscheint eine Fehlermeldung im Display.
Ist der Verbindungsaufbau zur Fernbedienung fehlgeschlagen, leuchten die Statusanzeigen (33) und (34) an der Fernbedienung für 3 s rot.

2 Laserempfänger können gleichzeitig mit dem Messwerkzeug verbunden sein und mit dem Messwerkzeug arbeiten.

Werden weitere Fernbedienungen oder Laserempfänger verbunden, wird die jeweils älteste Verbindung gelöscht.

##

Das Messwerkzeug ist mit einem Bluetooth® Modul ausgestattet, das die Fernsteuerung über ein Smartphone mit Bluetooth® Schnittstelle erlaubt.

Zur Nutzung dieser Funktion wird die Bosch Levelling Remote App benötigt. Diese können Sie je nach Endgerät in einem entsprechenden App-Store (Apple App Store, Google Play Store) herunterladen. Scannen Sie dafür den nebenstehenden QR-Code.

Informationen zu den erforderlichen Systemvoraussetzungen am Smartphone finden Sie in den technischen Daten des Messwerkzeugs.

Bei der Fernsteuerung mittels Bluetooth® können durch schlechte Empfangsbedingungen Zeitverzögerungen zwischen Smartphone und Messwerkzeug auftreten.

Die Funktion Bluetooth® für die Fernsteuerung per App ist am Messwerkzeug standardmäßig eingeschaltet und kann über die Taste deaktiviert werden.

1. Drücken Sie die Taste , um Bluetooth® für die Fernsteuerung per App auszuschalten.
2. Im Startbildschirm erlischt die Anzeige Verbindung per Bluetooth® (c).

1. Drücken Sie kurz die Taste , um Bluetooth® für die Fernsteuerung per App wieder einzuschalten.

1. Das Symbol für den Verbindungsaufbau mit dem Smartphone erscheint im Display.

Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle für Bluetooth® an Ihrem Smartphone aktiviert ist.

Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird im Display bestätigt. Im Startbildschirm ist die bestehende Verbindung an der Anzeige Verbindung per Bluetooth® (c) erkennbar.

Konnte keine Verbindung aufgebaut werden, erscheint eine Fehlermeldung im Display.

Nach dem Start der Bosch Levelling Remote App wird die Verbindung zwischen Smartphone und Messwerkzeug hergestellt. Werden mehrere aktive Messwerkzeuge gefunden, wählen Sie das passende Messwerkzeug aus. Wird nur ein aktives Messwerkzeug gefunden, findet ein automatischer Verbindungsaufbau statt.

Die Verbindung per Bluetooth® kann wegen zu großer Distanz oder Hindernissen zwischen Messwerkzeug und mobilem Endgerät sowie durch elektromagnetische Störquellen unterbrochen werden. In diesem Fall wird der erneute Verbindungsaufbau automatisch gestartet.

Durch Drücken der Taste können Sie ausschließlich die Funktion Bluetooth® für die Verbindung zu einem Smartphone steuern. Das Messwerkzeug sendet unabhängig davon ein Signal per Bluetooth® für die Verbindung zu Fernbedienung/Laserempfänger aus. Dieses Signal können Sie nur beenden, indem Sie das Messwerkzeug ausschalten (oder die Batterien aus der Fernbedienung bzw. dem Laserempfänger entnehmen).

##

In Arbeitspausen können Sie das Messwerkzeug in den Ruhemodus versetzen. Dabei werden alle Einstellungen gespeichert.

1. Drücken Sie kurz die Taste .
2. Drücken Sie im nachfolgenden Menü so oft die Taste , bis Sie den Ruhemodus ausgewählt haben.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit , indem Sie die Taste drücken.

Alternativ können Sie den Ruhemodus durch Drücken der Taste an der Fernbedienung einschalten.

Bei eingeschaltetem Ruhemodus wird im Display das Symbol Ruhemodus angezeigt. Die Statusanzeige (12) blinkt in langsamem Takt grün. Die Schockwarnungsfunktion bleibt aktiviert, alle Einstellungen werden gespeichert.

1. Drücken Sie kurz die Taste am Messwerkzeug oder die Taste an der Fernbedienung, um den Ruhemodus auszuschalten.

Sie können das Messwerkzeug auch während des Ruhemodus ausschalten. Halten Sie dazu die Taste so lange gedrückt, bis das Ausschalten-Symbol im Display erscheint. Alle anderen Tasten an Messwerkzeug und Fernbedienung sind deaktiviert.

Das Ein- und Ausschalten des Ruhemodus ist auch über die Bosch Levelling Remote App möglich.

##

Die Tastatur von Messwerkzeug und Fernbedienung kann über die Bosch Levelling Remote App gesperrt werden. Im Display des Messwerkzeugs erscheint das Symbol Tastatursperre.

Die Tastatursperre kann wie folgt aufgehoben werden:

- über die Bosch Levelling Remote App,
- durch Aus- und Einschalten des Messwerkzeugs über die Taste
- oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und am Messwerkzeug.