# Funkcije

##

U režimu rada CenterFind merni alat pokretom gore/dole rotacione glave automatski pokušava da usmeri laserski zrak na srednju liniju prijemnika lasera. Laserski zrak može da se usmeri na X ili Y‑osu mernog alata.

Režim rada CenterFind se pokreće na prijemniku lasera.

videti Režim rada CenterFind

Za vreme pretrage se simbol režima rada CenterFind za jednu ili obe ose pojavljuje na displeju mernog alata, a prikaz statusa (12) treperi u crvenoj boji.

Ako je laserski zrak mogao da se usmeri na srednju liniju prijemnika lasera, režim rada CenterFind će se automatski završiti a pronađeni nagib će se prikazati na početnom ekranu.

Ako laserski zrak nije mogao da se usmeri na srednju liniju prijemnika lasera, rotacija laserskog zraka se zaustavlja i na displeju će se pojaviti poruka o grešci.

1. Pritisnite bilo koji taster da biste zatvorili poruku o grešci.
2. Odgovarajuća osa se ponovo niveliše na 0 %.
3. Proverite da li su merni alat i prijemnik lasera pravilno postavljeni i ponovo pokrenite ovaj režim rada.

Prijemnik lasera mora da se nalazi u području zakretanja od ±8,5% mernog alata.

Pri korišćenju režima rada CenterFind može da se promeni podešavanje obe ose čak i kada ose nisu usmerene na prijemnik lasera.

##

U režimu rada CenterLock merni alat pokretom gore/dole rotacione glave pokušava da usmeri laserski zrak na srednju liniju prijemnika lasera. Za razliku od režima rada CenterFind, položaj prijemnika lasera se neprekidno proverava, a nagib mernog alata automatski podešava. Vrednosti nagiba se ne prikazuju na displeju.

- Prilikom rada u režimu rada CenterLock, pažljivo vodite računa da se merni alati i prijemnik lasera ne pomeraju nehotice. Usled automatskog prilagođavanja nagiba kod svake promene položaja može da dođe do nepravilnog merenja.

Laserski zrak može da se usmeri na X ili Y‑osu mernog alata.

Režim rada CenterLock se pokreće i završava na prijemniku lasera.

videti Režim rada CenterLock (LR 65 G)

Za vreme pretrage se simbol režima rada CenterLock za jednu ili obe ose pojavljuje na displeju mernog alata, a prikaz statusa (12) treperi u crvenoj boji.

Ako laserski zrak nije mogao da se usmeri na srednju liniju prijemnika lasera, na početnom ekranu će se pojaviti simbol CenterLock za jednu ili obe ose. Vrednosti nagiba se ne prikazuju.

Ako laserski zrak nije mogao da se usmeri na srednju liniju prijemnika lasera, rotacija laserskog zraka se zaustavlja i na displeju će se pojaviti poruka o grešci.

1. Pritisnite bilo koji taster da biste zatvorili poruku o grešci.
2. Odgovarajuća osa se ponovo niveliše na 0 %.
3. Proverite da li su merni alat i prijemnik lasera pravilno postavljeni i ponovo pokrenite ovaj režim rada.

Prijemnik lasera mora da se nalazi u području zakretanja od ±8,5% mernog alata.

Pri korišćenju režima rada CenterLock može da se promeni podešavanje obe ose čak i kada ose nisu usmerene na prijemnik lasera.

##

U rotacionom radu, varijabilni laserski zrak (8) možete da isključite za jedan ili više kvadranata rotacionog nivoa. Na taj način je moguće ograničiti opasnost od laserskog zračenja na određene oblasti. Pored toga može da se izbegne ometanje drugih uređaja laserskim zrakom ili smetnja laserskog prijemnika zbog neželjene refleksije.

Isključivanje pojedinih kvadranata može da se kontroliše samo pomoću Bosch Levelling Remote App. Kvadranti u kojima je vidljiv laserski zrak se mogu videti u prikazu režima rada lasera (b) na početnom ekranu.