# Descripción del producto y servicio

##

El receptor láser ha sido diseñado para detectar rápidamente rayos láser en rotación con la longitud de onda indicada en los Datos técnicos.

El receptor láser LR 60 también se ha diseñado para el control del GRL 600 CHV a través de Bluetooth® y el receptor láser LR 65 G para el control del GRL 650 CHVG.

El receptor láser es apropiado para la utilización en zonas interiores y exteriores.

##

La numeración de los componentes representados se refiere a la representación del receptor láser en las ilustraciones.

(54) | Campo receptor del rayo láser
(55) | Indicador de dirección LED «rayo láser sobre línea central»
(56) | LED de la línea central
(57) | Indicador de dirección LED «rayo láser bajo línea central»
(58) | Pantalla (lado frontal y posterior)
(59) | Altavoz
(60) | Nivel de burbuja
(61) | Gancho
(62) | Marca central
(63) | Imanes
(64) | Alojamiento para el soporte
(65) | Número de serie
(66) | Tapa del compartimento de las pilas
(67) | Bloqueo de la tapa del compartimento de las pilas
(68) | Tecla de eje Y
(69) | Tecla de eje X
(70) | Tecla de modo
(71) | Tecla de ajuste de la precisión de recepción
(72) | Tecla de conexión/desconexión
(73) | Tecla de señal acústica/volumen
(74) | Nivel del soporteA)
(75) | Línea central de referencia en el soporteA)
(76) | SoporteA)
(77) | Botón giratorio del soporteA)
(78) | Regla de nivelaciónA)
(79) | Tornillo de sujeción del soporteA)

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.

### Elementos de indicación

(j) | Indicador del estado de carga de la batería/pilas del láser de rotación
(k) | Indicador de conexión por Bluetooth®
(l) | Indicador de precisión de recepción
(m) | Unidad de medida indicada
(n) | Indicador de textos
(o) | Indicador de dirección «rayo láser bajo línea central»
(p) | Indicador de señal acústica/volumen
(q) | Indicador de línea central
(r) | Indicador de pilas del receptor láser
(s) | Indicador de dirección «rayo láser sobre línea central»

##

Receptor láser | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Número de artículo | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Temperatura de servicio | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatura de almacenamiento | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2000 m | 2000 m
Humedad relativa del aire máx. | 90 % | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Pilas | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Receptor láser Bluetooth®
Margen de frecuencias de funcionamiento | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Potencia de emisión máx. | 6,3 mW | 6,3 mW
Alcance de señal máx.B) | 100 m | 100 m
Clase | 1 | 1
Compatibilidad | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Longitudes de onda detectables | 600−800 nm | 500−570 nm
Velocidad de rotación detectable | > 120 min−1 | > 120 min−1
Área de trabajo máx.D)
con GRL 600 CHV | 300 m | −
con GRL 650 CHVG | − | 325 m
Ángulo de recepción | ±35° | ±35°
Precisión de recepciónE)F)
muy fina | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fina | ±1 mm | ±1 mm
media | ±2 mm | ±2 mm
aproximada | ±5 mm | ±5 mm
muy aproximada | ±10 mm | ±10 mm
Duración del servicio aprox. | 50 h | 50 h
PesoG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Medidas (largo × ancho × alto) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Grado de protección | IP67 | IP67

A)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

B)

  El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p.ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance de Bluetooth® puede ser notoriamente menor.

C)

  En los aparatos Bluetooth® Low Energy, según el modelo y el sistema operativo, es posible que no se pueda establecer una comunicación. Los aparatos Bluetooth® deben apoyar el perfil SPP.

D)

  La zona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

E)

  dependiente de la distancia entre el receptor láser y el láser de rotación así como la clase y el tipo de láser del láser de rotación

F)

  La precisión de recepción puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

G)

  Peso sin pilas

Para la identificación unívoca de su receptor láser sirve el número de serie (65) en la placa de tipo.