# Odstraňování poruch

Zobrazení na displeji rotačního laseru | Zobrazení na displeji přijímače laseru | Problém | Odstranění
--- | --- | --- | ---
| − | Automatické vypnutí (akumulátor, resp. baterie prázdné) | Vyměňte akumulátor, resp. baterie.
| − | Automatické vypnutí (překročení provozní teploty) | Než měřicí přístroj zapnete, nechte ho vytemperovat. Potom zkontrolujte přesnost měření a podle potřeby měřicí přístroj zkalibrujte.
| –/PNK | Vytvoření spojení s dálkovým ovládáním (40), resp. s přijímačem laseru (41) se nezdařilo | Pro zavření chybového hlášení stiskněte krátce tlačítko . Znovu spusťte vytvoření spojení. Nelze-li navázat spojení, obraťte se na zákaznický servis Bosch.
| − | Navázání spojení s chytrým telefonem se nezdařilo | Pro zavření chybového hlášení stiskněte krátce tlačítko . Znovu spusťte vytvoření spojení viz Dálkové ovládání pomocí Bosch Levelling Remote App. Nelze-li navázat spojení, obraťte se na zákaznický servis Bosch.
| − | Měřicí přístroj má sklon větší než 8,5 % nebo není ve správné vodorovné či svislé poloze. | Znovu nastavte polohu měřicího přístroje, buď ve vodorovné, nebo svislé poloze. Nová nivelace se spustí automaticky.
| − | Překročení maximální doby nivelace | Znovu nastavte polohu měřicího přístroje, buď ve vodorovné, nebo svislé poloze. Pro opětovné spuštění nivelace stiskněte krátce tlačítko .
| − | Změna mezi vodorovnou a svislou polohou bez vypnutí/zapnutí měřicího přístroje | Pro opětovné spuštění nivelace stiskněte krátce tlačítko .
| ERR | Kalibrace osy X se nezdařila | Přerušte kalibraci pomocí stisknutím tlačítka . Zajistěte, aby přijímací pole přijímače laseru bylo kolmo k příslušné ose (X/Y) měřicího přístroje. Znovu spusťte kalibraci.
| ERR | Kalibrace osy Y se nezdařila
| − | Kalibrace osy Z se nezdařila | Přerušte kalibraci pomocí stisknutím tlačítka . Zkontrolujte správné vyrovnání měřicího přístroje. Znovu spusťte kalibraci.
| ERR | Režim CenterFind ve vztahu k ose X se nezdařil | Pro zavření chybového hlášení stiskněte libovolné tlačítko. Zkontrolujte, zda jsou měřicí přístroj a přijímač laseru správně umístěné. Přijímač laseru se musí nacházet v rozsahu otáčení ±8,5 % měřicího přístroje. Spusťte režim znovu.
| ERR | Režim CenterFind ve vztahu k ose Y se nezdařil
GRL 650 CHVG:
| ERR | Režim CenterLock ve vztahu k ose X se nezdařil | Pro zavření chybového hlášení stiskněte libovolné tlačítko. Zkontrolujte, zda jsou měřicí přístroj a přijímač laseru správně umístěné. Přijímač laseru se musí nacházet v rozsahu otáčení ±8,5 % měřicího přístroje. Spusťte režim znovu.
| ERR | Režim CenterLock ve vztahu k ose Y se nezdařil