# Режими роботи

##

Орієнтація осі X і Y позначається над ротаційною головкою на корпусі. Позначки розташовані як раз над насічкою для вирівнювання (16) на нижньому краї корпуса і на нижній рукоятці. За допомогою насічок для вирівнювання можна вирівняти вимірювальний інструмент уздовж осей.

##

Усі 3 режими роботи можливі у горизонтальному і вертикальному положенні вимірювального інструмента.

Ротаційний режим
Ротаційний режим особливо рекомендується у разі використання лазерного приймача. Можна вибирати різні швидкості обертання.

Лінійний режим
У цьому режимі роботи змінний лазерний промінь рухається в обмеженому куті отвору. Завдяки цьому лазерний промінь видно краще, ніж в ротаційному режимі. Можливі різні кути розкриття.

Точковий режим
У цьому режимі роботи досягається найкраща видимість змінного лазерного променя. Він призначений для простого перенесення висоти або перевірки точок збігу.

Лінійний і точковий режими не призначені для роботи з лазерним приймачем (41).

##

Після увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в ротаційному режимі зі стандартною швидкістю обертання (600 об/хв).

1. Щоб переключитися з лінійного режиму в ротаційний, натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування.

1. Щоб змінити швидкість обертання, декілька разів натискайте кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування, поки на дисплеї не буде відображена потрібна швидкість.

На початковому екрані налаштована швидкість відображається на індикаторі швидкості обертання (a).

При роботах з лазерним приймачем рекомендується встановлювати максимальну швидкість обертання. У разі робіт без лазерного для кращої видимості приймача лазерного променя зменште швидкість обертання і застосовуйте окуляри для роботи з лазером (50).

##

1. Щоб переключитися в лінійний або точковий режим, натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування.

1. Щоб змінити кут отвору, декілька разів натискайте кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування, поки на дисплеї не буде відображений потрібний режим роботи.
2. Кут отвору ступінчасто зменшується під час кожного натискання, поки не буде досягнутий точковий режим.
3. При 360° вимірювальний інструмент знову перебуває в ротаційному режимі, швидкість обертання є останньою заданою швидкістю.

Через інертність лазер може злегка виходити за кінцеві точки лазерної лінії.

##

У лінійному і точковому режимі можна розташувати лазерну лінію або лазерну точку в межах площини обертання лазера. Поворот можливий на 360°.

1. Натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або кнопку на пульті дистанційного управління для повороту проти годинникової стрілки.
2. Натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або кнопку на пульті дистанційного управління для повороту за годинниковою стрілкою.

##

У вертикальному положенні вимірювального інструмента лазерну точку, лазерну лінію або площину обертання для простої перевірки точок збігу або паралельного вирівнювання в діапазоні ±8,5 % можна повертати навколо осі X.

1. Щоб запустити функцію, натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування.
2. З’являється меню налаштування кута нахилу осі Y, символ осі Y блимає.

1. Для повороту площини обертання натисніть кнопку або на вимірювальному інструменті або кнопку або на пульті дистанційного керування, поки не буде досягнуте потрібне положення.

##

Щоб вирівняти вимірювальний інструмент з точкою орієнтиру на підлозі у вертикальному положенні, можна повернути змінний лазерний промінь (8) вниз в якості прямовисної точкиФункцію прямовисної точки можна запустити лише за допомогою пульта дистанційного керування або через Bosch Levelling Remote App.

Змінний лазерний промінь в якості прямовисної точки не самонівелюється. Тому переконайтеся, що вимірювальний інструмент вирівняний під час запуску функції прямовисної точки

1. Щоб увімкнути функцію прямовисної точки, спрямованої донизу, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування.
2. Під час вертикального вирівнювання змінного лазерного променя на дисплеї відображається символ функції прямовисної точки.
3. Після успішного розташування світиться індикатор функції прямовисної точки (f) на початковому екрані.