# Batteria/pile

Lo strumento di misura è alimentabile con normali pile, oppure con una batteria al litio Bosch.

Non utilizzare batterie di tipo commerciale (ad es. al nichel-idruri metallici).

##

- Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei dati tecnici. Soltanto questi caricabatteria sono adatti alle batterie al litio utilizzate nel vostro strumento di misura.

A causa delle prescrizioni di trasporto internazionali, le batterie al litio vengono consegnate soltanto parzialmente cariche. Per assicurare la piena potenza della batteria, prima dell’impiego iniziale ricaricarla completamente.

### Indicatore del livello di carica della batteria sulla batteria

Quando la batteria viene prelevata dallo strumento di misura, il livello di carica si potrà visualizzare mediante i LED verdi dell’apposito indicatore, sulla batteria stessa.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto oppure dell’apposito indicatore.

Se, premendo il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria, non si accenderà alcun LED, la batteria sarà difettosa e andrà sostituita.

Non tutti i tipi di batteria dispongono di un indicatore del livello di carica.

#### Tipo di batteria GBA 18V...

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60–100%
Luce fissa, 2 LED verdi | 30–60%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%

#### Tipo di batteria ProCORE18V...

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verdi | 80–100%
Luce fissa, 4 LED verdi | 60–80%
Luce fissa, 3 LED verdi | 40–60%
Luce fissa, 2 LED verdi | 20–40%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–20%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%

### Avvertenze per l’impiego ottimale della batteria

Proteggere la batteria ricaricabile da umidità ed acqua.

Conservare la batteria esclusivamente nel campo di temperatura fra −20 °C e 50 °C. Non lasciare la batteria all’interno dell’auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batteria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l’operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricaricabile dovrà essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

##

Per l’impiego dello strumento di misura, si consiglia di utilizzare pile alcaline al manganese.

Inserire le pile nell’apposito adattatore (22).

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarità, riportata sull’adattatore batteria.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la stessa capacità.

- Se lo strumento di misura non viene impiegato per lunghi periodi, rimuovere le pile dallo strumento stesso. Se lasciate a lungo all’interno dello strumento di misura, le pile potrebbero corrodersi.

L’adattatore pile è concepito esclusivamente per l’impiego in appositi strumenti di misura Bosch.

##

1. Spingere il dispositivo di bloccaggio (2) del coperchio vano batterie in posizione e aprire il coperchio vano batterie (1).
2. Premere il tasto di sbloccaggio (23) e prelevare la batteria (24) o l’adattatore pile (22) dal vano. Durante tale operazione, non esercitare forza.
3. Spingere nel vano batterie una batteria (24) carica, o l’adattatore pile (22) con le pile a stilo inserite, sino a farlo innestare udibilmente.
4. Richiudere il coperchio vano batterie (1) e spingere il dispositivo di bloccaggio (2) in posizione .

##

L’apposito indicatore (e) sul display mostra il livello di carica della batteria, o delle pile a stilo:

Indicazione | Capacità
--- | ---
| 60–100%
| 30–60%
| 5–30%
| 0–5%

Se la batteria o le pile a stilo sono scariche, per alcuni secondi comparirà un messaggio di avviso e l’indicatore di stato (12) lampeggerà velocemente con luce rossa. Successivamente, lo strumento di misura si spegnerà.