# Instrucţiuni de lucru

##

Cu ajutorul nivelei (60) poţi alinia pe verticală receptorul laser (perpendicular). Un recep‌tor laser poziţionat greşit duce la măsurări eronate.

##

Pe marcajul median (62) din părţile dreaptă şi stângă ale receptorului laser poţi marca poziţia fasciculului laser atunci când acesta trece prin mijlocul câmpului de recepţie (54).

La marcare, ai grijă să aliniezi perfect vertical receptorul laser (în cazul fasciculului laser orizontal) sau orizontal (în cazul fasciculului laser vertical), în caz contrar, marcajele vor fi decalate faţă de fasciculul laser.

##

Poţi fixa receptorul laser cu ajutorul suportului (76) atât pe o bară de măsurare (78), cât şi pe alte mijloace ajutătoare cu o lăţime de până la 65 mm.

1. Înfiletează suportul (76) cu ajutorul şurubului de fixare (79) în sistemul de prindere (64) pe partea posterioară a receptorului laser.
2. Desfă butonul rotativ (77) al suportului, împinge suportul, de exemplu, pe bara de măsurare (78), iar apoi strânge ferm butonul rotativ (77).

Cu ajutorul nivelei (74) poţi orienta pe orizontală suportul (76) şi, implicit, receptorul laser. Un recep‌tor laser poziţionat greşit duce la măsurări eronate.

Linia centrală de referinţă (75) pentru suport se află la aceeaşi înălţime cu marcajul median (62) şi poate fi utilizată pentru marcarea fasciculului laser.

##

Dacă fixarea în siguranţă nu este absolut necesară, poţi să fixezi receptorul laser pe piesele din oţel cu ajutorul magnetului (63).