# Батерија

## Ставање/менување на батерии

За работа со ласерскиот приемник се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

1. Свртете го механизмот за заклучување (67) на капакот од преградата за батерии во позиција (на пр. со монета).
2. Отворете го капакот од преградата за батерии (66) и ставете ги батериите.

Притоа внимавајте на половите според приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.

1. Затворете го капакот од преградата за батерии (66) и вртете го механизмот за заклучување (67) на капакот од преградата за батерии во позиција .

Приказот за батерии (r) ја прикажува наполнетоста на батеријата на ласерскиот приемник:

Приказ | Капацитет
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Ако не го користите ласерскиот приемник подолго време, извадете ги батериите. При подолго складирање, батериите во ласерскиот приемник може да кородираат.

## Приказ за наполнетост на ротирачкиот ласер

Приказот за наполнетоста (j) ја прикажува наполнетоста на батеријата одн. на батериите на ротирачкиот ласер, кога ротирачкиот ласер е вклучен и постои врска преку Bluetooth® помеѓу ласерскиот приемник и ротирачкиот ласер.

Приказ | Капацитет
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %