# Åtgärda störningar

Displayindikering rotationslaser | Displayindikering lasermottagare | Problem | Åtgärd
--- | --- | --- | ---
| − | Automatisk avstängning (batteri tomt) | Byt ut det uppladdningsbara batteriet/engångsbatterierna.
| − | Automatisk avstängning (driftstemperatur överskriden) | Låt mätinstrumentet svalna innan du slår på det. Kontrollera därefter mätprecisionen och kalibrera det vid behov.
| −/PNK | Anslutningen till fjärrkontrollen (40) resp lasermottagaren (41) misslyckades | Tryck in och släpp knappen för att stänga felmeddelandet. Starta anslutningsförsöket på nytt. Om anslutningen inte kan upprättas, vänd dig till Bosch kundtjänst.
| − | Det gick inte att ansluta till smarttelefonen | Tryck in och släpp knappen för att stänga felmeddelandet. Starta anslutningsförsöket på nytt se Fjärrstyrning via Bosch Levelling Remote App. Om anslutningen inte kan upprättas, vänd dig till Bosch kundtjänst.
| − | Mätinstrumentet står snett med mer än 8,5 % eller befinner sig inte i korrekt horisontellt eller vertikalt läge. | Positionera mätinstrumentet på nytt, antingen i horisontellt eller vertikalt läge. Den nya nivelleringen startar automatiskt.
| − | Överskridning av maximal nivelleringstid | Positionera mätinstrumentet på nytt, antingen i horisontellt eller vertikalt läge. Tryck in och släpp knappen för att starta om nivelleringen.
| − | Växla mellan horisontellt läge och vertikalt läge utan att stänga av/slå på mätinstrumentet | Tryck in och släpp knappen för att starta om nivelleringen.
| ERR | Kalibreringen av X-axeln misslyckades | Avbryt kalibreringen med genom att trycka på knappen . Kontrollera att lasermottagarens mottagningsområde står lodrätt mot motsvarande axel (X/Y) på mätinstrumentet. Starta om kalibreringen.
| ERR | Kalibreringen av Y-axeln misslyckades
| − | Kalibreringen av Z-axeln misslyckades | Avbryt kalibreringen med genom att trycka på knappen . Kontrollera att mätinstrumentet är korrekt inriktat. Starta om kalibreringen.
| ERR | CenterFind-läget misslyckades med X-axeln | Tryck på valfri knapp för att stänga felmeddelandet. Kontrollera om mätinstrumentet och lasermottagaren är korrekt uppställda. Lasermottagaren måste befinna sig inom svängradien på ±8,5 % hos mätinstrumentet. Starta läget på nytt.
| ERR | CenterFind-läget misslyckades med Y-axeln
GRL 650 CHVG:
| ERR | CenterLock-läget misslyckades med X-axeln | Tryck på valfri knapp för att stänga felmeddelandet. Kontrollera om mätinstrumentet och lasermottagaren är korrekt uppställda. Lasermottagaren måste befinna sig inom svängradien på ±8,5 % hos mätinstrumentet. Starta läget på nytt.
| ERR | CenterLock-läget misslyckades med Y-axeln