# Функции

##

Во режимот CenterFind, ротирачкиот ласер се обидува автоматски да го порамни ласерскиот зрак на средишната линија на ласерскиот приемник со движење на ротирачката глава нагоре-надолу.

При хоризонтална положба на ротиричкиот ласер во однос на X‑оска на ротиричкиот ласер, на Y‑оска или на двете оски, ласерскиот зрак може истовремено да се порамни види Определување на навалувањето со режимот CenterFind.

При вертикална положба на ротирачкиот ласер, можно е само едно порамнување на Y‑оската.

## Стартување на режимот CenterFind:

1. Поставете го ротирачкиот ласер и ласерскиот приемник така што ласерскиот приемник е во правец на X-оската или Y-оската на ротирачкиот ласер.
2. Порамнете го ласерскиот приемник така што саканата оска лежи во десниот агол на приемното поле (54).
3. Доколку ласерскиот зрак треба да биде порамнет на двете оски, тогаш поставете еден ласерски приемник поврзан со ротирачкиот ласер во правец на оските X и Y.

Секој ласерски приемник мора да биде во рамките на полето на вртење од ±8,5 % на ротирачкиот ласер.

4. Вклучете го ротирачкиот ласер во режим на вртење.

LR 65 G: во менито за подесување, централната функција мора да биде поставена на режимот CenterFind (CF).
Доколку ротирачкиот ласер е порамнет на две оски, тоа се однесува за двата ласерски приемника.

1. Стартување на режимот CenterFind за X‑оската: притиснете и задржете го копчето , или копчето заедно со копчето .
2. Стартување на режимот CenterFind за Y‑оската: притиснете и задржете го копчето заедно со копчето .

Ако ласерскиот зрак треба да се порамни на двете оски во исто време, режимот CenterFind мора да започне одделно кај секој ласерски приемник.

По стартувањето на режимот CenterFind, ротирачката глава се движи горе-долу на ротирачкиот ласер. За време на пребарувањето се појавува на приказот за текст (n) CFX (X‑оска) одн. CFY (Y‑оска).

Ако ласерскиот зрак го пресретне приемното поле (54) во висина на средишната линија на ласерскиот приемник, се појавува приказот за средишна линија (q) како и на приказот за текст (n) XOK (X‑оска) одн. YOK (Y‑оска). На ротирачкиот ласер се прикажува вредноста на пронајденото навалување. Режимот CenterFind стартува автоматски.

## Прекинување на режимот CenterFind:

1. Притиснете и задржете го копчето .

## Справување со грешки:

Доколку ласерскиот зрак не може во рамките на полето на вртење да ја најде средишната линија на ласерскиот приемник, се појавува на приказот за текст (n) ERR и сите LED-прикази за насока светат.

1. Притиснете на некое копче на ротирачкиот ласер за да го затворите известувањето за грешка на ласерскиот приемник.
2. Повторно позиционирајте го ротирачкиот ласер и ласерскиот приемник, така што ласерскиот приемник се наоѓа во рамките на полето на вртење од ±8,5 % на ротирачкиот ласер.

Осигурете се дека ласерскиот приемник е порамнет со X-оската одн. Y-оската така што ласерскиот зрак може хоризонтално да поминува низ приемното поле (54).

1. Потоа стартувајте го одново режимот CenterFind.

LR 65 G: Доколку двете оски на ротирачкиот ласер треба да бидат порамнети со еден ласерски приемник, истата централна функција мора да биде поставена на двата ласерски приемници. Комбинација од режимот CenterFind и режимот CenterLock не е можна.

Доколку на едната оска е веќе поставен режимот CenterLock и на другата оска е стартуван режимот CenterFind, на приказот за текст се појавува (n) наизменично ERR и CL.

1. На двата ласерски приемници поставете го режимот CenterFind и одново стартувајте ја функцијата.

##

Со помош на режимот CenterFind, навалувањето на една површина може да биде измерено до макс. 8,5 %.

1. За да го направите ова, поставете го ротирачкиот ласер на едниот крај на навалената површина во хоризонтална положба на статив.

X-оската или Y-оската на ротирачкиот ласер мора да биде порамнета во една линија со навалувањето што треба да се определи.

2. Вклучете го ротирачкиот ласер и оставете го да се израмни.
3. Прицврстете го ласерскиот приемник со држачот на мерна летва (78).
4. Поставете ја мерната летва близу до мерниот уред (на истиот крај на навалената површина).
5. Порамнете го ласерскиот приемник на мерната летва во висината, така што ласерскиот зрак на ротирачкиот ласер е прикажан како во средина ➊.
6. Потоа ставете ја мерната летва со ласерскиот приемник на другиот крај на навалената површина на ➋.

Осигурајте се, дека позицијата на ласерскиот приемник на мерната летва ќе остане непроменета.

7. Стартувајте го режимот CenterFind за оската што е порамнета со навалената површина.

1. По завршувањето на режимот CenterFind, на ротирачкиот ласер ќе се прикаже навалувањето на површината.

##

Во режимот CenterLock, ротирачкиот ласер се обидува автоматски да го порамни ласерскиот зрак на средишната линија на ласерскиот приемник со движење на ротирачката глава нагоре-надолу. За разлика од режимот CenterFind, позицијата на ласерскиот приемник постојано се проверува и навалувањето на ротирачкиот ласер автоматски се прилагодува. На екранот на ротирачкиот ласер не се прикажани вредностите на навалување.

Порамнување е можно за X‑оската и за Y‑оската кај хоризонтална положба како и кај вертикална положба на ротирачкиот ласер.

## Стартување на режимот CenterLock:

1. Поставете го ротирачкиот ласер и ласерскиот приемник така што ласерскиот приемник е во правец на X-оската или Y-оската на ротирачкиот ласер.
2. Порамнете го ласерскиот приемник така што саканата оска лежи во десниот агол на приемното поле (54).
3. Доколку ласерскиот зрак треба да биде порамнет на двете оски, тогаш поставете еден ласерски приемник поврзан со ротирачкиот ласер во правец на оските X и Y.

Секој ласерски приемник мора да биде во рамките на полето на вртење од ±8,5 % на ротирачкиот ласер.

4. Вклучете го ротирачкиот ласер во режим на вртење.

1. Во менито за поставки на ласерскиот приемник, поставете ја централната функција на режимот CenterLock CL.

Доколку ротирачкиот ласер е порамнет на две оски, тоа се однесува за двата ласерски приемника.

2. Стартување на режимот CenterLock за X‑оската: притиснете и задржете го копчето , или копчето заедно со копчето .
3. Стартување на режимот CenterLock за Y‑оската: притиснете и задржете го копчето заедно со копчето .

Ако ласерскиот зрак треба да се порамни на двете оски во исто време, режимот CenterLock мора да започне одделно кај секој ласерски приемник.

По стартувањето на режимот CenterLock, ротирачката глава се движи горе-долу на ротирачкиот ласер. За време на пребарувањето се појавува на приказот за текст (n) CLX (X‑оска) одн. CLY (Y‑оска).

Ако ласерскиот зрак го пресретне приемното поле (54) во висина на средишната линија на ласерскиот приемник, се појавува приказот за средишна линија (q) како и на приказот за текст (n) LOC. Ознаката CenterLock за соодветната оска се прикажува на екранот при стартување на ротирачкиот ласер.

Ако се промени положбата на ласерскиот приемник или ротирачкиот ласер, навалувањето на ротирачкиот ласер автоматски се прилагодува.

- При работа со режимот CenterLock задолжително внимавајте ротирачкиот ласер и ласерскиот приемник да не се движат неконтролирано. Со автоматското прилагодување на косината при секоја промена на позицијата може да настанат погрешни мерења.

## Откажување/излегување од режимот CenterLock:

1. Притиснете и задржете го копчето .

Ако ласерскиот зрак бил успешно порамнет со средишната линија на ласерскиот приемник во овој момент, поставеното навалување на ротирачкиот ласер се задржува дури и ако режимот CenterLock е откажан.

## Справување со грешки:

Доколку ласерскиот зрак не може да ја најде средишната линија на ласерскиот приемник во рок од 2 min (без оглед на тоа дали режимот е започнат или по промена на положба), се појавува на приказот за текст (n) ERR и сите LED-прикази за правец светат.

1. Притиснете на некое копче на ротирачкиот ласер за да го затворите известувањето за грешка на ласерскиот приемник.
2. Повторно позиционирајте го ротирачкиот ласер и ласерскиот приемник, така што ласерскиот приемник се наоѓа во рамките на полето на вртење од ±8,5 % на ротирачкиот ласер.

Осигурете се дека ласерскиот приемник е порамнет со X-оската одн. Y-оската така што ласерскиот зрак може хоризонтално да поминува низ приемното поле (54).

1. Потоа стартувајте го одново режимот CenterLock.

Доколку двете оски на ротирачкиот ласер треба да бидат усогласени со еден ласерски приемник, истата централна функција мора да биде поставена на двата ласерски приемника. Комбинација од режимот CenterLock и режимот CenterFind не е можна.

Доколку на едната оска е веќе поставен режимот CenterFind и на другата оска е стартуван режимот CenterLock, на приказот за текст се појавува (n) наизменично ERR и CF.

1. На двата ласерски приемници поставете го режимот CenterLock и одново стартувајте ја функцијата.

##

Ласерскиот приемник има електронски филтер за стробоскопски светла. Филтрите ги заштитуваат на пр. пречките од светлата за предупредување од градежни машини.