# Produkt- och prestandabeskrivning

##

### Rotationslaser

Mätinstrumentet används för bestämning och kontroll av exakta vågräta höjdförlopp, lodlinjer, fluktlinjer och lodpunkter.

Mätinstrumentet kan användas både inomhus och utomhus.

Detta är en laserprodukt för privat bruk i enlighet med EN 50689.

### Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen är avsedd för styrning av Bosch rotationslaser via Bluetooth®.

Fjärrkontrollen kan användas inomhus och utomhus.

##

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustrationen av mätinstrument och fjärrkontroll på bilderna.

### Rotationslaser

(1) | Batterifackets lock
(2) | Låsning av batterifackets lock
(3) | Lutningsknapp nedåt/ vrid knappen medurs
(4) | Lutningsknapp uppåt/ vrid knappen moturs
(5) | Knapp för linjefunktion
(6) | Knapp för rotationsfunktion
(7) | Knapp Bluetooth®
(8) | Variabel laserstråle
(9) | Utgångsöppning laserstrålning
(10) | Lodpunkt uppåtA)
(11) | På-/av-knapp
(12) | Statusindikering
(13) | Knapp manuell drift
(14) | Knapp lutningsinställning
(15) | Display
(16) | Skåra för inriktning
(17) | Bärhandtag
(18) | Stativfäste 5/8" (horisontellt)
(19) | Laservarningsskylt
(20) | Stativfäste 5/8" (vertikalt)
(21) | Serienummer
(22) | Batteriadapter
(23) | Frigöringsknapp batteri/batteriadapter
(24) | BatteriB)

A)

  I vertikaldrift gäller lodstrålen uppåt som 90°-referenspunkt.

B)

  Dessa tillbehör ingår inte i standard leveransen.

### Indikeringselement rotationslaser

(a) | Indikering rotationshastighet
(b) | Indikering laserdriftsätt
(c) | Indikering anslutning via Bluetooth®
(d) | Indikering stötvarningsfunktion
(e) | Indikering av batteristatus
(f) | Indikering lodpunktsfunktion nedåt
(g) | Indikering lutningsvinkel X-axel
(h) | Indikering lutningsvinkel Y-axel
(i) | Funktionsknapp-symbol

### Fjärrkontroll

(25) | Knapp lodpunktsfunktion nedåt
(26) | Knapp för rotationsfunktion
(27) | Knapp viloläge
(28) | Knapp för linjefunktion
(29) | Knapp Vrid moturs
(30) | Lutningsknapp uppåt
(31) | Knapp lutningsinställning
(32) | Signalsändningsindikering
(33) | Statusindikering X-axel
(34) | Statusindikering Y-axel
(35) | Lutningsknapp nedåt
(36) | Knapp för vridning medurs
(37) | Låsning av batterifackets lock
(38) | Serienummer
(39) | Batterifackets lock
(40) | FjärrkontrollA)

A)

  Dessa tillbehör ingår inte i standard leveransen.

### Tillbehör/reservdelar

(41) | LasermottagareA)
(42) | AvvägningsstångA)
(43) | StativA)
(44) | Väggfäste/inriktningsenhetA)
(45) | Monteringshål för väggfästeA)
(46) | Knapp för grovinställning av väggfästetA)
(47) | Fininställningsskruv för väggfästetA)
(48) | 5/8"-skruv för väggfästeA)
(49) | MagnetA)
(50) | LaserskyddsglasögonA)
(51) | LasermåltavlaA)
(52) | RemA)
(53) | VäskaA)

A)

  Dessa tillbehör ingår inte i standard leveransen.

##

Rotationslaser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 % | 90 %
Nedsmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Laserklass | 2 | 2
Lasertyp | 630–650 nm, < 1 mW | 500–540 nm, < 1 mW
Divergens | < 1,5 mrad (helvinkel) | < 1,5 mrad (helvinkel)
Energiförsörjning mätinstrument
Batteri (litiumjon) | 18 V | 18 V
Batterier (alkali-mangan) (med batteriadapter) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Arbetsområde (radie) max.
utan lasermottagareB) | 30 m | 35 m
med lasermottagare | 300 m | 325 m
Nivelleringsprecision vid ett avstånd på 30 mC)D)
Horisontellt | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Vertikalt | ±3 mm | ±3 mm
Självnivelleringsområde | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Nivelleringstid (upp till 3 % lutning) | 30 s | 30 s
Rotationshastighet | 150/300/600 v/min | 150/300/600 v/min
Lutningsfunktion i en/två axlar | ±8,5 % | ±8,5 %
Precision lutningsfunktionC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Rekommenderad lasermottagare | LR 60 | LR 65 G
Stativfäste (horisontellt/vertikalt) | 5/8" | 5/8"
Drifttid ca
Med batteri (4 Ah) | 60 h | 50 h
Med batterier | 70 h | 60 h
ViktF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Mått (längd × bredd × höjd) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Skyddsklass | IP68 | IP68
VälttesthöjdG) | 2 m | 2 m
A-vägd ljudtrycksnivå | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® mätinstrument
Driftsfrekvensområde | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Sändningseffekt max. | 6,3 mW | 6,3 mW
Klass | 1 | 1
KompatibilitetH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Signalräckvidd max.I) | 100 m | 100 m
Bluetooth® smarttelefon
KompatibilitetH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
OperativsystemJ) | Android 6 (och senare) iOS 11 (och senare) | Android 6 (och senare) iOS 11 (och senare)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | 0 °C ... +35 °C | 0 °C ... +35 °C
Tillåten omgivningstemperatur |  |
Vid användning | –10 °C ... +50 °C | –10 °C ... +50 °C
Vid lagring | –20 °C ... +50 °C | –20 °C ... +50 °C
Rekommenderade batterier | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Rekommenderade laddare | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

B)

  Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

C)

  Vid 20 °C

D)

  Längs axlarna

E)

  Vid maximal lutning på ±8,5 % ligger maximal avvikelse på ±0,2 %.

F)

  Vikt utan batteri/batteriadapter/batterier

G)

  Mätinstrumentet, monterat i horisontellt läge på ett stativ, välter på ett plant betonggolv.

H)

  Vid Bluetooth®-lågenergienheter (Low Energy) är kanske ingen anslutning möjlig beroende på modell och operativsystem. Bluetooth®-enheter måste ha stöd för SPP-profilen.

I)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

J)

  Beroende på uppdatering av Bosch Levelling Remote App kan senare versioner av operativsystemet krävas.

För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret (21) på typskylten.

Fjärrkontroll | RC 6
--- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Drifttemperatur | –10 °C ... +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C ... +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 %
Nedsmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2A)
Arbetsområde (radie) max. | 100 m
Batterier | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® fjärrkontroll
Driftsfrekvensområde | 2402–2480 MHz
Sändningseffekt max. | 6,3 mW
Klass | 1
KompatibilitetB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Signalräckvidd max.C) | 100 m
ViktD) | 0,14 kg
Mått (längd × bredd × höjd) | 122 × 59 × 27 mm
Skyddsklass | IP54

A)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

B)

  Vid Bluetooth®-lågenergienheter (Low Energy) är kanske ingen anslutning möjlig beroende på modell och operativsystem. Bluetooth®-enheter måste ha stöd för SPP-profilen.

C)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

D)

  Vikt utan batterier