# Modos de operação

##

O alinhamento do eixo X e do eixo Y está marcado na carcaça, acima da cabeça rotativa. As marcações estão posicionadas exatamente sobre as ranhuras para alinhamento (16) na borda inferior da carcaça e na pega inferior. Com a ajuda das ranhuras para alinhamento pode alinhar o instrumento de medição ao longo dos eixos.

##

Os 3 modos de operação são possíveis nas posições horizontal e vertical do instrumento de medição.

Funcionamento rotativo
O funcionamento rotativo é especialmente recomendado na utilização do recetor laser. Pode selecionar entre várias velocidades de rotação.

Funcionamento de linha
Neste modo de operação o raio laser variável desloca-se num ângulo de abertura limitado. Deste modo, a visibilidade do raio laser é aumentada comparativamente ao funcionamento rotativo. Pode selecionar entre vários ângulos de abertura.

Funcionamento de ponto
Neste tipo de funcionamento é alcançada a melhor visibilidade do raio laser variável. Este tipo de funcionamento serve p. ex. para transferir alturas ou para verificar alinhamentos.

Os funcionamentos de linha e de ponto não são adequados para a utilização com o recetor laser (41).

##

Após cada ligação, o instrumento de medição encontra-se no funcionamento rotativo com velocidade de rotação padrão (600 r.p.m.).

1. Prima a tecla no instrumento de medição ou no telecomando, para comutar do funcionamento de linha para o funcionamento rotativo.

1. Para alterar a velocidade de rotação, prima a tecla no instrumento de medição ou no telecomando, até que a velocidade desejada seja exibida no mostrador.

No ecrã inicial é visível a velocidade definida na indicação da velocidade de rotação (a).

Nos trabalhos com o recetor laser deve selecionar a velocidade de rotação mais elevada. Nos trabalhos sem o recetor laser, reduza a velocidade de rotação para uma melhor visibilidade do raio laser e utilize os óculos para visualização de raio laser (50).

##

1. Prima a tecla no instrumento de medição ou no telecomando para comutar para o funcionamento de linha ou funcionamento de ponto.

1. Para alterar ângulo de abertura, prima a tecla no instrumento de medição ou no telecomando, até que o modo de operação desejado seja exibido no mostrador.
2. O ângulo de abertura é reduzido gradualmente com cada pressão da tecla, até que o funcionamento de ponto seja alcançado.
3. Com 360° o instrumento de medição encontra-se novamente no funcionamento rotativo, a velocidade de rotação é a velocidade definida por último.

Devido à inércia é possível que o laser oscile um pouco além dos pontos finais da linha laser.

##

Nos funcionamentos de linha e de ponto, pode posicionar a linha laser ou o ponto laser dentro do nível de rotação do laser. É possível girar 360°.

1. Prima a tecla no instrumento de medição ou a tecla no telecomando, para rodar para a esquerda.
2. Prima a tecla no instrumento de medição ou a tecla no telecomando, para rodar para a direita.

##

Com o instrumento de medição na posição vertical pode rodar o ponto laser, a linha laser ou o nível de rotação para um alinhamento simples ou um alinhamento paralelo numa faixa de ±8,5 % em volta do eixo X.

1. Para iniciar a função prima a tecla no instrumento de medição ou no telecomando.
2. Surge o menu para o ajuste da inclinação do eixo Y, o símbolo do eixo Y pisca.

1. Para rodar o nível de rotação, prima a tecla ou no instrumento de medição ou a tecla ou no telecomando, até que a posição desejada seja alcançada.

##

Para alinhar o instrumento de medição na posição vertical com um ponto de referência no solo, pode rodar o raio laser variável (8) para baixo como ponto de prumada. A função de ponto de prumada só pode ser iniciada com a ajuda do telecomando ou através da Bosch Levelling Remote App.

O raio laser variável como ponto de prumada não é auto nivelador. Assim, certifique-se de que o instrumento de medição está nivelado ao iniciar a função de ponto de prumada.

1. Prima a tecla no telecomando, para iniciar a função de ponto de prumo.
2. Durante o alinhamento vertical do raio laser variável, o símbolo da função de ponto de prumo é exibido no mostrador.
3. Após o alinhamento bem-sucedido, surge a indicação da função de ponto de prumo (f) no ecrã inicial.