# Өнім және қуат сипаттамасы

##

Лазер қабылдағышы техникалық мәліметтерде берілген толқын ұзындығындағы айналмалы лазер сәулелерін жылдам табуға арналған.

Оған қоса LR 60 лазер қабылдағышы GRL 600 CHV құрылғысын Bluetooth® арқылы басқаруға, ал LR 65 G лазер қабылдағышы GRL 650 CHVG құрылғысын басқаруға арналған.

Лазер қабылдағышы ішкі мен сыртқы аймақтарда пайдалануға арналған.

##

Көрсетілген құрамдас бөлшектердің нөмірлері суреттердегі лазер қабылдағышының көрінісіне қатысты.

(54) | Лазер сәулесінің қабылдау өрісі
(55) | "Ортаңғы сызық үстіндегі лазер сәулесі" жарық диодты бағыт индикаторы
(56) | Жарық диодты ортаңғы сызық
(57) | "Ортаңғы сызық астындағы лазер сәулесі" жарық диодты бағыт индикаторы
(58) | Дисплей (алдыңғы және артқы жақ)
(59) | Динамик
(60) | Ватерпас
(61) | Ілгектер
(62) | Орта белгісі
(63) | Магниттер
(64) | Ұстағыш бекіткіші
(65) | Сериялық нөмір
(66) | Батарея бөлімінің қақпағы
(67) | Батарея бөлімі қақпағының бекіткіші
(68) | Y осінің түймесі
(69) | X осінің түймесі
(70) | Режим түймесі
(71) | Қабылдау дәлдігін реттеу түймесі
(72) | Қосу/өшіру түймесі
(73) | Дыбыстық сигнал/дыбыс деңгейі түймесі
(74) | Ұстағыш ватерпасыA)
(75) | Ұстағыштағы анықтамалық ортаңғы сызықA)
(76) | ҰстағышA)
(77) | Ұстағыштың айналмалы реттегішіA)
(78) | Өлшегіш рейкаA)
(79) | Ұстағыштың бекіткіш бұрандасыA)

A)

  Бейнеленген құрамдас бөлшектер стандарттық жеткізу көлеміне кірмейді.

### Индикатор элементтері

(j) | Ротациялық лазер аккумуляторының/батареясының заряд деңгейі индикаторы
(k) | Bluetooth® арқылы байланыс индикаторы
(l) | Қабылдау дәлдігінің индикаторы
(m) | Өлшем бірлігінің индикаторы
(n) | Мәтіндік индикатор
(o) | "Ортаңғы сызық астындағы лазер сәулесі" бағыт индикаторы
(p) | Дыбыстық сигнал/дыбыс деңгейі индикаторы
(q) | Ортаңғы сызық индикаторы
(r) | Лазер қабылдағышының батарея индикаторы
(s) | "Ортаңғы сызық үстіндегі лазер сәулесі" бағыт индикаторы

##

Лазер қабылдағышы | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Жұмыс температурасы | –10°C … +50°C | –10°C … +50°C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90 % | 90 %
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2A) | 2A)
Батареялар | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® лазер қабылдағышы
Қызметтік жиіліктер диапазоны | 2402–2480 МГц | 2402–2480 МГц
Тарату қуаты, макс. | 6,3 мВт | 6,3 мВт
Сигнал арақашықтығы, макс.B) | 100 м | 100 м
Класс | 1 | 1
Үйлесімділігі | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Қабылданатын толқын ұзындығы | 600−800 нм | 500−570 нм
Қабылданатын айналу жылдамдығы | > 120 мин−1 | > 120 мин−1
Жұмыс диапазоны, макс.D)
GRL 600 CHV құрылғысымен | 300 м | −
GRL 650 CHVG құрылғысымен | − | 325 м
Қабылдау бұрышы | ±35° | ±35°
Қабылдау дәлдігіE)F)
өте дәл | ±0,5 мм | ±0,5 мм
дәл | ±1 мм | ±1 мм
орташа | ±2 мм | ±2 мм
дәл емес | ±5 мм | ±5 мм
өте дәл емес | ±10 мм | ±10 мм
Жұмыс ұзақтығы шам. | 50 сағ | 50 сағ
СалмағыG) | 0,38 кг | 0,38 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 175 × 79 × 33 мм | 175 × 79 × 33 мм
Қорғаныс дәрежесі | IP67 | IP67

A)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

B)

  Жететін қашықтық сыртқы шарттарға байланысты ретте, сонымен бірге пайдаланған қабылдау құрылғысына байланысты, қатты өзгеруі мүмкін. Жабық бөлмелер ішінде және метал кедергілер (мысалы, қабырғалар, сөрелер, чемодан т.б.) арқылы Bluetooth® жететін қашықтығы қатты қысқаруы мүмкін.

C)

  Bluetooth®-төмен энергиялық құрылғыларда (Low Energy) модель мен операциялық жүйеге байланысты ретте байланысты құру мүмкін емес. Bluetooth® құрылғылары SPP профилін қолдауы керек.

D)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

E)

  лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер арасындағы қашықтыққа және ротациялық лазердің лазер класы мен лазер түріне байланысты

F)

  Қабылдау дәлдігіне қолайсыз қоршаған орта шарттары (мысалы, тікелей күн сәулелері) жағымсыз әсер етуі мүмкін.

G)

  Батареяларсыз салмағы

Лазер қабьлдағышының фирмалық тақтайшасындағы сериялық нөмір (65) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.